|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| SESIÓN PLENARIA | | **Documento 172-S** | |
|  | | **30 de octubre de 2023** | |
|  | | **Original: ruso** | |
|  | | | |
| Uzbekistán (República de) | | | |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA | | | |
|  | | | |
| Punto 9.2 del orden del día | | | |

9 examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio de la UIT:

9.2 sobre las dificultades o incoherencias observadas en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones;[[1]](#footnote-1)1 y

Introducción

Al examinar la versión del Reglamento de Radiocomunicaciones publicada en 2020, la Administración de la República de Uzbekistán observó una serie de imprecisiones, dificultades y errores en las versiones inglesa y rusa de los textos, entre otros.

Las propuestas que figuran a continuación proporcionan información detallada sobre los cambios de redacción propuestos para el Artículo 5 de la versión 2020 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se examinarán en la Conferencia en relación con el punto 9.2 del orden del día de la CMR 23.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD UZB/172/1

40-47,5 GHz

| Atribución a los servicios | | |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| **…** | | |
| 42,5-43,5 FIJO  FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552  MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.550B  RADIOASTRONOMÍA  5.149 5.547 5.551H 5.551I | | |
| … | | |

**Motivos:** Información añadida para plasmar íntegramente las condiciones en las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. A este respecto, se propone completar el texto del Cuadro para la banda de frecuencias 42,5-43,5 GHz con los números **5.551Н** y **5.551I** en los que figuran las condiciones de utilización por el SFS y el SRS con respecto al servicio de radioastronomía en la misma banda. Afecta a todas las versiones lingüísticas.

MOD UZB/172/2

1 660-1 710 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| … | | |
| 1 690-1 700  AYUDAS A LA METEOROLOGÍA  METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  Fijo  Móvil salvo móvil aeronáutico | 1 690-1 700  AYUDAS A LA METEOROLOGÍA  METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 5.382 | |
| ... | ... | |

**Motivos:** En el Reglamento de Radiocomunicaciones, en la sección del Cuadro correspondiente a la banda de frecuencias 1 690-1 700 MHz para las Regiones 2 y 3 falta una referencia al número **5.382**, que menciona una *categoría de servicio diferente* para un país de la Región 3.

Habida cuenta del número **5.33** del RR, se propone completar la sección del Cuadro correspondiente a las atribuciones en la banda de frecuencias 1 690-1 700 MHz en las Regiones 2 y 3 mediante la adición del número **5.382**. Afecta a todas las versiones lingüísticas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 Este punto del orden del día se limita estrictamente al Informe del Director, en relación con las dificultades o incoherencias observadas en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones y las observaciones de las administraciones. [↑](#footnote-ref-1)