|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23) Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | | **Документ 205-R** | |
|  | | **7 ноября 2023 года** | |
|  | | **Оригинал: английский** | |
|  | | | |
| Тунис | | | |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ | | | |
|  | | | |
| Пункт 9.2 повестки дня | | | |

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции МСЭ;

9.2 о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи[[1]](#footnote-1)1; а также

Раздел 2.2.3 Дополнительного документа 2 к Отчету Директора для ВКР-23

Введение

В РР издания 2020 года существует несколько положений, в которых содержатся ссылки на уже прошедшие даты. Связанные с ними положения в настоящее время являются устаревшими. В Таблице 3 содержится перечень ряда текстов РР, в отношении которых может возникнуть необходимость обновления, и этот перечень представляется вниманию ВКР-23 для рассмотрения и осуществления, в случае необходимости, соответствующих обновлений.

В пункте а раздела *учитывая* Резолюции **716 (Пересм. ВКР-12)** указано, что ВАРК-92 распределила полосы частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службе (ПСС) с датой вступления в силу с 1 января 2005 года и что эти распределения имеют равную первичную основу с распределениями для фиксированной и подвижной служб;

В п. **5.389F** РР упоминаются две полосы частот 1980−2 010 МГц и 2170−2200 МГц в Статье **5** РР и указано, что: "*В Алжире, Кабо-Верде, Египте, Исламской Республике Иран, Мали, Сирийской Арабской Республике и Тунисе использование полос частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой не должно ни создавать вредных помех фиксированной и подвижной службам, ни препятствовать развитию этих служб до 1 января 2005 года, ни требовать защиты от них.     (ВКР-19)*".

Предложение

Поскольку это положение уже устарело, Бюро предлагает Конференции пересмотреть это примечание в отношении развития соответствующих служб.

В настоящем предложении поддерживается внесение альтернативных изменений в Регламент радиосвязи на основе пересмотра п. **5.389F** РР.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD TUN/205/1

5.389F В Алжире, Кабо-Верде, Египте, Исламской Республике Иран, Мали, Сирийской Арабской Республике и Тунисе использование полос частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой не должно ни создавать вредных помех фиксированной и подвижной службам, введенным в действие для 1 января 2005 года, ни препятствовать развитию этих служб, ни требовать защиты от них.     (ВКР‑23)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 Данный подпункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями администраций. Администрациям предлагается информировать Директора Бюро радиосвязи о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи. [↑](#footnote-ref-1)