الـرأي ITU-R 102

استعمال أنظمة صور التلفزيون فائق الوضوح الموصوفة في التوصية ITU-R BT.2020
من أجل تحسين نوعية صور التلفزيون عالي الوضوح
في إنتاج البرامج وتوزيعها وبثها

(2013)

إن لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية،

إذ تضع في اعتبارها

 *أ )* أن التوصية ITU-R BR.785 تشير إلى أنه في إنتاج البرامج وفي مرحلة ما بعد الإنتاج باستعمال نظام تلفزيوني تتجاوز قيم معلماته قيم معلمات النظام التلفزيوني المخصص لتوزيع البرامج، يكون هناك تحسن في جودة صور البرامج التي يتم توزيعها وبثها على هذا النحو؛

*ب)* أنه وفقاً للمعلومات المقدمة إلى لجنة الدراسات 6، يقوم بالفعل العديد من هيئات الإذاعة التلفزيونية ومعدّي البرامج بالتقاط مواد البرامج في التلفزيون فائق الوضوح[[1]](#footnote-1) لإنتاج البرامج ولمرحلة ما بعد إنتاج البرامج التي ستوزع وتذاع في التلفزيون عالي الوضوح[[2]](#footnote-2)؛

*ج)* أنه يمكن استعمال هذه الممارسة أيضاً للاستفادة من هامش زيادة الجودة في صور برامج التلفزيون فائق الوضوح التي يتم التقاطها على هذا النحو، وتسهيل عملية المعالجة اللاحقة للصور المعقدة بدون أن يؤدي ذلك إلى أي خلل ملحوظ في الصور في برنامج التلفزيون عالي الوضوح المكتمل؛

*د )* أنه علاوة على ذلك، يسمح استعمال هذه الممارسة في إنتاج البرامج التلفزيونية لهيئات الإذاعة ومعدّي البرامج التلفزيونية بتخزين برامجهم في النظام التلفزيوني الذي التقطت فيه الصور وإنشاء مكتبة برامج ذات جودة فائقة للصور يمكن استعمالها للتبادل الدولي للبرامج وحتى للإذاعة مستقبلاً،

تعرب عن الرأي التالي

أنه ينبغي استرعاء انتباه مصنعي أجهزة وأنظمة الإنتاج التلفزيوني المتخصص إلى استعمال أنظمة صور التلفزيون فائق الوضوح الموصوفة في التوصية ITU-R BT.2020 لإنتاج وأرشفة البرامج بأعلى مستويات الجودة لتقديمها بنظام التلفزيون عالي الوضوح من أجل تشجيع إتاحة قائمة جرد شاملة لأجهزة المعالجة والمعالجة اللاحقة للصور اللازمة لتسهيل تنفيذ هذه الممارسة.

1. UHDTV هو الاسم المختصر لأسرة أنظمة الصور التلفزيونية 3 840 × 2 160 و7 680 × 4 320 الموصوفة في التوصية ITU-R BT.2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. HDTV هو الاسم المختصر لأسرة أنظمة الصور التلفزيونية 1 920 × 1 080 الموصوفة في التوصية ITU-R BT.709. [↑](#footnote-ref-2)