

-2-
المسألة ITU-R 231-1/7
خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة البحوث الفضائية (النشيطة) 
العاملة بين GHz 100 وGHz 450
(2026-2000)
إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
إذ تضع في اعتبارها
 أ )	أنه تم تبيُّن الحاجة إلى تشغيل أجهزة استشعار نشيطة محمولة في الفضاء في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) وخدمة البحوث الفضائية (SRS) في نطاقات ترددات بين GHz 100 وGHz 450؛
ب)	أن هذه الأدوات ستمكّن من:
-	تحديد الملامح العامة للسحب بترددين بدرجة عالية من الدقة والحساسية لأغراض الأرصاد الجوية والأغراض المناخية؛ ‎
-	قياسات أجهزة قياس الارتفاع الرادارية ذات الاستبانة الأفقية العالية من أجل عدة تطبيقات تتمثل في: علم رسم الخرائط، الجيولوجيا، الأوقيانوغرافيا، وغيرها من الشؤون؛
ج)	أن التقدم التكنولوجي الجديد سيمكّن من تنفيذ قياسات نشيطة بين GHz 100 وGHz 450 ولذلك يُتوقع تطوير الأدوات ذات الصلة في المستقبل القريب؛
د )	أن خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) لها توزيع في النطاق GHz 238‑237,9 (وفقاً للرقم 563B.5 من لوائح الراديو (RR))؛
ه‍ )	أن خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لها توزيعات في النطاقين GHz 134‑133,5 (وفقاً للرقم 562E.5 من لوائح الراديو) وGHz 238‑237,9 (وفقاً للرقم 563B.5 من لوائح الراديو)،
تقرر أن تخضع المسائل التالية للدراسة
1	ما هي الخصائص التقنية والتشغيلية ومتطلبات الأداء لأجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة في الفضاء؟
2	ما هي أنسب نطاقات التردد لتشغيل هذه الأدوات مع أخذ سيناريوهات التقاسم الممكنة في الاعتبار؟
تقرر كذلك
1	إدراج نتائج الدراسات أعلاه في توصية واحدة أو أكثر؛
2	استكمال الدراسات المذكورة أعلاه بحلول عام 2031.
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