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ITU-R第231-1/7号课题
卫星地球探测业务（有源）和在100 GHz至450 GHz运行的
空间研究业务（有源）
（2000-2006年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)	已确定有必要在100 GHz至450 GHz频段运行卫星地球探测业务（EESS）和空间研究业务（SRS）的星载有源传感器；
b)	这些装置可实现：
–	用于气象和气候目的具有高精确度和灵敏度的双频云层探测；
–	可用于绘图学、地质学和海洋学等具备高水平分辨率的雷达高度测量；
c)	新的技术进步将实现在100 GHz至450 GHz频率的有源测量，因此相关设备的开发亦指日可待；
d)	SRS（有源）在237.9-238 GHz频段有划分（根据《无线电规则》第5.563B款）；
e)	EESS（有源）在133.5-134 GHz（根据《无线电规则》第5.562E款）和237.9-238 GHz（根据《无线电规则》第5.563B款）有划分，
做出决定，应研究下列课题
1	这些星载有源传感器有哪些技术和操作特性及性能要求？
2	考虑到可能的共用情况，哪些频段最适宜这些设备运行？
进一步做出决定
1	上述研究结果应纳入一份或多份建议书中；
2	以上研究应于2031年之前完成。
类别：S2
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