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Cuestión UIT-R 231-1/7
Sensores del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y
del servicio de investigación espacial (activo) que funcionan
entre 100 GHz y 450 GHz
(2000-2026)
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 
considerando
a)	que se ha determinado la necesidad de utilizar sensores activos a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) y del servicio de investigación espacial (SIE) en bandas de frecuencias entre 100 GHz y 450 GHz;
b)	que esos instrumentos permitirían:
–	obtener perfiles de nubes en dos frecuencias con gran precisión y sensibilidad para fines meteorológicos y climatológicos, y
–	efectuar mediciones de altimetría de radar con gran resolución horizontal para diversas aplicaciones: cartografía, geología, oceanografía, etc.;
c)	que los nuevos avances tecnológicos permitirán efectuar mediciones activas entre 100 GHz y 450 GHz y que, por lo tanto, se espera que en un futuro próximo se fabriquen los instrumentos pertinentes;
d)	que el SIE (activo) tiene una atribución en la banda 237,9-238 GHz (de conformidad con el número 5.563B del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR));
e)	que el SETS (activo) tiene atribuciones en las bandas 133,5-134 GHz (según el número 5.562E del RR) y 237,9-238 GHz (según el número 5.563B del RR),
decide poner a estudio las siguientes Cuestiones
1	¿Cuáles son las características técnicas y operacionales y los requisitos de calidad de funcionamiento de estos sensores activos a bordo de vehículos espaciales?
2	¿Cuáles son las bandas de frecuencias más adecuadas para el funcionamiento de estos instrumentos, teniendo en cuenta asimismo la posibilidad de compartición?
decide también
1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;
2	que dichos estudios se terminen en 2031.
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