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ITU-R第234-1/7号课题
卫星地球探测业务有源传感器系统与在
1 215-1 300 MHz频段运行的其它业务系统间
的频率共用
（2000-2026年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)	ITU-R RS.577、RS.1166和ITU-R RS.2105建议书给出了卫星地球探测系统（EESS）（有源）的特性、频率和带宽、性能、干扰和频率共用标准；
b)	WRC-2000将1 215-1 300 MHz频段划分给作为主要业务的EESS（有源），供星载有源传感器使用，但须遵守《无线电规则》第5.332、5.335和5.335A款；
c)	ITU-R的研究表明，除调频脉冲雷达外，星载合成孔径雷达与地面雷达的共用是可行的；
d)	如有必要，可将减轻技术用于星载有源传感器，以增加1 215-1 300 MHz频段星载有源传感器和无线电定位雷达之间共用的可行性，
做出决定，应研究下列课题
1	EESS星载有源传感器系统与1 215-1 300 MHz频段的其它业务系统频率共用可能出现的情况及条件有哪些？
2	为实现在1 215-1 300 MHz频段的共用，星载有源传感器可应用的干扰减轻技术有哪些？
进一步做出决定
1	上述研究结果应纳入一份或多份建议书中；
2	以上研究应于2031年之前完成。
类别：S2
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