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QUESTION UIT-R 234-1/7
Partage de fréquences entre systèmes de détection actifs du service 
d'exploration de la Terre par satellite et systèmes exploités dans 
d'autres services dans la bande 1 215-1 300 MHz
(2000-2026)
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a)	que les caractéristiques des systèmes d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active), c'est‑à‑dire les fréquences et les largeurs de bandes ainsi que les critères de qualité de fonctionnement, de brouillage et de partage des fréquences, sont données dans les Recommandations UIT-R RS.577, UIT-R RS.1166 et UIT-R RS.2105;
b)	que la CMR-2000 a attribué la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz au SETS (active) à titre primaire en vue de son utilisation par les détecteurs actifs spatioportés, sous réserve des conditions énoncées dans les numéros 5.332, 5.335 et 5.335A du RR;
c)	que les études de l'UIT-R font apparaître que le partage entre radars spatioportés à synthèse d'ouverture et radars de Terre est envisageable sauf pour ce qui est des radars à impulsions modulées en fréquence;
d)	que l'on peut au besoin appliquer aux détecteurs actifs spatioportés des techniques de réduction des brouillages pour améliorer les possibilités de partage entre les détecteurs actifs spatioportés et les systèmes de radiolocalisation par radar exploités dans la bande 1 215-1 300 MHz,
décide de mettre à l'étude les Questions suivantes
1	Quelles sont les possibilités et conditions de partage des fréquences entre systèmes de détection actifs spatioportés du SETS et systèmes exploités dans d'autres services dans la bande 1 215‑1 300 MHz?
2	Quelles techniques de réduction des brouillages pourrait-on utiliser au niveau des détecteurs spatioportés pour faciliter le partage dans la bande 1 215-1 300 MHz?
décide en outre
1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;
2	que ces études devraient être achevées en 2031.
Catégorie: S2
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