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ВОПРОС МСЭ-R 234-1/7
Совместное использование частот системами активных датчиков спутниковой службы исследования Земли и системами, работающими в других службах, в полосе 1215−1300 МГц
(2000-2026)
Ассамблея радиосвязи МСЭ,
учитывая,
a)	что характеристики систем спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (активной), частоты и ширина полос, а также критерии качества, помех и совместного использования частот изложены в Рекомендациях МСЭ-R RS.577, МСЭ-R RS.1166 и МСЭ-R RS.2105;
b)	что на ВКР-2000 полоса частот 1215−1300 МГц распределена ССИЗ (активной) на первичной основе для использования бортовыми активными датчиками при условии применения пп. 5.332, 5.335 и 5.335А;
c)	что в исследованиях МСЭ-R показывается, что совместное использование частот бортовыми радарами с синтезированной апертурой и наземными радарами осуществимо, за исключением импульсных радаров с частотной модуляцией;
d)	что к бортовым активным датчикам могут применяться методы ослабления влияния помех, если требуется улучшить техническую возможность совместного использования частот бортовыми активными датчиками и системами радиолокационных радаров, работающими в полосе 1215−1300 МГц,
решает, что необходимо изучить следующие Вопросы:
1	Каковы возможности и условия совместного использования частот системами бортовых активных датчиков ССИЗ и системами, работающими в других службах, в полосе 1215−1300 МГц?
2	Какие возможные методы ослабления влияния помех могли бы применяться бортовыми активными датчиками для облегчения совместного использования частот в полосе 1215−1300 МГц?
решает далее,
1	что результаты вышеупомянутых исследований должны быть включены в Рекомендацию(и);
2	что вышеупомянутые исследования должны быть завершены к 2031 году.
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