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CUESTIÓN uit-r 234-1/7
Compartición de frecuencias entre los sistemas de sensores activos del servicio de exploración de la Tierra por satélite y los sistemas que funcionan en otros
servicios en la banda 1 215-1 300 MHz
(2000-2026)
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,
considerando
a)	que las características de los sistemas de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (activos), así como las frecuencias y anchuras de banda y los criterios de calidad de funcionamiento, interferencia y compartición de frecuencias figuran en las Recomendaciones UIT‑R RS.577, UIT‑R RS.1166 y UIT-R RS.2105;
b)	que la CMR-2000 atribuyó la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz al SETS (activo) a título primario para su utilización por sensores activos a bordo de vehículos espaciales sujetos a los números 5.332, 5.335 y 5.335A del RR;
c)	que los estudios realizados por la UIT-R han demostrado que la compartición entre los radares de apertura sintética a bordo de vehículos espaciales y los radares terrenales es viable, salvo cuando se trata de radar de impulsos con modulación de frecuencia;
d)	que se pueden aplicar técnicas paliativas a los sensores activos a bordo de vehículos espaciales si eso es necesario para mejorar la viabilidad de la compartición entre dichos sensores y los sistemas de radares de radiolocalización que funcionan en la banda 1 215‑1 300 MHz,
decide poner a estudio las siguientes Cuestiones
1	¿Cuáles son las posibilidades y condiciones para la compartición de frecuencias entre los sistemas de sensores activos a bordo de vehículos espaciales del SETS y los sistemas que funcionan en otros servicios en la banda 1 215‑1 300 MHz?
2	¿Cuáles son las técnicas tendientes a reducir la interferencia que podrían utilizar los sensores activos a bordo de vehículos espaciales para facilitar la compartición en la banda 1 215‑1 300 MHz?
decide también
1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;
2	que dichos estudios se terminen en 2031.
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