|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-20)Женева, 1–9 марта 2022 года** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | Дополнительный документ 31к Документу 35-R |
|  | **20 января 2022 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Администрации Африканского союза электросвязи |
| Предлагаемая новая резолюция [AFCP-1] – ЕДИный номер экстренного вызова для Африки |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Резюме**: | АСЭ предлагает проект новой Резолюции, в которой подчеркивается необходимость обеспечить внедрение в африканских странах согласованного номера экстренного вызова, которым население в любой точке Африки будет пользоваться в случае чрезвычайных ситуаций и во время стихийных бедствий. |
| **Для контактов**: | Мерием Слимани (Meriem Slimani)Африканский союз электросвязи Кения | Тел.: +254726820362Эл. почта: m.slimani@atuuat.africa |

ADD AFCP/35A31/1

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [AFCP-1]

Единый номер экстренного вызова для Африки

(Женева, 2022 г.)

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (Женева, 2022 г.),

учитывая,

*a)* что не все Государства-Члены в Африке используют номер 112 в качестве основного единого номера экстренного вызова;

*b)* что не все Государства-Члены в Африке используют номер 911 в качестве дополнительного альтернативного номера экстренного вызова;

*c)* что в Государствах-Членах в Африке прослеживается тенденция к использованию для связи в чрезвычайных ситуациях других номеров, помимо номеров 112 и 911, указанных в Рекомендации МСЭ-T E.161.1;

*d)* что такая практика имеет негативное влияние с точки зрения простоты доступа к экстренным службам для граждан Африканского континента, перемещающихся из одной страны в другую;

*e)* что такая практика имеет негативное влияние с точки зрения простоты доступа к экстренным службам для граждан из других частей мира, поскольку номера, используемые для доступа к экстренным службам, отличаются от тех, к которым они привыкли, например, в Северной Америке (США и Канаде) для экстренных вызовов используется номер 911, а в странах Европейского союза (ЕС) используется номер 112;

*f)* что некоторые Государства-Члены в Африке не выполнили Рекомендацию МСЭ-T E.161.1,

отмечая

*a)* соответствующие Рекомендации МСЭ-T, в частности:

i) Рекомендацию МСЭ-T E.161.1: Руководящие указания по выбору номера экстренного вызова для сетей электросвязи общего пользования;

ii) Рекомендацию МСЭ-T E.161.1 – Поправка 1: Руководящие указания по выбору номера экстренного вызова для сетей электросвязи общего пользования;

iii) Рекомендацию МСЭ-T E.101: Определения терминов, используемых в Рекомендациях серии E для идентификаторов (наименований, номеров, адресов и других идентификаторов) служб и сетей электросвязи общего пользования;

iv) Рекомендации МСЭ-T серии Q – Добавление 47 [b-ITU-T Q-Sup.47]: Экстренные службы для сетей IMT-2000 – Требования для гармонизации и конвергенции;

v) Рекомендацию МСЭ-T E.164 – Добавление 6 [b-ITU-T E.164-Sup.3]: Руководящие указания для определения и выбора согласованных на глобальном уровне номеров,

*b)* соответствующие Резолюции:

i) Резолюцию 136 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции об использовании электросвязи/информационно-коммуникационных технологий для оказания гуманитарной помощи, а также в целях мониторинга и управления в чрезвычайных ситуациях и в случаях бедствий, включая вызванные болезнями чрезвычайные ситуации, для их раннего предупреждения, предотвращения, смягчения их последствий и оказания помощи, в особенности пункт 7 раздела *настоятельно рекомендует Государствам-Членам*;

ii) Резолюцию 2 (Дубай, 2012 г.) Всемирной конференции по международной электросвязи о согласованном на глобальном уровне национальном номере для доступа к экстренным оперативным службам,

отмечая далее,

*a)* что некоторые страны и регионы приняли национальные законы, директивы и рекомендации в отношении использования номеров экстренного вызова;

*b)* что некоторые мобильные устройства жестко запрограммированы на вызов либо по номеру 112, либо по номеру 911;

*c)* что отсутствует положение, которое предусматривало бы оказание БСЭ помощи странам, работающим над выполнением Рекомендации МСЭ-T E.161.1;

*d)* что отсутствует положение, которое предусматривало бы оказание БСЭ технической помощи странам, работающим над внедрением номеров экстренного вызова,

вновь подтверждая,

что каждая страна обладает суверенным правом регламентировать свою электросвязь и, соответственно, регламентировать предоставление услуг в чрезвычайных ситуациях,

решает,

1 что в качестве основного единого номера экстренного вызова для доступа к экстренным службам должен использоваться номер 112;

2 что в качестве дополнительного альтернативного номера экстренного вызова для доступа к экстренным службам должен использоваться номер 911;

3 чтобы Государства-Члены в Африке выполняли Рекомендацию МСЭ-T E.161.1,

поручает Директору Бюро стандартизации электросвязи

1 предоставить техническое руководство для Государств-Членов в Африке по внедрению единого номера экстренного вызова;

2 предоставить руководство по мероприятиям технической подготовки, которые необходимо осуществить каждой стране для введения номера экстренного вызова;

3 представлять отчет о ходе выполнения настоящей Резолюции, нацеленной на улучшение доступа к экстренным службам,

предлагает Государствам-Членам

1 вносить вклад в эту работу и сотрудничать в выполнении настоящей Резолюции;

2 сотрудничать в выполнении Рекомендации МСЭ-T E.161.1;

3 принять необходимые меры с тем, чтобы привести применимые местные нормы в соответствие с регулирующим данную область законодательством;

4 рассмотреть возможность разработки в рамках своей национальной нормативно-правовой базы руководящих указаний или других механизмов для выполнения настоящей Резолюции.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_