|  |
| --- |
| **Bulletin d'exploitation de l'UITwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| No **1072** | 15.III.2015 | (Renseignements reçus au 2 mars 2015) ISSN 1564-5223 (En ligne) |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Suisse) Tél: +41 22 730 5111 **E-mail:** **itumail@itu.int** | **Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) Tél: +41 22 730 5211Fax: +41 22 730 5853E-mail:** **tsbmail@itu.int** **/** **tsbtson@itu.int** | **Bureau des radiocommunications (BR) Tél: +41 22 730 5560Fax: +41 22 730 5785E-mail:** **brmail@itu.int** |

**Table des matières**

*Page*

[**Information générale**](#_Toc415662232)

[Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT](#_Toc415662233) 3

[Approbation de Recommandations UIT-T](#_Toc415662234) 4

[Service téléphonique](#_Toc415662235):

 [*Danemark (Danish Business Authority, Copenhague)*](#_Toc415662236) 4

 [*Koweït (Ministry of Communications (MOC), Safat)*](#_Toc415662240) 5

 [*Zimbabwe (Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ))*](#_Toc415662242) 6

[Restrictions de service](#_Toc415662244) 18

[Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)](#_Toc415662245) 18

[**Amendements aux publications de service**](#_Toc415662246)

[Nomenclature des stations de navire et des identités du service mobile maritime assignées (Liste V)](#_Toc415662247) 19

[Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements](#_Toc415662248)  19

[Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)](#_Toc415662249) 20

| *Dates de parution des prochains Bulletins d'exploitation* | *Comprenant les renseignements reçus au*: |
| --- | --- |
| 1073 | 1.IV.2015 | 18.III.2015 |
| 1074 | 15.IV.2015 | 31.III.2015 |
| 1075 | 1.V.2015 | 17.IV.2015 |
| 1076 | 15.V.2015 | 1.V.2015 |
| 1077 | 1.VI.2015 | 18.V.2015 |
| 1078 | 15.VI.2015 | 1.VI.2015 |
| 1079 | 1.VII.2015 | 17.VI.2015 |
| 1080 | 15.VII.2015 | 1.VII.2015 |
| 1081 | 1.VIII.2015 | 20.VII.2015 |
| 1082 | 15.VIII.2015 | 3.VIII.2015 |
| 1083 | 1.IX.2015 | 18.VIII.2015 |
| 1084 | 15.IX.2015 | 1.IX.2015 |
| 1085 | 1.X.2015 | 17.IX.2015 |
| 1086 | 15.X.2015 | 1.X.2015 |
| 1087 | 1.XI.2015 | 19.X.2015 |
| 1088 | 15.XI.2015 | 2.XI.2015 |
| 1089 | 1.XII.2015 | 17.XI.2015 |
| 1090 | 15.XII.2015 | 1.XII.2015 |

**INFORMATION GÉNÉRALE**

**Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT**

**Note du TSB**

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE No

1067 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 1er janvier 2015)

1066 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 15 décembre 2014)

1060 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 15 septembre 2014)

1056 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 juillet 2014)

1055 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1er juillet 2014)

1049 Heure légale 2014

1040 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 15 novembre 2013)

1015 Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT‑T E.164 (11/2010)) (Situation au 1er novembre 2012)

1005 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques pour les stations mobiles (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 1er juin 2012)

1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)

1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1er avril 2012)

1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)

994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)

991 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1er novembre 2011)

991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)

978 Liste des Codes Télex de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Télex (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)

977 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1er avril 2011)

976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)

974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)

972 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 15 janvier 2011)

955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT‑T E.180 (03/98)) (Situation au 1er mai 2010)

669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))

B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT (Rec. UIT-T M.1400 (03/2013)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)
Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)Liste des exploitations reconnues (ER) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

Approbation de Recommandations UIT-T

Par AAP-52, il a été annoncé l’approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

– ITU-T G.8013/Y.1731 (2013) Amd.1 (02/2015)

– ITU-T H.264.2 (02/2012): Logiciels de référence pour le codage vidéo évolué UIT-T H.264

Service téléphonique
(Recommandation UIT-T E.164)

url: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

**Danemark (indicatif de pays +45)**

Communication du 24.II.2015:

La *Danish Business Authority*, Copenhague, annonce les modifications suivantes dans le plan de numérotage téléphonique du Danemark:

• réattribution – service de communication mobile

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Séries de numéros* | *Date de réattribution* |
| Mundio Mobile (Danemark) Limited | 4290efgh, 5063efgh, 5069efgh, 7196efgh, 7197efgh, 7198efgh, 8138efgh, 8139efgh, 8146efgh, 8147efgh, 8148efgh, 8149efgh, 9126efgh, 9127efgh, 9128efgh, 9129efgh, 9157efgh, 9225efgh, 9226efgh, 9227efgh et 9228efgh | 31.X.2014 |

Contact:

 Danish Business Authority
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 COPENHAGUE
Danemark
Tél.: +45 35 29 10 00
Fax: +45 35 46 60 01
E-mail: erst@erst.dk
URL: [www.erst.dk](http://www.erst.dk)

Communication du 25.II.2015:

La *Danish Business Authority*, Copenhague, annonce les modifications suivantes dans le plan de numérotage téléphonique du Danemark:

• attribution – service de communication fixe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Séries de numéros* | *Date d'attribution* |
| Supertel A/S | 7875efgh | 24.II.2015 |
| Telecom X ApS (ex NEZT ApS) | 69890fgh | 24.II.2015 |

Contact:

 Danish Business Authority
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 COPENHAGUE
Danemark
Tél.: +45 35 29 10 00
Fax: +45 35 46 60 01
E-mail: erst@erst.dk
URL: [www.erst.dk](http://www.erst.dk)

Communication du 3.III.2015:

La *Danish Business Authority*, Copenhague, annonce les modifications suivantes dans le plan de numérotage téléphonique du Danemark:

• retrait – service de communication mobile

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Séries de numéros* | *Date de retrait* |
| MVNO Systems A/S | 7175efgh, 7178efgh, 7179efgh, 7194efgh et 7195efgh | 18.II.2015 |

• attribution – service de communication mobile

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Séries de numéros* | *Date d'attribution* |
| Telenor A/S | 7175efgh, 7178efgh, 7179efgh, 7194efgh et 7195efgh | 18.II.2015 |

Contact:

 Danish Business Authority
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 COPENHAGUE
Danemark
Tél.: +45 35 29 10 00
Fax: +45 35 46 60 01
E-mail: erst@erst.dk
URL: [www.erst.dk](http://www.erst.dk)

**Koweït (indicatif de pays +965)**

Communication du 17.II.2015:

Le *Ministry of Communications (MOC)*, Safat, annonce la mise en service de la nouvelle série de numéros suivante pour l’opérateur mobile ZAIN.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAIN | CC: +965 / 922 00000 – 922 99999  |

Contact:

 International Services Coordination Centre (ISCC) Kuwait
Ministry of Communications
P.O. Box 318
11111 SAFAT
Koweït
Tél.: +965 2241 1777
Fax: +965 2241 9815
E-mail: iscckuwait@gmail.com
URL: [www.moc.kw](http://www.moc.kw)

**Zimbabwe (indicatif de pays +263)**

Communication du 23.II.2015:

La *Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ)*, Harare, annonce une mise à jour du plan national de numérotage du Zimbabwe.

**1. Définitions**

**Indicatif de pays (CC)**

Chiffre ou combinaison de chiffres (un, deux ou trois) identifiant un pays donné ou des pays donnés.

**Plan de numérotation**

Chaîne ou combinaison de chiffres décimaux, de symboles, définissant la méthode d'utilisation du plan de numérotage. Un plan de numérotation comporte des préfixes, des suffixes et d'autres informations complémentaires au plan de numérotage, nécessaires pour faire aboutir l'appel.

**Indicatif de zone géographique ou indicatif interurbain (AC)**

Indicatif pour une zone géographique déterminée. Les indicatifs de zone géographique sont utilisés pour les services fixes classiques aboutissant en des points fixes.

Le réseau téléphonique public commuté (RTPC) est subdivisé en plusieurs zones géographiques. Un indicatif interurbain est attribué à chacune de ces zones.

**Préfixe international (IAP)**

Chiffre ou combinaison de chiffres qui sert à indiquer que le numéro qui suit est un numéro d'annuaire international. Au Zimbabwe, ce préfixe est "00".

**Préfixe national (NAP) ou préfixe interurbain**

Chiffre ou combinaison de chiffres que doit composer un appelant pour appeler un autre abonné situé dans le même pays, mais dans une zone de numérotage différente ou dans un réseau différent. Ce préfixe donne accès aux équipements interurbains automatiques sortants.

Au Zimbabwe, le chiffre zéro ("0") est utilisé comme préfixe national, indiquant qu'il s'agit d'un appel à destination d'une autre zone géographique (réseau fixe), d'un appel d'un réseau fixe vers un réseau mobile, d'un appel de mobile à mobile ou d'un appel de tout autre réseau vers un réseau de téléphonie IP.

**Indicatif national de destination (NDC)**

Combinaison de chiffres identifiant une zone géographique donnée à l'intérieur d'un pays, un réseau ou un groupe de services (réseau mobile ou services de téléphonie IP).

**Numéro d'abonné (SN)**

Partie du numéro E.164 international qui identifie un abonné dans un réseau ou une zone de numérotage.

**X** – Notation utilisée dans ce plan pour représenter n'importe quel chiffre de 0 à 9

**2. Structure du numéro E.164 international**

Le numéro E.164 international pour les zones géographiques est composé d'un nombre variable de chiffres décimaux, groupés en champs de code spécifiques. Les champs de code du numéro E.164 international sont l'indicatif de pays (CC) et le numéro (significatif) national (N(S)N). Le numéro significatif national (NSN) est la combinaison de l'indicatif national de destination (NDC) et du numéro d'abonné (SN).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatif de pays(CC) | Indicatif national de destination (NDC) | Numéro d'abonné(SN) |
| 1-3 chiffres (n) | Numéro (significatif) national N(S)N (15-n) chiffres au maximum |
| Numéro E.164 international pour les zones géographiques 15 chiffres au maximum |

**3. Plan de numérotation**

**Numérotation locale (RTPC)**

Un abonné situé dans la même zone géographique compose seulement le numéro d'abonné (SN).

|  |  |
| --- | --- |
| Chiffres composés pour un appel local via le RTPC | SN (XXXXXXXX)  |

**Numérotation nationale**

Un abonné appelant un numéro dans une zone géographique différente de celle dans laquelle il se trouve compose le préfixe national, l'indicatif interurbain et le numéro d'abonné. Un appel d'un réseau fixe vers un réseau mobile, de mobile à mobile ou de tout réseau vers un réseau de téléphonie IP à l'intérieur du territoire du Zimbabwe est considéré comme un appel national.

|  |  |
| --- | --- |
| Chiffres composés pour un appel national (RTPC)  | NAP + AC + SN  |
| Autres réseaux (MOBILE/téléphonie IP)  | NAP + NDC + SN  |

**Numérotation internationale**

Un abonné appelant un numéro international compose le préfixe international, l'indicatif de pays, l'indicatif interurbain/l'indicatif national de destination et le numéro d'abonné.

On peut utiliser le signe plus (+) pour désigner le préfixe international. (par exemple, +263 pour le Zimbabwe).

|  |  |
| --- | --- |
| Chiffres composés (RTPC)  | IAP + CC + AC + SN  |
| Autres réseaux (MOBILE/téléphonie IP)  | IAP + CC + NDC + SN  |

**4. Indicatifs, préfixes et numéros courts**

| ***CHIFFRES*** | ***SERVICE*** | ***Commentaires/remarques*** |
| --- | --- | --- |
| **"0"** | **Préfixe national (préfixe interurbain)**  | Il indique qu'il s'agit d'un appel à destination d'une autre zone géographique, d'un numéro de service mobile ou d'un numéro de service de téléphonie IP. |
| **00** | **Préfixe international**  | Les chiffres "00" sont utilisés comme préfixe international. Ils indiquent qu'il s'agit d'un appel international ou d'un appel hors du Zimbabwe  |
| **7X** | Indicatifs nationaux de destination (NDC) non géographiques pour les services de téléphonie mobile  | 71 – NetOne Cellular 73 – Telecel Zimbabwe 77 – Econet Wireless Zimbabwe 78 – Econet Wireless Zimbabwe  |
| **112** | Services d'urgence | Econet Wireless Zimbabwe Telecel Zimbabwe  |
| **114** | Urgences (Police)  | NetOne  |
| **116** | Assistance téléphonique pour les enfants | Tous les opérateurs (mobile et fixe)  |
| **119** | Services d'urgence | Telecel Zimbabwe  |
| **263** | **Indicatif de pays** | Indicatif de pays du Zimbabwe  |
| **904** | Rappel automatique | Réseau fixe  |
| **908** | Table d'essai | Réseau fixe  |
| **950** | Dérangements – Services téléphoniques | Réseau fixe  |
| **952** | Dérangements | Réseau fixe  |
| **953** | Dérangements – Services de données | Réseau fixe  |
| **960** | Horloge parlante | Réseau fixe  |
| **961** | Assistance téléphonique pour les enfants | Réseau fixe  |
| **962** | Services de renseignements | Réseau fixe  |
| **965** | Services de renseignements internationaux | Réseau fixe  |
| **966** | Réservation d'appels internationaux | Réseau fixe  |
| **967** | Demande de circuits interurbains | Réseau fixe  |
| **968** | Renseignements concernant les circuits interurbains | Réseau fixe  |
| **969** | Réservation de circuits interurbains | Réseau fixe  |
| **993** | Pompiers | Urgences (réseau fixe)  |
| **994** | Ambulance | Urgences (réseau fixe) |
| **995** | Police | Urgences (réseau fixe) |
| **999** | Urgences en général (pompiers/ ambulance/police)  | Urgences (réseau fixe) |
| **86XX** | Indicatifs nationaux de destination (NDC) non géographiques pour les services de téléphonie IP  | Opérateurs de téléphonie IP  |
| **3XXXX** | Numéros courts pour les services kiosques | Opérateurs mobiles |
| **080x** | Numéros gratuits | Tous les opérateurs  |

**5. Attribution des codes de points sémaphores internationaux au Zimbabwe**

| ***ISPC(binaire)*** | ***ISPC (décimal)*** | ***Nom unique du point sémaphore*** | ***Nom de l'opérateur du point sémaphore*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-095-0  | 13048  | Harare STP-202  | Telecel Zimbabwe  |
| 6-095-1  | 13049  | Econet Pockets Hill STP  | Econet  |
| 6-095-2  | 13050  | Econet Willowvale STP  | Econet  |
| 6-096-0  | 13056  | Harare TS (F150)  | TelOne (Pvt) Ltd  |
| 6-096-1  | 13057  | Gweru ITSC (AXE10)  | TelOne (Pvt) Ltd  |
| 6-096-2  | 13058  | ZWNET1A  | NetOne (Pvt) Ltd  |
| 6-096-3  | 13059  | ZWNET1B  | NetOne (Pvt) Ltd  |
| 6-096-4  | 13060  | Harare ISC (C&C08)  | TelOne (Pvt) Ltd  |
| 6-096-5  | 13061  | Econet Pockets Hill GMSC  | Econet Wireless  |
| 6-096-6  | 13062  | Gweru ITSC (C&C08)  | TelOne (Pvt) Ltd  |
| 6-096-7  | 13063  | Liquid Telecom  | Liquid Telecom Zimbabwe  |
| 6-097-0  | 13064  | Econet Willowvale GMSC  | Econet Wireless  |
| 6-097-1  | 13065  | Bluesat Access (Pvt) Ltd  | Bluesat Access (Pvt) Ltd  |
| 6-097-2  | 13066  | Harare STP-148  | Telecel Zimbabwe  |
| 6-097-3  | 13067  | Harare GMSC-148  | Telecel Zimbabwe  |
| 6-097-4  | 13068  | Africom  | Africom (Pvt) Ltd  |
| 6-097-5  | 13069  | Aquiva Wireless  | Aquiva Wireless (Pvt) Ltd  |
| 6-097-6  | 13070  | Aptics Trading  | Aptics Trading (Pvt) ltd  |
| 6-097-7  | 13071  | Pecus VoIP  | Pecus Enterprises  |

**6. Services du réseau public mobile de télécommunication**

Le numéro d'abonné national pour les services du réseau public mobile de télécommunication est un numéro non géographique qui se compose de l'indicatif national de destination (NDC) et du numéro d'abonné (SN).

L'indicatif national de destination (NDC) pour les réseaux mobiles de télécommunication est également appelé code de réseau mobile (MNC).

Pour les appels de mobile à mobile ou pour les appels nationaux depuis un réseau mobile vers le RTPC/réseau de téléphonie IP, il faut composer d'abord le préfixe national "0", suivi du numéro national de destination complet. Pour les appels internationaux, il faut composer le préfixe international "00" suivi de l'indicatif de pays et du numéro national de l'abonné.

| ***Opérateur de réseau mobile (MNO)*** | ***Indicatif national de destination (NDC)***  | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Numéro significatif national (N(S)N)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **NetOne Cellular** | 71 | 2XXXXXX | 9 |
| 3XXXXXX | 9 |
| 4XXXXXX | 9 |
| 5XXXXXX | 9 |
| 6XXXXXX | 9 |
| 7XXXXXX | 9 |
| 8XXXXXX | 9 |
| **Telecel Zimbabwe** | 73 | 2XXXXXX | 9 |
| 3XXXXXX | 9 |
| 4XXXXXX | 9 |
| 5XXXXXX | 9 |
| 6XXXXXX | 9 |
| 7XXXXXX | 9 |
| 8XXXXXX | 9 |
| 9XXXXXX | 9 |
| **Econet Wireless Zimbabwe** | 77 | 1XXXXXX | 9 |
| 2XXXXXX | 9 |
| 3XXXXXX | 9 |
| 4XXXXXX | 9 |
| 5XXXXXX | 9 |
| 6XXXXXX | 9 |
| 7XXXXXX | 9 |
| 8XXXXXX | 9 |
| 9XXXXXX | 9 |
| 78 | 2XXXXXX | 9 |
| 3XXXXXX | 9 |

**7. Services de téléphonie IP (VoIP)**

Le numéro d'abonné national pour les services de téléphonie IP (VoIP) est un numéro non géographique qui se compose de l'indicatif national de destination (NDC) et du numéro d'abonné (SN). Pour les appels VoIP nationaux, il faut composer d'abord le préfixe national "0", suivi du numéro significatif national (NSN).

Pour les appels internationaux, il faut composer le préfixe international "00", suivi de l'indicatif de pays et du numéro significatif national.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Opérateur de services de téléphonie IP*** | ***Indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Numéro significatif national (N(S)N)*** |
| **Africom (Pvt) Ltd**  | 8644 | 000000 – 099999 | 10 |
| **Aquiva Wireless (Pvt) Ltd**  | 8630 | 000000 – 000499 | 10 |
| **Aptics Trading (Pvt) ltd**  | 8686 | 000000 – 200000 | 10 |
| **Dandemutande**  | 8612 | 000000 – 009999 | 10 |
| **Liquid Telecoms (Ecoweb)**  | 8677 | 100000 – 614400 | 10 |
| **Pecus Enterprises (Pvt) Ltd**  | 8655 | 000000 – 025000 | 10 |
| **PowerTel**  | 8611 | 200000 – 219999 | 10 |
| **Telecontract (Pvt) Ltd**  | 8683 | 000000 – 010000 | 10 |
| **TelOne**  | 8627 | 000000 – 009999 | 10 |

**8 Réseau téléphonique public commuté (RTPC)**

Le numéro d'abonné national pour les services RTPC est un numéro géographique. L'indicatif de zone géographique ou indicatif interurbain (AC ou TC) définit chaque zone géographique.

• Pour les appels à l'intérieur de la même zone de numérotage géographique (appels locaux), composez uniquement le numéro d'abonné.

• Pour les appels nationaux à destination d'une autre zone géographique, composez le préfixe national "0", suivi du numéro significatif national (AC + SN).

• Pour les appels internationaux, composez le préfixe international "00", suivi de l'indicatif de pays et du numéro significatif national de l'abonné.

***\*\* Dans certaines zones géographiques/zones de central, deux indicatifs interurbains seront utilisés \*\****

**8.1. Harare**

| ***Zone géographique*** | ***Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Longueur du numéro d’abonné (SN)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Harare | 4 | 200000 – 899999 | 6 |
| 2000000 – 2011999 | 7 |
| 2720000 – 2721999 | 7 |
| 2900000 – 2949999 | 7 |

**8.2 Bulawayo**

| ***Zone géographique*** | ***Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Longueur du numéro d’abonné (SN)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bulawayo Main | 9 | 60000 – 79999 | 5 |
| 229000 – 239999 | 6 |
| 250000 – 259999 | 6 |
| 280000 – 289999 | 6 |
| 320000 – 320999 | 6 |
| 330000 –330999 | 6 |
| 360000 – 360999 | 6 |
| 370000 – 370999 | 6 |
| 880000 – 889999 | 6 |
| Northend | 9 | 200000 – 219999 | 6 |
| 290000 – 299999 | 6 |
| Queensdale | 9 | 226000 – 226999 | 6 |
| 228000 – 228999 | 6 |
| Hillside | 9 | 240000 – 249999 | 6 |
| Mabutewni | 9 | 400000 – 439999 | 6 |
| Bellevue | 9 | 470000 – 479999 | 6 |
| 29 | 2460000 – 2469999 | 7 |
| Nkulumane | 9 | 480000 – 497999 | 6 |
| Luveve | 9 | 520000 – 539999 | 6 |
| 560000 – 569999 | 6 |
| 29 | 2520000 – 2539999 | 7 |

**8.3 Mashonaland**

| ***Zone géographique (central)*** | ***Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Longueur du numéro d’abonné (SN)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Arcturus  | 274 | 2000 – 2999 | 4 |
| Banket  | 66 | 2000 – 3999 | 4 |
| Beatrice  | 65 | 200 – 899 | 3 |
| Bindura  | 271 | 6000 – 7999 | 4 |
| Centenary  | 57 | 2000 – 2999 | 3 |
| Chakari  | 688 | 200 – 899 | 4 |
| Chegutu  | 53 | 2200 – 3999 | 4 |
| Chinhoyi  | 67 | 21000 – 29999 | 5 |
| Chirundu  | 637 | 200 – 899 | 3 |
| Chitungwiza  | 270 | 21000 – 26999 | 5 |
| 30000 – 31999 | 5 |
| Chitungwiza  | 4 | 2722000 – 2723999 | 7 |
| Concession  | 375 | 2000 – 2999 | 4 |
| Darwendale  | 69 | 200 – 899 | 3 |
| Glendale  | 376 | 2000 – 2899 | 4 |
| Guruve  | 58 | 2000 – 2999 | 4 |
| Kadoma  | 68 | 22000 – 28999 | 5 |
| 31000 – 32999 | 5 |
| Kariba  | 61 | 2000 – 3799 | 4 |
| 261 | 2142000 – 2143799 | 7 |
| Karoi  | 64 | 6000 – 7999 | 4 |
| 264 | 2146000 – 2147999 | 7 |
| Makuti  | 63 | 200 – 899 | 3 |
| Mazowe  | 275 | 2000 – 2999 | 4 |
| 2195000 – 2195499 | 7 |
| Mhangura  | 60 | 5000 – 5999 | 4 |
| Mt. Darwin  | 276 | 2200 – 4199 | 4 |
| Murewa  | 278 | 22000 – 24999 | 5 |
| Murombedzi  | 675 | 2000 – 2999 | 4 |
| Mutoko  | 272 | 2000 – 2999 | 4 |
| Mutorashanga  | 668 | 200 – 899 | 3 |
| Mvurwi  | 277 | 2000 – 2999 | 4 |
| Norton  | 62 | 2000 – 3999 | 4 |
| Raffingora  | 667 | 200 – 899 | 3 |
| Ruwa  | 273 | 2000 – 3999 | 4 |
| 2132000 – 2133999 | 7 |
| Sanyati  | 687 | 2000 – 2999 | 4 |
| Selous  | 628 | 44000 – 44999 | 5 |
| Shamva  | 371 | 200 – 899 | 3 |
| Trelawney  | 698 | 200 – 899 | 3 |

**8.4 Midlands**

| ***Zone géographique (central)*** | ***Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Longueur du numéro d’abonné (SN)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Lalapanzi | 5483 | 200 – 899 | 3 |
| Nkayi | 558 | 200 – 899 | 3 |
| Mvuma | 32 | 200 – 899 | 3 |
| Munyati | 557 | 200 – 899 | 3 |
| Gokwe | 59 | 2000 – 3999 | 4 |
| Chivhu | 56 | 2000 – 3999 | 4 |
| Shurugwi | 52 | 6000 – 6999 | 4 |
| Gweru | 54 | 220000 – 232999 | 6 |
| 250000 – 253999 | 6 |
| 255000 – 258999 | 6 |
| 260000 – 262999 | 6 |
| Kwekwe | 55 | 20000 – 26999 | 5 |
| 40000 – 47999 | 5 |
| 62000 – 63999 | 5 |
| 67000 – 70999 | 5 |

**8.5 Manicaland**

| ***Zone géographique (central)*** | ***Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Longueur du numéro d’abonné (SN)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Birchenough Bridge  | 248 | 2000 – 2999 | 4 |
| Chimanimani  | 26 | 2000 – 3999 | 4 |
| Chipangayi  | 24 | 200 – 899 | 3 |
| Chipinge  | 227 | 2000 – 3999 | 4 |
| 2042000 – 2043999 | 7 |
| Hauna  | 228 | 2000 – 2999 | 4 |
| Headlands  | 2582 | 2000 – 2599 | 4 |
| Juliasdale  | 29 | 2000 – 2999 | 4 |
| Macheke  | 379 | 200 – 899 | 3 |
| Marondera  | 279 | 20000 – 28999 | 5 |
| 4 | 2728000 – 2729999 | 7 |
| Murambinda  | 21 | 2000 – 2999 | 4 |
| 221 | 2058000 – 2058999 | 7 |
| Mutare | 20 | 22000 – 22999 | 5 |
| 30000 – 31999 | 5 |
| 60000 – 69999 | 5 |
| 220 | 2010000 – 2021999 | 7 |
| 2030000 – 2031699 | 7 |
| Nyanga  | 298 | 200 – 899 | 3 |
| 329 | 2098000 – 2098799 | 7 |
| Nyazura  | 2583 | 200 – 899 | 3 |
| Odzi  | 204 | 2000 – 2999 | 4 |
| Pengalonga  | 205 | 22000 – 22999 | 4 |
| Rusape  | 25 | 2000 – 3999 | 4 |
| 225 | 2050000 – 2052999 | 7 |
| Wedza  | 222 | 2000 – 2999 | 4 |

**8.6 Masvingo**

| ***Zone géographique (central)*** | ***Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Longueur du numéro d’abonné (SN)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Chatsworth  | 308 | 200 – 899 | 3 |
| Checheche  | 317 | 200 – 899 | 3 |
| Chiredzi  | 31 | 2200 – 4199 | 4 |
| 5000 – 5999 | 4 |
| Gutu  | 30 | 2000 – 3999 | 4 |
| Jerera  | 34 | 2000 – 2999 | 4 |
| Mashava  | 35 | 2000 – 2999 | 4 |
| Masvingo EPL  | 39 | 7000 – 7999 | 4 |
| Masvingo Main Exchange  | 39 | 260700 – 269699 | 6 |
| Masvingo Mucheke RLU  | 39 | 252000 – 255999 | 6 |
| Mataga  | 517 | 200 – 899 | 3 |
| Mberengwa  | 518 | 200 – 899 | 3 |
| Ngundu  | 36 | 200 – 899 | 3 |
| Nyaningwe  | 337 | 200 – 899 | 3 |
| Nyika  | 338 | 200 – 899 | 3 |
| Rutenga  | 14 | 200 – 899 | 3 |
| Triangle  | 33 | 5000 – 6999 | 4 |
| Zvishavane  | 51 | 2000 – 4999 | 4 |

**8.7 Matabeleland**

| ***Zone géographique (central)*** | ***Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)*** | ***Numéro d'abonné national (SN)*** | ***Longueur du numéro d’abonné (SN)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nyamandhlovu  | 287 | 200 – 899 | 3 |
| Tsholotsho  | 387 | 200 – 899 | 3 |
| Esigodini  | 288 | 200 – 899 | 3 |
| Filabusi  | 17 | 200 – 899 | 3 |
| Shanagani  | 50 | 200 – 899 | 3 |
| Jotsholo  | 289 | 200 – 899 | 3 |
| Lupane  | 398 | 200 – 899 | 3 |
| Turkmine  | 285 | 200 – 899 | 3 |
| Hwange  | 281 | 20000 – 20999 | 5 |
| 22000 – 24999 | 5 |
| 28000 – 30999 | 5 |
| 32000 – 34999 | 5 |
| Victoria Falls  | 13 | 40000 – 46999 | 5 |
| 48000 – 49999 | 5 |
| 213 | 2840000 – 2849999 | 7 |
| Dete  | 18 | 200 – 899 | 3 |
| Binga  | 15 | 200 – 899 | 3 |
| Figtree  | 283 | 200 – 899 | 3 |
| Plumtree  | 19 | 2000 – 3999 | 4 |
|  | 219 | 2805000 – 2806699 | 7 |
| Matopos  | 383 | 200 – 899 | 3 |
| Kezi  | 282 | 200 – 899 | 3 |
| Gwanda  | 284 | 20000 – 24999 | 5 |
| 29000 – 29999 | 5 |
| 2890000 – 2894999 | 7 |
| West Nicholson  | 16 | 200 – 899 | 3 |
| Beitbridge  | 286 | 22000 – 23999 | 5 |

Contact:

 M. Shingirai Marufu
Ingénieur, Réseaux et normes de télécommunication
Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe
– POTRAZ –
Block A, Emerald Park
30 The Chase
P. O. Box MP843
Mt. Pleasant
HARARE
Zimbabwe
Tél: +263 4 333032
Fax: +263 4 333041
E-mail: smarufu@potraz.gov.zw
URL: [potraz.gov.zw](http://www.potraz.gov.zw)

**Restrictions de service**

Voir URL: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Pays/zone géographique*** | ***BE*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seychelles | 1006 (p.13) |  |  |
| Slovaquie | 1007 (p.12) |  |  |
| Thaïlande | 1034 (p.5) |  |  |
| Sao Tomé-et-Principe | 1039 (p.14) |  |  |
| Uruguay | 1039 (p.14) |  |  |
| Hong Kong, Chine | 1068 (p.4) |  |  |

**Systèmes de rappel (Call-Back)
et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)**

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

**AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE**

Abréviations utilisées

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | Insérer |  | **PAR** | paragraphe |
| **COL** | Colonne |  | **REP** | remplacer |
| **LIR** | Lire |  | **SUP** | supprimer |
| **P** | page(s) |  |  |  |

Nomenclature des stations de navire et des identités
du service mobile maritime assignées
(Liste V)
Edition de 2014

Section VI

**SUP**

 **RS08** Posh Maritime Pte. Ltd., 1 Kim Seng Promenade, #07-02 Great World City,

 Singapore 237994,

 Tél: +65 63212933, Fax: +65 63212971, E-Mail: llim@paccoffshore.com.sg

 *Personne de contact: Lawrence Lim Ying Ching*

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements
(Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008))
(Situation au 15 juillet 2014 )

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1056 – 15.VII.2014)
(Amendement N° 14 )

***Pays ou Zone géographique*** ***MCC+MNC \**** ***Nom de Réseau/Opérateur***

**Danemark ADD**

 238 07 Mundio Mobile (Denmark) Limited

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil
 MNC: Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)
(Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999))
(Situation au 1 janvier 2015)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 1067 – 1.I.2015)
(Amendement No. 4)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pays/ Zone Géographique* | *Nom unique du point sémaphore* | *Nom de l'opérateur du point sémaphore* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **Espagne SUP** |
| 2-240-5 | 6021 |  | Elephant Talk Communications, S.L. |
| 3-242-5 | 8085 |  | Elephant Talk Communications, S.L. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: International Signalling Point Codes.

 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).

 Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).