|  |
| --- |
| **Оперативный бюллетень МСЭwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| № **1099** | 1.V.2016 | (Информация, полученная к 15 апреля 2016 г.) | ISSN 2312-8232 (Онлайновая версия) |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) Тел.: +41 22 730 5111 **Эл. почта:** **itumail@itu.int** | **Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ)Тел.: +41 22 730 5211Факс: +41 22 730 5853Эл. почта:** **tsbmail@itu.int****/****tsbtson@itu.int** | **Бюро радиосвязи (БР)Тел.: +41 22 730 5560Факс: +41 22 730 5785Эл. почта:** **brmail@itu.int** |

# Содержание

*Стр.*

**Общая информация**

Списки, прилагаемые к Оперативному бюллетеню МСЭ: *Примечание БСЭ* 3

Утверждение Рекомендаций МСЭ-T 4

Международный план нумерации электросвязи общего пользования (Рекомендация МСЭ‑Т E.164 (11/2010)): *Коды идентификации для международных сетей* 5

Услуга телефонной связи:

*Молдова (Национальное агентство по регламентированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Кишинев)* 5

*Сейшельские Острова (Канцелярия Президента, Министерство информационно-коммуникационных технологий, Отдел связи, Виктория)* 6

*Уганда (Комиссия по связи Уганды (UCC), Кампала)* 13

Изменения в администрациях/ПЭО и других объединениях или организациях

*Мьянма (Министерство связи и информационных технологий, Нейльидо): изменение названия* 16

Другие сообщения: *Австрия* 16

Ограничения обслуживания 17

Обратный вызов и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06)) 17

**Поправки к служебным публикациям**

Список судовых станций и присвоений опознавателей морской подвижной службы (Список V) 18

Список присвоенных кодов страны согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 18

Список кодов МСЭ операторов связи 19

Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC) 19

Национальный план нумерации 20

| Даты публикации следующих Оперативных бюллетеней | Включена информация, полученная к: |
| --- | --- |
| 1100 | 15.V.2016 | 29.IV.2016 |
| 1101 | 1.VI.2016 | 18.V.2016 |
| 1102 | 15.VI.2016 | 1.VI.2016 |
| 1103 | 1.VII.2016 | 17.VI.2016 |
| 1104 | 15.VII.2016 | 1.VII.2016 |
| 1105 | 1.VIII.2016 | 18.VII.2016 |
| 1106 | 15.VIII.2016 | 3.VIII.2016 |
| 1107 | 1.IX.2016 | 18.VIII.2016 |
| 1108 | 15.IX.2016 | 1.IX.2016 |
| 1109 | 1.X.2016 | 16.IX.2016 |
| 1110 | 15.X.2016 | 30.IX.2016 |
| 1111 | 1.XI.2016 | 18.X.2016 |
| 1112 | 15.XI.2016 | 1.XI.2016 |
| 1113 | 1.XII.2016 | 16.XI.2016 |
| 1114 | 15.XII.2016 | 1.XII.2016 |

\* *Даты публикации следующих Оперативных бюллетеней
относятся только к английскому языку.*

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Списки, прилагаемые к Оперативному бюллетеню МСЭ

**Примечание БСЭ**

A Нижеследующие списки были опубликованы БСЭ или БР как Приложения к Оперативному бюллетеню (ОБ) МСЭ:

ОБ №

1096 Декретное время 2015 года

1088 Список идентификационных номеров эмитентов международной карты для расчетов за электросвязь (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.118 (05/2006)) (по состоянию на 15 ноября 2015 г.)

1086 Коды сетей подвижной связи (MNC) для плана международной идентификации для сетей общего пользования и абонентов (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.212 (05/2008)) (по состоянию на 15 октября 2015 г.)

1067 Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC) (согласно Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999)) (по состоянию на 1 января 2015 г.)

1066 Список зоновых/сетевых кодов сигнализации (SANC) (Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999)) (по состоянию на 15 декабря 2014 г.)

1060 Список кодов МСЭ операторов связи (согласно Рекомендации МСЭ-Т M.1400 (03/2013)) (по состоянию на 15 сентября 2014 г.)

1055 Статус радиосвязи между любительскими станциями разных стран (в соответствии с положением необязательного характера п. 25.1 Регламента радиосвязи) и форма позывных сигналов, присвоенных каждой администрацией своим любительским и экспериментальным станциям (по состоянию на 1 июля 2014 г.)

1015 Коды/номера доступа для сетей подвижной связи (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 1 ноября 2012 г.)

1005 Список кодов страны или географической зоны для подвижной связи (Дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т E.212 (05/2008)) (по состоянию на 1 июня 2012 г.)

1002 Список кодов стран или географических зон для нестандартных средств телематических услуг (Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т T.35 (02/2000)) (по состоянию на 15 апреля 2012 г.)

1001 Список национальных полномочных органов, назначенных для присвоения кодов поставщиков терминалов согласно Рекомендации МСЭ-Т T.35 (по состоянию на 1 апреля 2012 г.)

1000 Ограничения обслуживания (обобщающий список действующих ограничений обслуживания, относящихся к функционированию электросвязи) (по состоянию на 15 марта 2012 г.)

994 Процедуры набора номера (международный префикс, национальный (магистральный) префикс и национальный (значащий) номер) (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 15 декабря 2011 г.)

991 Список присвоенных кодов страны согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (Дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 1 ноября 2011 г.)

991 Обратный вызов и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06))

980 Список индексов назначения телеграмм (согласно Рекомендации МСЭ-Т F.32 (10/1995)) (по состоянию на 15 мая 2011 г.)

978 Список телексных кодов назначения (TDC) и идентификационных кодов телексных сетей (TNIC) (Дополнение к Рекомендациям МСЭ-Т F.69 (06/1994) и F.68 (11/1988)) (по состоянию на 15 апреля 2011 г.)

977 Список идентификационных кодов сетей передачи данных (DNIC) (согласно Рекомендации МСЭ-Т X.121 (10/2000))

976 Список кодов страны или географической зоны для передачи данных (Дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т X.121 (10/2000)) (по состоянию на 15 марта 2011 г.)

974 Список наименований доменов административного управления (ADMD) (в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т серии F.400 и X.400) (по состоянию на 15 февраля 2011 г.)

972 Список кодов страны для подвижной связи в системе наземной транкинговой радиосвязи (Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т E.218 (05/2004)) (по состоянию на 15 января 2011 г.)

955 Различные тональные сигналы, используемые в национальных сетях (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.180 (03/1998)) (по состоянию на 1 мая 2010 г.)

669 Группы пятибуквенных кодов, используемые для услуг международных телеграмм общего пользования (согласно Рекомендации МСЭ-Т F.1 (03/1998))

B Нижеследующие списки доступны в онлайновом режиме на веб-сайте МСЭ-Т:

Список кодов МСЭ операторов связи (Рек. МСЭ-T M.1400 (03/2013)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

Таблица Бюрофакс (Рек. МСЭ-Т F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

Список признанных эксплуатационных организаций (ПЭО) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

Утверждение Рекомендаций МСЭ-T

К моменту АПУ-78 было объявлено о том, что в соответствии с процедурами, изложенными в Рекомендации МСЭ-Т A.8, утверждены следующие Рекомендации МСЭ-Т:

– Рекомендация МСЭ-Т G.703 (04/2016): Физические/электрические характеристики иерархических цифровых интерфейсов

– Рекомендация МСЭ-Т G.800 (04/2016): Унифицированная функциональная архитектура транспортных сетей

– Рекомендация МСЭ-Т G.806 (2012 г.) Испр. 2 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.811 (1997 г.) Попр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.959.1 (04/2016): Интерфейсы физического уровня оптической транспортной сети

– Рекомендация МСЭ-Т G.989.2 (2014 г.) Попр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.1028 (04/2016): Сквозное QoS для передачи голоса по сетям подвижной связи 4G

– Рекомендация МСЭ-Т G.8001/Y.1354 (04/2016): Термины и определения для кадров Ethernet поверх транспортирования

– Рекомендация МСЭ-Т G.8113.1/Y.1372.1 (04/2016): Механизмы эксплуатации, управления и технического обслуживания для MPLS TP в пакетных транспортных

– Рекомендация МСЭ-Т G.8121/Y.1381 (04/2016): Характеристики функциональных блоков оборудования MPLS-TP

– Рекомендация МСЭ-Т G.8121.1/Y.1381.1 (04/2016): Характеристики функциональных блоков оборудования MPLS-TP, поддерживающих механизмы OAM МСЭ-Т G.8113.1/Y.1372.1

– Рекомендация МСЭ-Т G.8121.2/Y.1381.2 (04/2016): Характеристики функциональных блоков оборудования MPLS-TP, поддерживающих механизмы OAM МСЭ-Т G.8113.2/Y.1372.2

– Рекомендация МСЭ-Т G.8131/Y.1382 (2014 г.) Попр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.8151/Y.1374 (2015 г.) Попр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.8260 (2015 г.) Попр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.8261/Y.1361 (2013 г.) Испр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.8264/Y.1364 (2014 г.) Попр. 2 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.8265.1/Y.1365.1 (2014 г.) Испр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.8272/Y.1367 (2015 г.) Попр. 1 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т G.9960 (2015 г.) Испр. 2 (04/2016)

– Рекомендация МСЭ-Т H.248.66 (04/2016): Протокол управления шлюзом: пакеты для взаимодействия RTSP и H.248

– Рекомендация МСЭ-Т H.248.74 (04/2016): Протокол управления шлюзом: пакеты оптимизации контроля медиаресурсов

– Рекомендация МСЭ-Т L.103 (04/2016): Волоконно-оптические кабели для применений в помещениях

– Рекомендация МСЭ-Т L.310 (04/2016): Техническое обслуживание волоконно-оптических линий в зависимости от топологии сетей доступа

– Рекомендация МСЭ-Т L.392 (04/2016): Управление операциями в случае бедствий для обеспечения повышенной способности сетей к восстановлению и их восстанавливаемости с применением передвижных и развертываемых установок ресурсов ИКТ

– Рекомендация МСЭ-Т Y.3015 (04/2016): Функциональная архитектура виртуализации сетей для будущих сетей

Международный план нумерации электросвязи общего пользования (Рекомендация МСЭ‑Т E.164 (11/2010))

**Примечание БСЭ**

*Коды идентификации для международных сетей*

**Присвоен** следующий четырехзначный код идентификации, связанный с общим кодом страны 883 для международных сетей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Заявитель* | *Сеть* | *Код страны и код идентификации* | Дата присвоения |
| Tel2tel kft. | Tel2tel kft. | +883 5160 | 8.IV.2016 |

Услуга телефонной связи
(Рекомендация МСЭ-Т E.164)

URL: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp)

**Молдова** **(код страны +373)**

Сообщение от 6.IV.2016:

*Национальное агентство по регламентированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий*, Кишинев, объявляет, что в течение 2013–2015 годов нижеследующие блоки номеров распределены операторам сетей подвижной связи из Республики Молдова и используются по настоящее время.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| NDC (национальный код пункта назначения) или первые цифры N(S)N (национального (значащего) номера) | *Длина номера N(S)N*  | *Использование номера МСЭ-Т E.164* | *Дополнительная информация* |
| *Максималь­ная длина* | *Максималь­ная длина* |
| 610, 611, 620, 621 | 8 | 8 | Услуга подвижной телефонной связи – АО Orange Moldova | Используется |
| 760, 767 | 8 | 8 | Услуга подвижной телефонной связи – АО Moldcell | Используется |
| 677 | 8 | 8 | Услуга подвижной телефонной связи – АО Moldtelecom Unite | Используется |

Для контактов:

 National Regulatory Agency for Electronic Communications
and Information Technology (ANRCETI)
134, Stefan cel Mare Bv.
CHISINAU 2012
Moldova
Тел.: +373 2225 1317
Факс: +373 2222 2885
Эл. почта: office@anrceti.md
URL: [www.anrceti.md](http://www.anrceti.md)

**Сейшельские Острова**  **(код страны +248)**

Сообщение от 6.IV.2016:

*Канцелярия Президента, Министерство информационно-коммуникационных технологий, Отдел связи,* Виктория, объявляето следующем обновлении Национального плана нумерации (NNP) Сейшельских Островов.

**Краткое представление Национального плана нумерации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Первая цифра** | **Услуги** |
| 0 | Код префикса для набора международного номераВыбор международного оператора Международный код доступа к ЦСИС |
| 1 | Короткие коды набора (для доступа к услугам электросвязи, ориентированным на потребителя, например, к службам поддержки потребителей и справочным службам). |
| 2 | Услуги подвижной связи (включая услуги фиксированной сотовой связи) |
| 3 | Зарезервировано для будущих услуг |
| 4 | Услуги фиксированной связи  |
| 5 | Зарезервировано для будущих услуг |
| 6 | Услуги VoIP[[1]](#footnote-1) на основе фиксированной связи |
| 7 | Зарезервировано для будущих услуг |
| 8 | Услуги бесплатного вызова и возможные будущие услуги |
| 9 | Услуги по повышенному тарифу(Короткие коды для VAS[[2]](#footnote-2) SMS[[3]](#footnote-3)/MMS[[4]](#footnote-4) и услуг аудиотекста)Службы экстренной помощи(Примечание. − Остальная часть диапазона "99" зарезервирована для защиты целостности "999".) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус** | **Описание** |
| Не распределено | Не распределено какому-либо оператору/поставщику услуг |
| Зарезервировано | Зарезервировано для будущих услуг |
| Указание оператора (например, KOKONET) | Распределено какому-либо оператору/поставщику услуг |
| ВСЕ | Распределено всем операторам/поставщикам услуг |

|  |
| --- |
| **Цифровая длина** |
| Цифровая длина номеров, используемых для услуг, определена в соответствующих столбцах Национального плана нумерации. На Сейшельских Островах используется семизначная схема нумерации и, если в соответствующем столбце не указано иное, длина номеров услуг подвижной, фиксированной, фиксированной сотовой связи, VoIP на основе фиксированной связи и услуг бесплатного вызова должна составлять 7 цифр. |

**Международные коды, присвоенные Международным союзом электросвязи (МСЭ)
Сейшельским Островам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Международныекоды** | **Тип услуги** | **Замечания** |
| 6-066 | Зона международной сигнализации – SANC | Для присвоения кодов пунктов международной сигнализации (ISPC). |
| 6-067 |
| 633 | Код страны для передачи данных – DCC | Для присвоения идентификационного кода сети передачи данных (DNIC). |
| 633 | Код страны в системе подвижной связи – MCC | Для присвоения идентификаторов оборудования подвижных сухопутных станций, таких как международный идентификатор оборудования подвижной станции (IMSI для международного роуминга). |
| 664 | Цифры морского опознавания – MID | Для присвоения опознавателей судовых станций, таких как опознаватель морской подвижной службы (MMSI) Инмарсат. |
| 965 | Телексный код назначения | Для целей маршрутизации вызова при предоставлении услуги международной автоматической телексной связи. |
| 248 | Код страны | Для маршрутизации международного вызова на Сейшельские Острова. |
| 89248XX | Идентификационный номер эмитента – IIN | Для присвоения IIN эмитентам международной карты для расчетов за электросвязь. |
| SC | Код страны | Услуги обработки сообщений общего пользования. |

**Присвоение номеров для первой цифры 0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** | **Категория** |
| 00 | 2 | Код исходящих международных вызовов | ВСЕ | 3 |
| 01 | 2 | Код доступа к международному шлюзу | CWS\* | 2 |
| 010 | 3 | Международный код доступа к ЦСИС | ВСЕ | 3 |
| 02 | 2 | Код доступа к международному шлюзу | AIRTEL | 2 |
| 0(3–9) | 2 | Зарезервировано для будущего расширения | Зарезервировано | – |

Категория 1 Коды, которые повсеместно доступны и универсально распределены всем операторам.

Категория 2 Коды, которые повсеместно доступны и распределены одному оператору.

Категория 3 Коды, которые в принципе не будут проходить по сетям и универсально распределены всем операторам.

\* Полное название всех операторов см. в A.1.

**Присвоение номеров для первой цифры 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** | **Категория** |
| 100 | 3 | Помощь национального оператора/Предоплаченная услуга IVR[[5]](#footnote-5)/Административное меню для службы поддержки клиентов | ВСЕ | 3 |
| 101 | 3 | Голосовая почта | ВСЕ | 3 |
| 102 | 3 | Голосовая почта | CWS | 2 |
| 103 | 3 | Голосовая почта | ВСЕ | 3 |
| 104 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 105 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 106 | 3 | Телефонная карта с предоплатой для КТСОП (Внешние острова) | ВСЕ | 3 |
| 107 | 3 | Международная телефонная карта с предоплатой | ВСЕ | 3 |
| 108 | 3 | Телефонная карта с предоплатой для КТСОП (Внутренние острова) | ВСЕ | 3 |
| 109 | 3 | Услуги подвижной связи с предоплатой | ВСЕ | 3 |
| 110 | 3 | Услуги подвижной связи с предоплатой | ВСЕ | 3 |
| 111 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 112 | 3 | Код экстренного вызова для всех услуг подвижной связи | ВСЕ | 1 |
| 11(3–6) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 117 | 3 | Услуги КТСОП с предоплатой  | ВСЕ | 3 |
| 11(8–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 120 | 3 | Сообщение о неисправности (корпоративные клиенты) | CWS | 2 |
| 121 | 3 | Сообщение о неисправности | CWS | 2 |
| 122 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 123 | 3 | Горячая линия помощи для клиентов | CWS | 2 |
| 12(4–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 13(0–2) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 133 | 3 | Полиция | ВСЕ | 1 |
| 13(4–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 14(0–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 150 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 151 | 3 | Служба неотложной медицинской помощи | ВСЕ | 1 |
| 15(2–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 160 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 16(1–9) | 3 | Тестирование | ВСЕ | 3 |
| 170 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 171 | 3 | Контроль технического обслуживания | ВСЕ | 3 |
| 17(2–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 180 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 181 | 3 | Справочная служба | CWS | 2 |
| 18(2–4) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 185 | 3 | Справочная служба | AIRTEL | 2 |
| 18(6–7) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 188 | 3 | Справочная служба | INTELVISION | 2 |
| 189 |  | Зарезервировано | Не распределено |  |
| 19(0–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |  |

Категория 1 Коды, которые повсеместно доступны и универсально распределены всем операторам.

Категория 2 Коды, которые повсеместно доступны и распределены одному оператору.

Категория 3 Коды, которые в принципе не будут проходить по сетям и универсально распределены всем операторам.

**Присвоение номеров для первой цифры 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 2(0–4) | 7 | Услуги подвижной связи | Не распределено |
| 25(0–4) | Услуги подвижной связи | CWS |
| 255(0–5)\* | Фиксированная сотовая связь | CWS |
| 255(6–9) | Услуги подвижной связи | CWS |
| 25(6–9) | Услуги подвижной связи | CWS |
| 26(0–9) | Услуги подвижной связи | CWS |
| 27(0–7) | Услуги подвижной связи | AIRTEL |
| 278(0–1)\* | Фиксированная сотовая связь | AIRTEL |
| 2782 | Услуги подвижной связи | AIRTEL |
| 2783\* | Фиксированная сотовая связь | AIRTEL |
| 278(4–9) | Услуги подвижной связи | AIRTEL |
| 279(0–9) | Услуги подвижной связи | AIRTEL |
| 28(0–9) | Услуги подвижной связи | AIRTEL |
| 29(0–9) | Услуги подвижной связи | Не распределено |

\* Следует принять к сведению, что услуги фиксированной сотовой связи тарифицируются как услуги фиксированных линий связи.

**Присвоение номеров для первой цифры 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 3(0–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |

**Присвоение номеров для первой цифры 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 4(0–1) | 7 | Услуги фиксированной связи | Не распределено |
| 42(0–9)\* | Услуги фиксированной связи | CWS |
| 43(0–9) | Услуги фиксированной связи | CWS |
| 44(0–9) | Услуги фиксированной связи | INTELVISION |
| 45(0–9) | Услуги фиксированной связи | Не распределено |
| 46(0–9) | Услуги фиксированной связи | AIRTEL |
| 4(7–9) | Услуги фиксированной связи | Не распределено |

\* Следует принять к сведению, что номера, начинающиеся на **4229**, используются для доступа к Внешним островам, и тарифы на них отличаются от тарифов на услуги фиксированных линий связи, предоставляемых на Внутренних островах (основная группа) Сейшельских Островов.

**Присвоение номеров для первой цифры 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 5(0–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |

**Присвоение номеров для первой цифры 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 6(0–3) | 7 | VoIP на основе фиксированной связи | Не распределено |
| 64(0–9) | VoIP на основе фиксированной связи | KOKONET |
| 6(5–9) | VoIP на основе фиксированной связи | Не распределено |

**Присвоение номеров для первой цифры 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 7(0–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |

**Присвоение номеров для первой цифры 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 800(0) | 7 | Услуги бесплатного вызова | AIRTEL |
| 800(1–9) | Услуги бесплатного вызова | Не распределено |
| 80(1–9) | Зарезервировано | Не распределено |
| 8(1–9) | Зарезервировано | Не распределено |

**Присвоение номеров для первой цифры 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** |
| 9(0–5) |  | Зарезервировано | Не распределено |
| 96(0–9) | 4 | Короткие коды для услуг VAS SMS/MMS | **См. A.2** |
| 970 |  | Зарезервировано | Не распределено |
| 971 | 7 | Услуги аудиотекста | CWS |
| 97(2–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |
| 98(0–9) |  | Зарезервировано | Не распределено |
| 99(0–8) |  | Зарезервировано | Не распределено |
| 999 | 3 | Службы экстренной помощи | ВСЕ |

**Присвоение идентификационных кодов сети передачи данных (DNIC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присвоение DNIC** | **Услуга** | **Статус** |
| 6330 | – | Не распределено |
| 6331 | Сеть с коммутацией пакетов (INFOLINK) | CWS |
| 6332 | – | Не распределено |
| 6333 | – | Не распределено |
| 6334 | – | Не распределено |
| 6335 | – | Не распределено |
| 6336 | – | Не распределено |
| 6337 | – | Не распределено |
| 6338 | – | Не распределено |
| 6339 | – | Не распределено |

**Присвоение кодов пунктов международной сигнализации (ISPC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присвоение ISPC** | **Узел/Коммутатор** | **Статус** |
| 6-066-0 | E10S1 | CWS |
| 6-066-1 | Seychelles MSC | CWS |
| 6-066-2 | Медиашлюз (MGW) | CWS |
| 6-066-3 |  | Не распределено |
| 6-066-4 | INTV-MAHE-01 | INTELVISION |
| 6-066-5 | Медиашлюз -AIRTEL | AIRTEL |
| 6-066-6 | TLS | AIRTEL |
| 6-066-7 | MSC | AIRTEL |
| 6-067-0 | KOKONET-0 | KOKONET |
| 6-067-1 |  | Не распределено |
| 6-067-2 | Узел HSS  | AIRTEL |
| 6-067-3 | MSC-SC 01 | AIRTEL |
| 6-067-4 |  | Не распределено |
| 6-067-5 |  | Не распределено |
| 6-067-6 |  | Не распределено |
| 6-067-7 |  | Не распределено |

**Присвоение идентификационных номеров эмитента (IIN)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присвоение IIN** | **Название компании** | **Статус** |
| **7-значный IIN** |  |  |
| 89 248 01 | CWS | Распределено |

**Присвоение кодов страны в системе подвижной связи (MCC) и кодов сети подвижной связи (MNC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПрисвоениеMCC – MNC** | **Сеть подвижной связи** | **Оператор подвижной связи** |
| 633–01 | GSM/3G | CWS |
| 633–10 | GSM/3G | AIRTEL |

**A.1   Полное название операторов**

Операторы

CWS Cable and Wireless (Seychelles) Ltd

AIRTEL Airtel (Seychelles) Ltd

INTELVISION Intelvision Ltd

KOKONET Kokonet Ltd

**A.2   Короткие коды для услуг VAS SMS/MMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первые цифры** | **Цифровая длина** | **Тип услуги** | **Статус** | **Категория** |
| 960 | 4 | Межсетевые услуги (см. **A.3)** | См. **A.3** | 1 или 2 |
| 96(1-2) | Услуги, характерные для конкретной сети | ВСЕ  | 3 |
| 963 | Межсетевые услуги | Зарезервировано | н. д. |
| 96(4-5) | Услуги, характерные для конкретной сети | ВСЕ  | 3 |
| 966 | Межсетевые услуги | Зарезервировано | н. д. |
| 96(7-9) | Услуги, характерные для конкретной сети | ВСЕ  | 3 |

Категория 1 Коды, которые повсеместно доступны и универсально распределены всем операторам.

Категория 2 Коды, которые повсеместно доступны и распределены одному оператору.

Категория 3 Коды, которые в принципе не будут проходить по сетям и универсально распределены всем операторам.

**A.3   Короткие коды для межсетевых услуг VAS SMS/MMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Тип услуги** | **Статус** | **Категория** |
| 9600 | Информационная служба по вопросам регистрации для голосования при Канцелярии уполномоченного по выборам (ECO) | ВСЕ | 1 |
| 9601 | Информационная служба по вопросам лицензирования Управления по лицензированию Сейшельских островов (SLA) | ВСЕ | 1 |
| 960(2-9) | Не распределено |  |  |

Для контактов:

 Office of the President
Department of Information Communications Technology
Communications Division
3rd Floor, Caravelle House, Manglier Street
P.O. Box 737
VICTORIA, Mahé
Seychelles
Тел.: +248 4 286 600
Факс: +248 4 225 325
Эл. почта: communications@ict.gov.sc
URL: [www.ict.gov.sc](http://www.ict.gov.sc)

**Уганда** **(код страны +256)**

Сообщение от 6.IV.2016:

*Комиссия по связи Уганды (UCC), Кампала*, объявляет национальный план нумерации Уганды.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ МСЭ-T E.164 ДЛЯ КОДА СТРАНЫ 256**

a) Общее представление

 Минимальная длина номера (исключая код страны) составляет 9 цифр.
 Максимальная длина номера (исключая код страны) составляет 9 цифр.

b) Подробные данные плана нумерации

| **NDC (национальный код пункта назначения) или первые цифры N(S)N (национального (значащего) номера)** | **Длина номера N(S)N** | **Использование номера МСЭ-Т E.164** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Макси-мальная длина*** | ***Мини-мальная длина*** |
| 200201 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Airtel Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 20240 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Altech Infocom Limited  | Сеть полностью действующая |
| 2030020301203022030320304 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Afrimax Uganda Limited  | Сеть полностью действующая |
| 20322033 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Africa Online Uganda Limited | Сеть еще не действующая |
| 204 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Africell Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 20502051205220532054 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Roke Investment International Limited | Сеть полностью действующая |
| 206000206001206002 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Datanet | Сеть полностью действующая |
| 206300206301206302206303206304 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Simbanet Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 20652066206720682069 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Suretelecom Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 207 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Airtel Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 208000208001208002 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для One Solutions Uganda Limited  | Сеть полностью действующая |
| 3 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для MTN Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 4 | 9 | 9 | Услуги фиксированной телефонной связи для Uganda Telecom Limited | Сеть полностью действующая |
| 700701702703704705706 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для Airtel Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 710711712713714715716717718719 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для Uganda Telecom Limited | Сеть полностью действующая |
| 720 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для Smile Communications (U) Ltd | Сеть еще не действующая |
| 723 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для Afrimax Uganda Limited | Сеть еще не действующая |
| 740741742743744 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для Sure Telecom (U) Limited | Сеть еще не действующая |
| 750751752753754755756757758759 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для Airtel Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 770771772773774775776777778779 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для MTN Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 780781782783784785786787788789 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для MTN Uganda Limited | Сеть полностью действующая |
| 790791792793794 | 9 | 9 | Услуги подвижной телефонной связи для Africell Uganda Limited | Сеть полностью действующая |

Для контактов:

 Mr Godfrey Mutabazi
Executive Director
Uganda Communications Commission (UCC)
Plot 42-44 Spring Road, Bugolobi
P.O. Box 7376
KAMPALA
Uganda
Тел.: +256 41 433 9000
Факс: +256 41 434 8832
Эл. почта: ucc@ucc.co.ug
URL: [www.ucc.co.ug](http://www.ucc.co.ug)

Изменения в администрациях/ПЭО и других объединениях
или организациях

**Мьянма**

Сообщение от 8.IV.2016:

*Изменение названия*

*Министерство связи и информационных технологий*, Нейльидо, объявляет об изменении своего названия. Теперь оно называется *"Министерство транспорта и связи"*.

 Ministry of Transport and Communications
Building No. 5
NAY PYI TAW
Myanmar
Тел.: +95 67411441
Факс: +95 67411007
Эл. почта: dg.ptd@mptmail.net.mm

Другое сообщение

**Австрия**

Сообщение от 6.IV.2016:

По случаю чемпионата мира по серфингу 2016 года в Подерсдорфе (Surf Worldcup 2016 – Podersdorf) администрация Австрии разрешает австрийской любительской станции использовать в период с 23 апреля по 8 мая 2016 года специальный позывной сигнал **OE2016WCUP**.

Ограничения обслуживания

См. URL: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Страна*/*географическая зона* | *ОБ* |  |  |
| Сейшельские Острова | 1006 (стр. 13) |  |  |
| Словакия | 1007 (стр. 12) |  |  |
| Таиланд | 1034 (стр. 5) |  |  |
| Сан-Томе и Принсипи | 1039 (стр. 14) |  |  |
| Уругвай | 1039 (стр. 14) |  |  |
| Гонконг, Китай | 1068 (стр. 4) |  |  |

Обратный вызов
и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06))

См. URL: [www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/](http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/)

# ПОПРАВКИ К СЛУЖЕБНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ

Используемые сокращения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | Вставить |  | **PAR** | Абзац |
| **COL** | Столбец |  | **REP** | Заменить |
| **LIR** | Читать |  | **SUP** | Исключить |
| **P** | Страница(ы) |  |  |  |

Список судовых станций и присвоений опознавателей
морской подвижной службы
(Список V)
Издание 2016 года

Раздел VI

**REP**

**US02** Mackay Communications, Inc., 3691 Trust Drive Raleigh, NC 27616-2955 United States.

*Лицо для контактов: Satellite Services Department*,

тел.: +1 919 850 3100, эл. почта: satserv@mackaycomm.com

Список присвоенных кодов страны согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164
(Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010))
(по состоянию на 1 ноября 2011 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 991 – 1.XI.2011)
(Поправка № 17)

**Примечания, общие для нумерационного и алфавитного списков присвоенных кодов страны согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164**

Присвоенследующий четырехзначный код идентификации, связанный с общим кодом страны 883 для международных сетей:

***Примечание q)* +883 5160 ADD**\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Заявитель* | *Сеть* | *Код страны и код идентификации* | *Состояние* |
| Tel2tel kft. | Tel2tel kft. | +883 5160 | Присвоен |

**\*** 8 апреля 2016 года

Список кодов МСЭ операторов связи
(согласно Рекомендации МСЭ-Т M.1400 (03/2013))
(по состоянию на 15 сентября 2014 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 1060 – 15.IX.2014)
(Поправка № 25)

| ***Страна или зона*/*код ИСО*** | ***Код компании*** | ***Для контактов*** |
| --- | --- | --- |
| ***Название*/*адрес компании*** | ***(код оператора связи)*** |  |

***Германия (Федеративная Республика)* / *DEU*ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wittenberg-net GmbH | **WBNET** |  |
|  Dessauer Strasse 280 |  | Mr Lars Froehlich |
| 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG |  | Тел.: +49 3491 7699 131 |
|  |  | Факс: +49 3491 7699 111 |
|  |  | Эл. почта: lfroehlich@wittenberg-net.de |

Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC)
(согласно Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999))
(по состоянию на 1 января 2015 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 1067 – 1.I.2015)
(Поправка № 31)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Страна*/ *Географическая зона* | *Уникальное название пункта сигнализации* | *Название оператора пункта сигнализации* |
| ISPC | DEC |
| **Барбадос     SUP** |
| 3-085-7 | 6831 | GSM MSC Cellular Switch 2009 | Sunbeach Inc. |
| **Барбадос     ADD** |
| 3-085-7 | 6831 | Interconnect with Cable & Wireless (Barbados) Ltd | Ozone Wireless Inc. |
| **Молдова (Республика)     ADD** |
| 2-224-3 | 5891 | Chisinau | JSC Moldcell |
| 3-017-0 | 6280 | Anenii Noi | JSC Orange Moldova |
| **Сейшельские Острова     LIR** |
| 6-066-6 | 12822 | TLS | Airtel (Seychelles) Ltd |
| 6-066-7 | 12823 | MSC | Airtel (Seychelles) Ltd |
| **Швеция     SUP** |
| 2-192-6 | 5638 | SNKT2-INT (Stockholm) | TDC Sverige AB |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: Коды пунктов международной сигнализации
 International Signalling Point Codes

**Национальный план нумерации
(согласно Рекомендации МСЭ-Т E.129 (01/2013))**

Веб-страница: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

Администрациям предлагается уведомлять МСЭ об изменениях в своих национальных планах нумерации или размещать пояснения, а также информацию о лицах для контактов на своих относящихся к национальному плану нумерации веб-страницах, с тем чтобы информация, которая будет доступной всем администрациям/ПЭО и поставщикам услуг бесплатно, могла быть размещена на веб-сайте МСЭ-Т.

Убедительно просим администрации использовать на своих посвященных нумерации веб-сайтах и при отправке информации в БСЭ МСЭ (эл. почта: tsbtson@itu.int) формат, подробно описанный в Рекомендации МСЭ-Т E.129. Напоминаем, что администрации несут ответственность за своевременное обновление этой информации.

В период с 1.IV.2016 года следующие страны обновили на нашем сайте свои национальные планы нумерации:

|  |  |
| --- | --- |
| *Страна* | *Код страны (CC)* |
| Азербайджан | +994 |
| Бахрейн | +973 |
| Либерия | +231 |

1. VoIP − передача голоса по протоколу Интернет. [↑](#footnote-ref-1)
2. VAS − дополнительная услуга. [↑](#footnote-ref-2)
3. SMS − услуга передачи коротких сообщений. [↑](#footnote-ref-3)
4. MMS − услуга передачи мультимедийных сообщений. [↑](#footnote-ref-4)
5. IVR – интерактивный голосовой ответ. [↑](#footnote-ref-5)