|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1101** | 2016.VI.1 | (المعلومات الواردة حتى 18 مايو 2016) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) **الهاتف:** +41 22 730 5111 **البريد الإلكتروني:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](\\\\blue\\dfs\\pool\\ARA\\ITU-T\\BUREAU\\tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](file:///\\blue\dfs\pool\ARA\ITU-T\BUREAU\tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني: brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

[القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3](#TOC03)

[الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4](#TOC04)

[تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (التوصية ITU-T Q.708 (99/03)):  
*جمهورية ناميبيا* 4](#TOC04A)

الخدمة الهاتفية

[*الكونغو (هيئة التنظيم والبريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE)، برازافيل)* 5](#TOC05)

[*الدانمارك**(وكالة الطاقة الدانماركية، كوبنهاغن)* 5](#TOC05A)

[*ميانمار (وزارة النقل والاتصالات، ناي باي تو)* 6](#TOC06)

[تبليغات أخرى: *النمسا* 7](#TOC07)

[تقييد الخدمة 8](#TOC08)

[إجراء معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 8](#TOC08A)

**تعديلات على منشورات الخدمة**

[قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) 9](#TOC09)

[الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية 10](#TOC10)

[قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) 11](#TOC11)

[قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 12](#TOC12)

[خطة الترقيم الوطنية 13](#TOC13)

| *مواعيد*\* *نشر النشرات التشغيلية المقبلة* | | *بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- | --- |
| 1102 | 15.VI.2016 | 1.VI.2016 |
| 1103 | 1.VII.2016 | 17.VI.2016 |
| 1104 | 15.VII.2016 | 1.VII.2016 |
| 1105 | 1.VIII.2016 | 18.VII.2016 |
| 1106 | 15.VIII.2016 | 3.VIII.2016 |
| 1107 | 1.IX.2016 | 18.VIII.2016 |
| 1108 | 15.IX.2016 | 1.IX.2016 |
| 1109 | 1.X.2016 | 16.IX.2016 |
| 1110 | 15.X.2016 | 30.IX.2016 |
| 1111 | 1.XI.2016 | 18.X.2016 |
| 1112 | 15.XI.2016 | 1.XI.2016 |
| 1113 | 1.XII.2016 | 16.XI.2016 |
| 1114 | 15.XII.2016 | 1.XII.2016 |

\* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية.

# معلومات عامة

## القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1086 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2008/05)) (الوضع في 15 أكتوبر 2015)

1067 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يناير 2015)

1066 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 15 ديسمبر 2014)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1005 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 1 يونيو 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11) (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

972 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 15 يناير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (1998/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية (2013/03) ITU-T M.1400) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

## الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-80 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T G.8275/Y.1369 (2013) Amd. 2 (04/2016)

## تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (التوصية ITU-T Q.708 (1999/03))

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

بناءً على طلب من إدارة ناميبيا، خصص مدير مكتب تقييس الاتصالات رمز منطقة/شبكة التشوير (SANC) التالي من أجل استعماله في الجزء الدولي من شبكة نظام التشوير رقم 7 لهذا البلد/لهذه المنطقة الجغرافية، وفقاً للتوصية ITU‑T Q.708 (1999/03):

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير* | *SANC* |
| جمهورية ناميبيا | 6-099 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: رمز منطقة/شبكة التشوير.  
 Signalling Area/Network Code (SANC)   
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

## الخدمة الهاتفية (التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

جمهورية الكونغو (الرمز الدليلي للبلد +242)

تبليغ في 2016.V.9:

تعلن *هيئة التنظيم والبريد والاتصالات الإلكترونية* *(ARPCE)*، برازافيل، عن تخصيص سلسلة الأرقام الجديدة التالية في خطة الترقيم الوطنية لجمهورية الكونغو.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *المشغل* | *سلاسل الأرقام* (9 أرقام) | *الخدمة* | *تاريخ بدء العمل* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **80020 XX XX** | خدمة القيمة المضافة | 2016.III.23 |

X = من 0 إلى 9

نسق المراقمة الدولية: +242 XXX XX XX XX

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: تسعة (9) أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: تسعة (9) أرقام

للاتصال:

Mr. Wilson Emery BOKATOLA  
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)  
Immeuble ARPCE  
91 bis, Avenue de l'Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rep. of the)

الهاتف: +242 05 553 00 50  
البريد الإلكتروني: [wilson.bokatola@arpce.cg](mailto:wilson.bokatola@arpce.cg)  
الموقع الإلكتروني: www.arpce.cg

**الدانمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)**

تبليغ في 2016.V.11:

تعلن *وكالة الطاقة الدانماركية*، كوبنهاغن، عن التغييرات التالية التي طرأت على خطة الترقيم الهاتفية في الدانمارك:

• تخصيص - خدمات الاتصالات المتنقلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Telenor Connexion AB | 9286efgh و9287efgh و9288efgh و9289efgh و9291efgh | 2016.V.11 |

للاتصال:

Danish Energy Agency  
Amaliegade 44  
1256 COPENHAGEN K  
Denmark

الهاتف: +45 33 92 67 00  
الفاكس: +45 33 11 47 43  
البريد الإلكتروني: ens@ens.dk  
الموقع الإلكتروني: www.ens.dk

ميانمار (الرمز الدليلي للبلد +95)

تبليغ في 2016.V.9:

تعلن *وزارة النقل والاتصالات*، ناي باي تو*،* عن الإضافات التالية إلى خطة الترقيم الوطنية في ميانمار:

**أرقام الخدمات المتنقلة**

| **سجل المواقع الرئيسية** | **الرمز الدليلي للبلد** | **رمز النفاذ المتنقل** | **سلاسل الأرقام** | **النظام** | **طول الرقم** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telenor Myanmar Limited | 95 | 9 | 77X-XXX-XXX | WCDMA/GSM | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| Mec Tel CDMA 800MHz | 95 | 9 | 340-XXX-XXX | CDMA 2000 1x | 10 |
| Mec Tel CDMA 800MHz | 95 | 9 | 346-XXX-XXX | CDMA 2000 1x | 10 |
| Mec Tel CDMA 800MHz | 95 | 9 | 349-XXX-XXX | CDMA 2000 1x | 10 |

**الأرقام ذات الصلة بالبدالات الأوتوماتية**

| **رقم السلسلة** | **شفرة الاتصال البعيد** | **سلاسل الأرقام** | **المنطقة** | **نمط التبادل** | **طول الرقم** | **ملاحظة** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 550xxx~553xxx | BAHAN-2 |  | 7 |  |
| 2 | 1 | 680xxx~688xxx | BAYINTNAUNG |  | 7 |  |
| 3 | 2 | 56xxx | AMARAPURA |  | 6 |  |
| 4 | 43 | 53xxx | BUTHIDAUNG |  | 7 |  |
| 5 | 43 | 565xxx | PALATWA |  | 8 |  |
| 6 | 52 | 2221xxx~2224xxx | BAGO |  | 9 |  |
| 7 | 52 | 2230xxx | OATHAR MYOTHIT |  | 9 |  |
| 8 | 61 | 200xxx | CHAUK |  | 8 |  |
| 9 | 61 | 24620xx~24624xx | CHAUK |  | 9 |  |
| 10 | 61 | 24640xx~24644xx | BAGAN |  | 9 |  |
| 11 | 62 | 60xxx | KANMA |  | 7 |  |
| 12 | 63 | 23xxx~24xxx | MAGWAY2 |  | 7 |  |
| 13 | 65 | 25xxx | NGAPE |  | 7 |  |
| 14 | 67 | 550xxx | NPT CONCIL |  | 8 |  |
| 15 | 69 | 200xxx | AUNGLAN |  | 8 |  |
| 16 | 69 | 40xxx | SINPAUNGWAE |  | 7 |  |
| 17 | 71 | 2032xx | OHBOTAUNG |  | 8 |  |
| 18 | 81 | 2820xx~2824xx | MOENAE |  | 8 |  |
| 19 | 81 | 30xxx | PINLON |  | 7 |  |
| 20 | 81 | 31xxx | LOILEM |  | 7 |  |
| 21 | 81 | 41xxx | NAUNGTAYAR |  | 7 |  |
| 22 | 81 | 49xxx | SESIN |  | 7 |  |
| 23 | 82 | 38xxx | TANTYAN |  | 7 |  |
| 24 | 85 | 21xxx~23xxx | PYINOOLWIN(HOST) |  | 7 |  |
| 25 | 85 | 28xxx | PYINOOLWIN(RSU) |  | 7 |  |
| 26 | 85 | 29xxx | PADAYTHAR MYOTHIT |  | 7 |  |
| 27 | 85 | 40xxx | OHNCHAW |  | 7 |  |
| 28 | 86 | 20xxx~21xxx | MOGOKE |  | 7 |  |
| 29 | 86 | 25xxx | KYATPYIN |  | 7 |  |
| 30 | 86 | 30xxx | THABEIK KYIN |  | 7 |  |
| 31 | 86 | 35xxx | SINTKUU |  | 7 |  |
| 32 | 86 | 39xxx | LETPANHLA |  | 7 |  |

للاتصال:

Ministry of Transport and Communications  
Posts and Telecommunications Department (PTD)  
Building No. 2,  
NAY PYI TAW  
Myanmar

الهاتف: +95 67 407 225  
الفاكس: +95 67 407 216  
البريد الإلكتروني: dg.ptd@mptmail.net.mm

## تبليغات أخرى

النمسا

تبليغ في 2016.V.19:

بمناسبة بطولة كرة القدم الأوروبية 2016 التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم(UEFA) ، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE2016EM** من 10 يونيو إلى 10 يوليو 2016.

## تقييد الخدمة

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

***البلد/المنطقة الجغرافية النشرة التشغيلية***

**سيشيل 1006 (صفحة 13)**

**سلوفاكيا 1007 (صفحة 12)**

**تايلاند 1034 (صفحة 5)**

**سان تومي وبرينسيب‍ي 1039 (صفحة 14)**

**أوروغواي 1039 (صفحة 14)**

**هونغ كونغ، الصين 1068 (صفحة 4)**

## إجراء معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

# تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

## قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) طبعة 2016 القسم VI

**REP**

**DZ01** Agence Nationale des Fréquences, 4, Boulevard Krim Belkacem, 16027 Alger, Algérie.   
الهاتف: +213 21 719206، الفاكس: +213 21 718683 البريد الإلكتروني: [c.djediai@mptic.dz](mailto:c.djediai@mptic.dz)  
*جهة الاتصال: السيد Cherif DJEDIAI*

## الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2008/05)) (الوضع في 15 أكتوبر 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1086 – 2015.X.15)  
(التعديل رقم 12)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC+MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **أستراليا ADD** |  |  |
|  | 505 35 | MessageBird Pty Ltd |
| **شيلي ADD** |  |  |
|  | 730 18 | Empresas Bunker S.A. |
|  | 730 19 | Sociedad Falabella Móvil SPA |
| **إستونيا SUP** |  |  |
|  | 248 05 | AS Bravocom Mobiil |
|  | 248 05 | Skycompiler OÜ |
|  | 248 06 | ProGroup Holding OY |
|  | 248 09 | Bravo Telecom OÜ |
|  | 248 10 | Telcotrade OÜ |
| **إسبانيا ADD** |  |  |
|  | 214 35 | INGENIUM OUTSOURCING SERVICES, S.L. |
| **إسبانيا LIR** |  |  |
|  | 214 21 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code/Indicatif de pays du mobile/Indicativo de país para el servicio móvil  
\* MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code/Code de réseau mobile/Indicativo de red para el servicio móvil

## قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 15 ديسمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1066 – 2014.XII.15)  
(التعديل رقم 15)

|  |
| --- |
| **الترتيب العددي ADD** |
| 6-099 جمهورية ناميبيا |
|  |
| **الترتيب الهجائي ADD** |
| 6-099 جمهورية ناميبيا |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: رمز منطقة/شبكة التشوير.  
 Signalling Area/Network Code (SANC)   
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

## قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 يناير 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1067 – 2015.I.1)  
(التعديل رقم 33)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| البلد/ المنطقة الجغرافية | | الاسم الوحيد لنقطة التشوير | اسم مشغل نقطة التشوير |
| ISPC | DEC |

|  |
| --- |
| **بنما SUP** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-029-2 | 14570 | SOWC1 | System One World Communication Network, S.A. |
| **سنغافورة ADD** | | | |
| 5-143-6 | 11390 | South China Telecom - Equinix | South China Telecom (S) Pte Ltd |
| **جنوب إفريقيا ADD** | | | |
| 6-145-0 | 13448 | SPR STP | Vodacom Pty Ltd |
| 6-145-1 | 13449 | SMT STP | Vodacom Pty Ltd |
| **إسبانيا LIR** | | | |
| 2-030-0 | 4336 | Madrid/Alcobendas – Jose Echegaray | ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL |
| 2-030-1 | 4337 | Madrid – Isabel Colbrand | ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL |
| 2-240-2 | 6018 | Madrid | ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL |
| 2-240-4 | 6020 | Barcelona | ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.  
 International Signalling Point Codes (ISPC)   
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

## خطة الترقيم الوطنية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](file:///\\blue\dfs\pool\ARA\ITU-T\BUREAU\tsbtson@itu.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2016.V.1 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| مولدوفا | +373 |
| سيشيل | +248 |
| أوغندا | +256 |