|  |
| --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالاتwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| رقم **1143** | 2018.III.1 | (المعلومات الواردة حتى 15 فبراير 2018) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) |
| Place des Nations CH-1211Genève 20 (Switzerland)**الهاتف:** +41 22 730 5111**البريد الإلكتروني: itumail@itu.int** | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB)الهاتف: +41 22 730 5211الفاكس: +41 22 730 5853البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int /** **tsbtson@itu.int** | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)الهاتف: +41 22 730 5560الفاكس: +41 22 730 5785البريد الإلكتروني: brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4

الخدمة الهاتفية:

بوركينا فاصو (هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP)، واغادوغو) 4

الكونغو (هيئة التنظيم والبريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE)، برازافيل) 5

الدانمارك (وكالة الطاقة الدانماركية، كوبنهاغن) 6

مالي (هيئة مالي لتنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد (AMRTP)، باماكو) 7

موريشيوس (هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICTA)، بورت لويس) 11

سوازيلاند (لجنة الاتصالات في سوازيلاند، مبابان) 12

توغو (هيئة تنظيم قطاعات البريد والاتصالات (ART&P)، لومي) 17

تبليغات أخرى: *النمسا* 19

تقييد الخدمة 20

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 20

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 21

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 24

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد 25

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 26

خطة الترقيم الوطنية 26

| *مواعيد\* نشرالنشرات التشغيلية المقبلة* | *بما في ذلكالمعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- |
| 1144 | 15.III.2018 | 1.III.2018 |
| 1145 | 1.IV.2018 | 16.III.2018 |
| 1146 | 15.IV.2018 | 30.III.2018 |
| 1147 | 1.V.2018 | 13.IV.2018 |
| 1148 | 15.V.2018 | 1.V.2018 |
| 1149 | 1.VI.2018 | 16.V.2018 |
| 1150 | 15.VI.2018 | 1.VI.2018 |
| 1151 | 1.VII.2018 | 15.VI.2018 |
| 1152 | 15.VII.2018 | 29.VI.2018 |
| 1153 | 1.VIII.2018 | 17.VII.2018 |
| 1154 | 15.VIII.2018 | 1.VIII.2018 |
| 1155 | 1.IX.2018 | 16.VIII.2018 |
| 1156 | 15.IX.2018 | 31.VIII.2018 |
| 1157 | 1.X.2018 | 14.IX.2018 |
| 1158 | 15.X.2018 | 28.IX.2018 |
| 1159 | 1.XI.2018 | 16.X.2018 |
| 1160 | 15.XI.2018 | 1.XI.2018 |
| 1161 | 1.XII.2018 | 15.XI.2018 |
| 1162 | 15.XII.2018 | 30.XI.2018 |

 \* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1111 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)

1109 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-29 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU-T A.8:

– ITU-T G.993.2 (2015) Amd. 3 (02/2018)

– ITU-T G.9961 (2015) Amd. 3 (02/2018)

– ITU-T G.9978 (02/2018): Secure admission in G.hn network

– ITU-T H.265 (V5) (02/2018): High efficiency video coding

– ITU-T Y.4200 (02/2018): Requirements for interoperability of smart city platforms

– ITU-T Y.4201 (02/2018): High-level requirements and reference framework of smart city platform

الخدمة الهاتفية
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

بوركينا فاصو (الرمز الدليلي للبلد +226)

تبليغ في 2018.II.15:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP)*، واغادوغو، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية لبوركينا فاصو.

• تخصيص السابقة الجديدة 52=AB:

| الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)أو الأرقام الأولى للرقم (N(S)N) (الرقم الدلالي الوطني) | طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N) | استعمالالرقم ITU-T E.164 | معلومات إضافية | وقت وتاريخبدء العمل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الحد الأقصى لطول الرقم | الحد الأدنى لطول الرقم |
| 52 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة | ONATEL-S.A. | 2018-02-15 - الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي المنسق) |

للاتصال:

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
B.P. 6437
OUAGADOUGOU 01
Burkina Faso

الهاتف: +226 25 37 53 60/61/62
الفاكس: +226 25 37 53 64
البريد الإلكتروني: secretariat@arcep.bf
الموقع الإلكتروني: [www.arcep.bf](http://www.arcep.bf)

الكونغو (الرمز الدليلي للبلد +242)

تبليغ في 2018.II.6:

تعلن *هيئة التنظيم والبريد والاتصالات الإلكترونية* *(ARPCE)*، برازافيل، عن تخصيص سلسلة الأرقام الجديدة التالية في خطة الترقيم الوطنية لجمهورية الكونغو.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *المشغل* | *سلاسل الأرقام*(9 أرقام) | *الخدمة* | *تاريخ بدء العمل* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **801 12 00 00 -  801 14 99 99** | خدمة القيمة المضافة | 2017.X.2 |

X = من 0 إلى 9

نسق المراقمة الدولية: +242 XXX XX XX XX

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: تسعة (9) أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: تسعة (9) أرقام

للاتصال:

Mr. Wilson Emery BOKATOLA
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)
Immeuble ARPCE
91 bis, Avenue de l'Amitié
B.P. 2490
BRAZZAVILLE
Congo (Rép. du)

الهاتف: +242 05 553 00 50
البريد الإلكتروني: wilson.bokatola@arpce.cg
الموقع الإلكتروني: www.arpce.cg

الدانمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)

تبليغ في 2018.II.5 و2018.II.15:

تعلن *وكالة الطاقة الدانماركية،* كوبنهاغن، عن التحديثات التالية لخطة الترقيم الوطنية في الدانمارك:

• سحب - خدمات الاتصالات المتنقلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدّم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ السحب* |
| Naka AG | 9271efgh | 2017.XII.6 |

• سحب - خدمات الاتصالات الثابتة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدّم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ السحب* |
| Greenwave Mobile IoT ApS | 9777efgh | 2018.II.8 |

• سحب - الاتصالات من آلة إلى آلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدّم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ السحب* |
| Telia Danmark | 37100000ijkl إلى 37100099ijkl | 2018.II.9 |

• تخصيص - خدمات الاتصالات المتنقلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدّم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Telenor Connexion | 348defgh | 2018.I.30 |
| inMobile ApS | 5454efgh | 2018.II.2 |
| SimService A/S | 9374efgh | 2018.II.9 |

• تخصيص - الاتصالات من آلة إلى آلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدّم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Telia Company Danmark | 37100000ijkl إلى 37100099ijkl | 2018.II.9 |

للاتصال:

Danish Energy Agency
Amaliegade 44
1256 COPENHAGEN K
Denmark

الهاتف: +45 33 92 67 00
الفاكس: +45 33 11 47 43
البريد الإلكتروني: ens@ens.dk
الموقع الإلكتروني: www.ens.dk

مالي (الرمز الدليلي للبلد +223)

تبليغ في 2018.II.13:

تعلن *هيئة مالي لتنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد (AMRTP)*، باماكو، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية (NNP) في مالي.

**عرض خطة الترقيم الوطنية
للرمز الدليلي للبلد +223**

 أ ) عرض مجمل:

 الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: ثمانية (8) أرقام

 الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: ثمانية (8) أرقام

ب) تفاصيل خطة الترقيم:

| **الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)** | **طول الرقم N(S)N** | **استعمال الرقم E.164** | **معلومات إضافية** |
| --- | --- | --- | --- |
| **الطول الأقصى** | **الطول الأدنى** |
| 20 2 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في مقاطعة باماكو |
| 20 70 (NDC)و20 71 (NDC)و20 72 (NDC)و20 73 (NDC)و20 74 (NDC)و20 75 (NDC)و20 76 (NDC)و20 77 (NDC)و20 78 (NDC) | 8 | 8 |
| 20 79 (NDC) | 8 | 8 | رقم غير جغرافي - خدمات هاتفية متنقلة رقمية | مشتركون في شبكة النفاذ المتعدد بتقسيم شفري (CDMA) للمشغل SOTELMA SA في مقاطعة باماكو |
| 21 7 (NDC) | 8 | 8 | رقم غير جغرافي - خدمات هاتفية متنقلة رقمية | مشتركون في شبكة النفاذ المتعدد بتقسيم شفري (CDMA) للمشغل SOTELMA SA في المناطق |
| 21 26 (NDC)و21 27 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة كوليكورو |
| 21 4 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة موبتي |
| 21 5 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة كايس |
| 21 6(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة سيكاسو |
| 21 8(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة غاو وكيدال |
| 21 9(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة تومبوكتو |
| 400(NDC)401(NDC)402(NDC)403(NDC)404(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل ATEL SA  |
| 44 2 (NDC)44 3 (NDC)44 9 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل Orange Mali SA في مقاطعة باماكو |
| 44 1 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل Orange Mali SA في المناطق |
| 500(NDC)501(NDC)502(NDC)503(NDC)504(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة | مشتركون في الشبكة المتنقلة للمشغل ATEL SA |
| 6 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة | مشتركون في الشبكة المتنقلة للمشغل SOTELMA SA |
| 95 (NDC)و96 (NDC)و97 (NDC)و98 (NDC)و99 (NDC) |
| 89 (NDC) |
| 7 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة | مشتركون في الشبكة المتنقلة للمشغل Orange Mali SA |
| 90 (NDC)و91 (NDC)و92 (NDC)و93 (NDC)و94 (NDC) |
| 82 (NDC)و83 (NDC) |

ج) أرقام خاصة

| **أرقام للاستخدام الوطني فقط** | **المشغل** | **معلومات إضافية** |
| --- | --- | --- |
| 80001 | SOTELMA SA | رقم هاتفي مجاني *(Numéro vert)* |
| 80002 | Orange Mali SA | رقم هاتفي مجاني *(Numéro vert)* |
| 80011 | SOTELMA SA | رقم بسعر محلي*(Numéro Azur)* |
| 80012 | Orange Mali SA | رقم بسعر محلي*(Numéro Azur)* |
| 80021 | SOTELMA SA | رقم بسعر خاص*(Numéro indigo)* |
| 80022 | Orange Mali SA | رقم بسعر خاص*(Numéro indigo)* |
| 80(NDC)الحد الأدنى لطول الرقم = الحد الأقصى لطول الرقم = 8 (ثمانية) | جميع المشغلين | أرقام هاتفية مجانية *(Numéro vert)* |
| 36 XXX | SOTELMA SA | رمز قصير SAV |
| 37 XXX | Orange Mali SA | رمز قصير SAV |
| 35 2XX | رقم النفاذ لمقدمي النفاذ وخدمات القيمة المضافة | رمز قصير |

د ) أرقام هامة لخدمات الطورائ والمساعدة

| **أرقام لخدمات الطورائ والمساعدة** | **الخدمة** | موزع أو مخصص | **رقم ITU-T E.164أو رقم وطني حصراً** | **ملاحظة** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210 | جذع شبه أوتوماتي | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1212 | استفسارات | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1213 | أعطال | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1214 | استفسارات تجارية | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1216 | دولي شبه أوتوماتي | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1219 | الساعة الناطقة | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1221 | معلومات بشأن الخدمات التكميلية | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1223 | معلومات بشأن الفوترة والبرقيات | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 111XY | خدمات صحية عمومية وطنية أخرى | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط | 1:X أي رقم خلاف الرقم 2 |
| 112 | خدمة الطوارئ للنظام GSM | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 15 | خدمة صحية عمومية وطنية | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 17 | خدمة الطوارئ فيما يخص الشرطة | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 18 | خدمة الطوارئ فيما يخص فرقة الإطفاء | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |

للاتصال:

Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et des Postes (AMRTP)
Mr Issoufi Kouma MAIGA
Chef Département Technique
Rue 390 Hamdallaye ACI 2000
B.P. 2206
BAMAKO
Mali

الهاتف: +223 20 23 14 90/91؛ +223 44 90 10 87/88
الفاكس: +223 20 23 14 94
البريد الإلكتروني: amrtp@amrtp.ml / imaiga@amrtp.ml

موريشيوس (الرمز الدليلي للبلد +230)

تبليغ في 2018.II.7:

تعلن *هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICTA)*، بورت لويس، عن فتح مشغلي الشبكة PSTN التاليين لسلاسل أرقام ثابتة جديدة في جمهورية موريشيوس منذ 1 يناير 2013:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المشغل | **استعمال الرقم E.164** | نسق المراقمة |
| Emtel Ltd | **سلسلة أرقام جغرافية** | +230-65X XXXX |
| Mauritius Telecom Ltd | **سلسلة أرقام جغرافية** | +230-289 XXXX |
| Mauritius Telecom Ltd | **سلسلة أرقام جغرافية** | +230-489 XXXX |
| Mauritius Telecom Ltd | **سلسلة أرقام جغرافية** | +230-689 XXXX |

تعلن *هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICTA)*، بورت لويس، عن فتح مشغلي الاتصالات المتنقلة التاليين لسلاسل أرقام متنقلة جديدة في جمهورية موريشيوس منذ 1 يناير 2013:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المشغل | **استعمال الرقم E.164** | نسق المراقمة |
| Emtel Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-548X XXXX |
| Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-528X XXXX |
| Cellplus Mobile Communications Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-580X XXXX |
| Cellplus Mobile Communications Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-581X XXXX |
| Cellplus Mobile Communications Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-583X XXXX |
| Emtel Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-584X XXXX |
| Emtel Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-585X XXXX |
| Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-588X XXXX |
| Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd | أرقام غير جغرافية للاتصالات المتنقلة | +230-589X XXXX |

للاتصال:

Mr R. Shakya
Information and Communication Technologies Authority (ICTA)
Level 12
The Celicourt
6, Sir Celicourt Antelme Street
PORT LOUIS
Mauritius

الهاتف: +230 217 2222
الفاكس: + 230 217 7777
البريد الإلكتروني: icta@intnet.mu

سوازيلاند (الرمز الدليلي للبلد +268)

تبليغ في 2018.II.8:

تعلن *لجنة الاتصالات في سوازيلاند*، مبابان، عن وضع خطة الترقيم الوطنية في الخدمة في سوازيلاند.

1 **جدول الخطة الوطنية للترقيم والعنونة - هيكل عام**

يبين الجدول 1 أدناه هيكل خطة الترقيم. ويبين الهيكل العام التوزيع العام لمختلف الخدمات مقابل سلسلة الأرقام من 0 إلى 9. ويبين الجدول 2 الهيكل التفصيلي للخطة.

| الرقم الأول | الغرض الرئيسي (يرد بالتفصيل في جداول الخطة أدناه الغرض من الأجزاء التي لم تُحدد على أنها محمية في هذا الجدول) |
| --- | --- |
| **“+”** | سابقة دولية |
| **0** | أرقام النفاذ والرموز القصيرة من النمط B (وانتقاء المشغل في حال اعتماده) |
| **1** | الرموز القصيرة من النمط C (غير الجغرافية) والخدمات الخاصة |
| **2** | أرقام جغرافية – (ثابتة) |
| **3** | أرقام جغرافية – (ثابتة) |
| **4** | ***محمي*** |
| **5** | ***محمي*** |
| **6** | خدمات مستقبلية |
| **7** | أرقام (غير جغرافية) وطنية - متنقلة |
| **8** | أرقام خدمة المهاتفة المجانية (غير الجغرافية) والخدمات الخاصة |
| **9** | الرموز القصيرة من النمط A – خدمة الطوارئ والرموز القصيرة من النمط B - الخدمات الخاصة |
| **\*** | رموز الخدمة التكميلية |
| **#** | رموز الخدمة التكميلية |

2 جدول الخطة الوطنية للترقيم والعنونة – هيكل تفصيلي

| **تجميع الأرقام** | **التطبيق/الاستعمال** | **المشغل/المستعمل** | **التعليق** | **الحد الأدنى للأرقام** | **الحد الأقصى للأرقام** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | أرقام النفاذ | جميع المشغلين | “00” أو "+" للنفاذ الدولي | 2 | 2 |
| جميع المشغلين | “0X” لانتقاء المشغل (X = 1 إلى 5) | 1 | 2 |
|  |   |   |   |   |   |
| **1** | رموز الخدمات الخاصة | جميع المشغلين | النمط A، خارج الشبكة، 112 و116 | 3 | 6 |
| رموز من النمط C ضمن الشبكة، 1XX إلى 8XX، X = 0 إلى 9 (باستثناء 112 و116) | 3 | 6 |
|  |   |   |   |   |   |
| **2** | مشغل الشبكة الثابتة(رموز جغرافية) | SPTC | 22XX XXXX - شيزلويني ***(X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 23XX XXXX - لوبومبو ***(X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 24XX XXXX - هوهو ***(X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 25XX XXXX - مانزيني ***(X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | مشغل الشبكة الثابتة(رموز جغرافية) | Swazi Mobile Ltd | 32YX XXXX - شيزلويني ***(Y = 0 إلى 4؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 33YX XXXX - لوبومبو ***(Y = 0 إلى 4؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 34YX XXXX - هوهو ***(Y = 0 إلى 4؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 35YX XXXX - مانزيني ***(Y = 0 إلى 4؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
|   |   |  |   |   |
| مشغل الشبكة الثابتة(رموز جغرافية) | Swazi MTN Ltd | XXXX 32YX - شيزلويني ***(Y = 5 إلى 9؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 33YX XXXX - لوبومبو ***(Y = 5 إلى 9؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 34YX XXXX - هوهو ***(Y = 5 إلى 9؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 35YX XXXX - مانزيني ***(Y = 5 إلى 9؛ X = 0 إلى 9)*** | 8 | 8 |
|  |   |   |   |   |   |
| **4** | محمي/احتياطي | غير مستعمل | احتياطي |   |   |
| **5** | محمي/احتياطي | غير مستعمل | احتياطي |   |   |
| **6** | الخدمات المستقبلية | غير مستعمل | احتياطي |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
| **7** | الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) | جميع المشغلين | 70XX XXXX ( **0 = Xإلى 9)** | 8 | 8 |
|   |   |   |   |   |
| مشغلو الشبكة المتنقلة(رموز غير جغرافية) | Swazi MTN Ltd | 76XX XXXX ( **0 = Xإلى 9)** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 78XX XXXX ( **0 = Xإلى 9)** | 8 | 8 |
| SPTC  | 77XX XXXX ( **0 = Xإلى 9)** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 79XX XXXX ( **0 = Xإلى 9)** | 8 | 8 |
|  |   |   |   |   |   |
| **8** | **الهاتف المجاني/الخدمة المجانية** | جميع المشغلين | 800 XXXX ( **0 = Xإلى 9)** | 8 | 8 |
|   |   |   |   |   |
| مقدم خدمة النفاذ إلى الإنترنت - المراقمة | جميع المشغلين | 860 - A = XXXX، A = 1، 2، 3 وX = 0 إلى 9 | 8 | 8 |
|   |   |   |   |
| مراكز النداء التجارية | 861X XXXX | 8 | 8 |
|   |   |   |   |
| المعاملات المصرفية عن بُعد | 869 A-9XXX-، A = 1، 2، 3  | 8 | 8 |
|   |   |   |   |
| النداء الجماعي | 87XX (حيث XX = 00 إلى 99) | 4 | 6 |
|   |   |   |   |
| الخدمات الخاصة المستقبلية | 801 A XXXX إلى 899 A XXXX(باستثناء 860 AXXX) | 8 | 8 |
|  |   |   |  |   |   |
| **9** | الخدمات ذات الأسعار المميزة | جميع المشغلين | 900 A B XXXX (A = المشغل، B = رمز تعريفة المشغل) | 9 | 9 |
|   |   |   |   |
| خدمات الطوارئ | رموز من النمط A - 99X، X = 0 إلى 9 | 3 | 6 |
|   |   |   |   |
| الخدمات الداخلية | رموز من النمط B - 9YX، Y = 0 إلى 8، X = 0 إلى 9 و9YXX، Y = 0 إلى 8، X = 0 إلى 9 | 3 | 6 |
|  |   |   |   |   |   |
| **العلامتان \* و #**  | الرموز التكميلية (USSD) | جميع المشغلين | XXX (حيث X = 0 إلى 9) | 3 | 6 |

تعلن *هيئة الاتصالات في سوازيلاند*، مبابان، عن تحديث موارد الترقيم لسوازيلاند. والتاريخ الفعلي لموارد الترقيم الجديدة هو 2018‑03‑01، الساعة 00:00.

 أ ) عرض مجمل

• تبليغ عن موارد الترقيم الجديدة 32Y و33Y و34Y و35Y (Y = 5 إلى 9) من أجل مغشل الخطوط الثابتة الجديدة في سوازيلاند، Swazi MTN Limited؛

ب) تفاصيل موارد الترقيم الجديدة:

وصف لإدخال مورد جديد من أجل خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد +268

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)** | **طول الرقم N(S)N** | **استعمال الرقم E.164** | **وقت وتاريخبدء العمل** |
| **الطول الأقصى** | **الطول الأدنى** |
| 32Y (Y= 5 to 9) | 8 | 8 | أرقام جغرافية ثابتة لمنطقة شيزلويني لمشغل الشبكة الثابتة Swazi MTN | 2018-01-29 الساعة 00:00 |
| 33Y (Y= 5 to 9) | 8 | 8 | أرقام جغرافية ثابتة لمنطقة لوبومبو لمشغل الشبكة الثابتة Swazi MTN | 2018-01-29 الساعة 00:00 |
| 34Y (Y= 5 to 9) | 8 | 8 | أرقام جغرافية ثابتة لمنطقة هوهو لمشغل الشبكة الثابتة Swazi MTN | 2018-01-29 الساعة 00:00 |
| 35Y (Y= 5 to 9) | 8 | 8 | أرقام جغرافية ثابتة لمنطقة مانزيني لمشغل الشبكة الثابتة Swazi MTN | 2018-01-29 الساعة 00:00 |

تعلن *هيئة الاتصالات في سوازيلاند*، مبابان، عن تحديث موارد الترقيم لسوازيلاند. والتاريخ الفعلي لموارد الترقيم الجديدة هو 2018‑01‑29، الساعة 00:00.

ج) عرض مجمل:

• تبليغ عن تغييرات في سلاسل الأرقام الثابتة لمقدم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في سوازيلاند، Swazi Mobile Limited من 26 و27 و28 و29 إلى 32Y و33Y و34Y و35Y (Y = 0 إلى 4) على التوالي.

د ) تفاصيل التغييرات في موارد الترقيم:

جدول - وصف لإدخال مورد جديد من أجل خطة الترقيم الوطنية ITU-T E.164
للرمز الدليلي للبلد +268

| *وقت وتاريخ التغيير المبلغ عنهما* | *الرقم (الدلالي) الوطني**N(S)N* | *استعمال الرقم E.164* | *تشغيل متوازٍ* | *المشغل* | *الصياغة المقترحة للإعلان* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *الرقم القديم8 أرقام* | *الرقم الجديد8 أرقام* | *بداية* | *نهاية* |
| 2018.I.29الساعة 00:00 | 2 6XXXXXX | 3 4YXXXXX | منطقة هوهو الجغرافية  | -2018.II.2900:00 | -2018.IV.3000:00 | Swazi Mobile – خط ثابت  | تغيرت أرقام الخطوط الهاتفية الثابتة لسوازيلاند للمشغل Swazi Mobile. يرجى إعادة المراقمة مع وضع 3 قبل جميع أرقام الخطوط الثابتة للمشغل Swazi Mobile.  |
| 2018.I.29الساعة 00:00 | 2 7XXXXXX | 3 5YXXXXX | منطقة مانزيني الجغرافية  | -2018.II.2900:00 | -2018.IV.3000:00 | Swazi Mobile - خط ثابت | تغيرت أرقام الخطوط الهاتفية الثابتة لسوازيلاند للمشغل Swazi Mobile. يرجى إعادة المراقمة مع وضع 3 قبل جميع أرقام الخطوط الثابتة للمشغل Swazi Mobile. |
| 2018.I.29الساعة 00:00 | 2 8XXXXXX | 3 3YXXXXX | منطقة لوبومبو الجغرافية | -2018.II.2900:00 | -2018.IV.3000:00 | Swazi Mobile - خط ثابت | تغيرت أرقام الخطوط الهاتفية الثابتة لسوازيلاند للمشغل Swazi Mobile. يرجى إعادة المراقمة مع وضع 3 قبل جميع أرقام الخطوط الثابتة للمشغل Swazi Mobile. |
| 2018.I.29الساعة 00:00 | 2 9XXXXXX | 3 2YXXXXX | منطقة شيزلويني الجغرافية | -2018.II.2900:00 | -2018.IV.3000:00 | Swazi Mobile - خط ثابت | تغيرت أرقام الخطوط الهاتفية الثابتة لسوازيلاند للمشغل Swazi Mobile. يرجى إعادة المراقمة مع وضع 3 قبل جميع أرقام الخطوط الثابتة للمشغل Swazi Mobile. |

تعلن *هيئة الاتصالات في سوازيلاند*، مبابان، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية لسوازيلاند.

عرض خطة الترقيم الوطنية حسب التوصية E.164 للرمز الدليلي للبلد +268:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)* | *طول الرقم N(S)N* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| *الطول الأقصى* | *الطول الأدنى* |
| 22 | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة SPTC في منطقة شيزلويني | ساري المفعول في 2011.II.1 |
| 23 | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة SPTC في منطقة لوبومبو | ساري المفعول في 2011.II.1 |
| 24 | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة SPTC في منطقة هوهو | ساري المفعول في 2011.II.1 |
| 25 | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة SPTC في منطقة مانزيني | ساري المفعول في 2011.II.1 |
| 32Y (Y=0 to 4) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi Mobile في منطقة شيزلويني | 2018.III.1 |
| 33Y (Y=0 to 4) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi Mobile في منطقة لوبومبو | 2018.III.1 |
| 34Y (Y=0 to 4) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi Mobile في منطقة هوهو | 2018.III.1 |
| 35Y (Y=0 to 4) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi Mobile في منطقة مانزيني | 2018.III.1 |
| 32Y (Y=5 to 9) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi MTN في منطقة شيزلويني | 2018.III.1 |
| 33Y (Y=5 to 9) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi MTN في منطقة لوبومبو | 2018.III.1 |
| 34Y (Y=5 to 9) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi MTN في منطقة هوهو | 2018.III.1 |
| 35Y (Y=5 to 9) | 8 | 8 | رقم جغرافي لمشغل الخطوط الثابتة Swazi MTN في منطقة مانزيني | 2018.III.1 |
| 76 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمة GSM للمشغل MTN Swaziland | ساري المفعول في 2010.IV.1 |
| 77 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمة CDMA للمشغل SPTC | ساري المفعول في 2009.VIII.15 |
| 78 | 8 | 8 | غير جغرافي - خدمة GSM متنقلة للمشغل MTN Swaziland | ساري المفعول في 2010.X.1 |
| 79 | 8 | 8 | غير جغرافي - خدمة GSM متنقلة للمشغل Swazi Mobile | ساري المفعول في 2017.V.1 |

للاتصال:

Thulani Fakudze
General Manager Technical Services
Swaziland Communications Commission
P.O. Box 7811
MBABANE, H100
Swaziland

الهاتف: + 268 24067000
البريد الإلكتروني: thulani.fakudze@sccom.org.sz
الموقع الإلكتروني: www.sccom.org.sz

توغو (الرمز الدليلي للبلد +228)

تبليغ في 2018.II.9:

تعلن *هيئة تنظيم قطاعات البريد والاتصالات (ART&P)*، لومي، عن خطة الترقيم الوطنية في توغو:

( أ) عرض مجمل:

 الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: ثمانية (8) أرقام

 الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: ثمانية (8) أرقام

(ب) تفاصيل خطة الترقيم:

| **الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)** | **طول الرقم N(S)N** | **استعمال الرقم E.164** | **معلومات إضافية** |
| --- | --- | --- | --- |
| **الطول الأقصى** | **الطول الأدنى** |
| *• أرقام جغرافية* |
| 220 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة الثابتة،لومي** | غير موزعة |
| 221 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 222 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 223 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 224 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 225 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 226 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 227 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 228 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 229 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 230 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة الثابتة،المنطقة البحرية** | غير موزعة |
| 231 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 232 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 233 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 234 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 235 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 236 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 237 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 238 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 239 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 240 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة الثابتة،منطقة بلاتو** | غير موزعة |
| 241 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 242 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 243 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 244 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 245 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 246 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 247 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 248 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 249 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 250 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة الثابتة،المنطقة الوسطى** | غير موزعة |
| 251 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 252 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 253 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 254 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 255 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 256 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 257 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 258 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 259 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 260 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة الثابتة،منطقة كارا** | غير موزعة |
| 261 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 262 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 263 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 264 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 265 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 266 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 267 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 268 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 269 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 270 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة الثابتة،منطقة سافانا** | غير موزعة |
| 271 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 272 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 273 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 274 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 275 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 276 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 277 | 8 أرقام | 8 أرقام | TOGO TELECOM |
| 278 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 279 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| *• أرقام غير جغرافية* |
| 90 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة المتنقلة** | TOGO CELLULAIRE |
| 91 | 8 أرقام | 8 أرقام |
| 92 | 8 أرقام | 8 أرقام |
| 93 | 8 أرقام | 8 أرقام |
| 94 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 95 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 96 | 8 أرقام | 8 أرقام | ATLANTIQUE TELECOM TOGO |
| 97 | 8 أرقام | 8 أرقام |
| 98 | 8 أرقام | 8 أرقام |
| 99 | 8 أرقام | 8 أرقام |
| 700 إلى 705 | 8 أرقام | 8 أرقام | **المهاتفة المتنقلة** | TOGO CELLULAIRE |
| 706 إلى 709 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 71 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 72 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 73 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 74 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 75 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 76 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 77 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 78 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 790 إلى 796 | 8 أرقام | 8 أرقام | غير موزعة |
| 797 إلى 799 | 8 أرقام | 8 أرقام | ATLANTIQUE TELECOM TOGO |

للاتصال:

Ms GNOGNO ETOH or Mr BOYODI
Autorité de Règlementation des secteurs de Postes et Télécommunications (ART&P)
BP 358 LOME
Togo

الهاتف: +228 22 23 63 63
الفاكس: +228 22 23 63 64
البريد الإلكتروني: jgnogno@artp.tg أو boyodi@artp.tg أو artp@artp.tg
الموقع الإلكتروني: www.artp.tg

تبليغات أخرى

النمسا

تبليغ في 2018.II.14:

بمناسبة الحدث "Marconi-Day"، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE18M** من 20 إلى 22 أبريل 2018.

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (صفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (صفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (صفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (صفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيب‍ي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (صفحة 4)** |

|  |
| --- |
| إجراءات معاودة النداءوإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) |

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05))
(الوضع في 15 نوفمبر 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1088 - 2015.XI.15)
(التعديل رقم 36)

**بلجيكا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* |
| بلجيكا | **Proximus NV van publiek recht**Koning Albert II-laan 27B-1030 BRUSSEL | **89 32 00** | Mr Steven Tasالهاتف: +32 2 202 88 99الفاكس +32 2 202 85 33البريد الإلكتروني: rfq.inbox@proximus.com |
| بلجيكا | **Society for Worldwide interbank Financial Telecommunications (SWIFT)**Avenue Adèle, 1B-1310 LA HULPE | **89 32 01** | Luc de ClercqAvenue Adèle, 1B-1310 LA HULPEالهاتف: +32 2 655 3111الفاكس: +32 2 655 3226 |
| بلجيكا | **Orange Belgium N.V.** Bourgetlaan 3B-1140 BRUSSEL | **89 32 02** | Mr Dirk SegersBourgetlaan 3B-1140 BRUSSELالهاتف: +32 2 745 72 00البريد الإلكتروني: dirk.segers@orange.com |
| بلجيكا | **Telenet Group BVBA** Neerveldstraat 105B-1200 BRUSSEL | **89 32 03** | Mr Marcel OliemanNeerveldstraat 105B-1200 BRUSSELالهاتف: +32 485 54 25 48البريد الإلكتروني: marcel.olieman@telenetgroup.be |
| بلجيكا | **Telenet BVBA**Liersesteenweg 4B-2800 MECHELEN | **89 32 07** | Mr Philippe RonsseLiersesteenweg 4B-2800 MECHELENالهاتف: +32 15 33 35 61الفاكس: +32 15 33 39 99البريد الإلكتروني: philippe.ronsse@telenetgroup.be |

**بلجيكا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* |
| بلجيكا | **Voxbone SA**Claus BuildingAvenue Louise 489B-1050 BRUXELLES | **89 32 08** | Ms Katarzyna Golos-TerrasiClaus BuildingAvenue Louise 489B-1050 BRUXELLESالهاتف: +32 2 808 00 61الفاكس: +32 2 808 00 01البريد الإلكتروني: bel@ic.voxbone.com |

**بلجيكا SUP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للإلغاء* |
| بلجيكا | **Elephant Talk Communication Schweiz GmbH**Barrerstrasse 135CH-6301 ZUG (Switzerland) | **89 32 05** | Robert BodemannSchipol Boulevard 2491118 BY SCHIPOL(Netherlands)الهاتف: +31 206 535 916الفاكس: +31 206 533 846البربيد الإلكتروني: robert.bodemann@elephanttalk.com | 2014.XII.31 |

**بلجيكا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| بلجيكا | **Belgacom International Carrier Services S.A. (BICS SA)**4 Rue LebeauB-1000 BRUSSELS | **89 32 04** | Kathelijne Winderickx4 Rue LebeauB-1000 BRUSSELSالهاتف: +32 2 547 53 81الفاكس: +32 2 547 52 10البريد الإلكتروني: bics.regulatory@bics.com | 2017.III.1 |

**بليز LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* |
| بليز | **Belize Telemedia Ltd.**St. Thomas StreetP.O. Box 603BELIZE CITY | **89 501 67** | Mr Ivan TesucumP.O. Box 603BELIZE CITYالهاتف: +501 223 8109البريد الإلكتروني: ivan.tesucum@belizetelemedia.net |

**فرنسا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| فرنسا | **Orange**40-48 avenue de la République92320 CHATILLON | **89 883 01** | Mr Philippe Fouquart40-48 avenue de la République92320 CHATILLONالهاتف: +33 1 57 39 58 13البريد الإلكتروني: philippe.fouquart@orange.com | 2011.X.31 |

**إيطاليا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| إيطاليا | **PosteMobile SpA**Viale Europa 19000144 ROMA | **89 39 33** | Mr Alberto De LucaViale Europa 19000144 ROMAالهاتف: +39 377 1000068الفاكس: +39 06 98688251البريد الإلكتروني: alberto.deluca@postemobile.it | 2018.I.9 |

**باراغواي LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* |
| باراغواي | **Hóla Paraguay S.A.**Av. Mcal. López N° 3958casi Rca. ArgentinaASUNCION | **89 595 01** | Mr Orlando PereiraAv. Mcal. López N° 3958ASUNCIONالهاتف: +595 21 619 9000البريد الإلكتروني: orlando.pereira@vox.net.py |
| باراغواي | **AMX Paraguay S.A.**Av. Mcal. López N° 1730ASUNCION | **89 595 02** | Mr Evert EsquivelAv. Mcal. López N° 1730ASUNCIONالهاتف: +595 212 499 000البريد الإلكتروني: evert.esquivel@claro.com.py |

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية
لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09))
(الوضع في 1 نوفمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1111 - 2016.XI.1)
(التعديل رقم 31)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **الدانمارك SUP** |  |  |
| 238 17 | Naka AG |
| **موناكو ADD** |  |  |
| 212 10 | Monaco Telecom |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile /
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile /

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)
(التعديل رقم 57)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية /DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Primastrom GmbHZimmerstrasse 7810117 BERLIN | **PRIMST** | Mr Frank Weisالهاتف: +49 30 206143 730الفاكس: +49 30 206143 731البريد الإلكتروني: f.weis@primaholding.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ProCRM IT Systems GmbHMax-Hufschmidt-Strasse 255130 MAINZ | **PROCRM** | Mr Alexander Weberالهاتف: +49 6131 49059 0الفاكس: +49 6131 49059 99البريد الإلكتروني: support@pro-crm.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Georg KröberWEBSERVICERodenbergweg 297688 BAD KISSINGEN | **SIPSAL** | Mr Georg Kröberالهاتف: +49 971 7852 6638الفاكس: +49 971 7852 6639البريد الإلكتروني: support@sipsale.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| voxenergie GmbHZimmerstrasse 7810117 BERLIN | **VOXENE** | Mr Frank Weisالهاتف: +49 30 206143 730الفاكس: +49 30 206143 731البريد الإلكتروني: f.weis@primaholding.de |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية /DEU* LIR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equada GmbHAm Neuen Berg 363755 ALZENAU | **EQUADA** | Mr Bernd Buedenbenderالهاتف: +49 6023 96741 0الفاكس: +49 6023 96741 11البريد الإلكتروني: nummernverwaltung@equada.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plusnet Infrastruktur GmbH &Co.KGMatthias-Brueggen-Strasse 55D-50829 COLOGNE | **PNET** | الهاتف: +49 221 669 8000الفاكس: +49 221 669 8009البريد الإلكتروني: info@plusnet.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stadtwerke Konstanz GmbHMax-Stromeyer-Strasse 21 - 2978467 KONSTANZ | **SWKN** | Mr Roland Staderالهاتف: +49 7531 803 4800الفاكس: +49 7531 803 77 4800البريد الإلكتروني: r.stader@stadtwerke-konstanz.de |

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))
(الوضع في 1 أكتوبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1109 - 2016.X.1)
(التعديل رقم 31)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **بوركينا فاصو ADD** |
| 6-026-4 | 12500 | GMSC Bobo Dioulasso | ORANGE BURKINA FASO SA |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.
 International Signalling Point Codes (ISPC)
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: tsbtson@itu.int)، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2018.II.1 قامت البلدان التالية/المناطق الجغرافية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| هنغاريا | +36 |
| سيراليون | +232 |