|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1150** | 2018.VI.15 | (المعلومات الواردة حتى 1 يونيو 2018) ISSN 1564-5223 (نسخة إلكترونية) | |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) **الهاتف:** +41 22 730 5111  **البريد الإلكتروني: [itumail@itu.int](mailto:itumail@itu.int)** | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](mailto:tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني:** [**brmail@itu.int**](mailto:brmail@itu.int) |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات 3

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4

الخدمة الهاتفية:

الكويت (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA))، مدينة الكويت) 5

فيتنام (وزارة المعلومات والاتصالات (MIC)، هانوي) 7

تبليغات أخرى:

صربيا 9

تقييد الخدمة 10

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 10

**تعديلات على منشورات الخدمة**

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) 11

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد 12

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 13

خطة الترقيم الوطنية 14

| *مواعيد\* نشر النشرات التشغيلية المقبلة* | | *بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- | --- |
| 1151 | 2018.VII.1 | 2018.VI.15 |
| 1152 | 2018.VII.15 | 2018.VI.29 |
| 1153 | 2018.VIII.1 | 2018.VII.17 |
| 1154 | 2018.VIII.15 | 2018.VIII.1 |
| 1155 | 2018.IX.1 | 2018.VIII.16 |
| 1156 | 2018.IX.15 | 2018.VIII.31 |
| 1157 | 2018.X.1 | 2018.IX.14 |
| 1158 | 2018.X.15 | 2018.IX.28 |
| 1159 | 2018.XI.1 | 2018.X.16 |
| 1160 | 2018.XI.15 | 2018.XI.1 |
| 1161 | 2018.XII.1 | 2018.XI.15 |
| 1162 | 2018.XII.15 | 2018.XI.30 |

\* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1111 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)

1109 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-36 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T G.997.1 (2016) Amd. 2 (05/2018)

– ITU-T Y.2072 (05/2018): Framework of Energy Sharing and Trading Platform

– ITU-T Y.2305 (05/2018): Unified management of Content Delivery Networks

– ITU-T Y.2619 (05/2018): OAM functions and mechanisms for Public packet Telecommunication Data Network (PTDN)

– ITU-T Y.3054 (05/2018): Framework of Trust-based Media Services

– ITU-T Y.3102 (05/2018): Framework of IMT-2020 network

– ITU-T Y.3112 (05/2018): Framework for the support of Multiple Network Slicing

– ITU-T Y.3505 (05/2018): Cloud computing - Overview and functional requirements for data storage federation

– ITU-T Y.3506 (05/2018): Cloud computing - Functional requirements for cloud service brokerage

الخدمة الهاتفية  
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

الكويت (الرمز الدليلي للبلد +965)

تبليغ في 2018.V.24:

تعلن *الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)،* مدينة الكويت، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية (NNP) للكويت.

وتتاح السياسة العامة الكاملة لخطة الترقيم الوطنية (NNP) في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (<http://www.citra.gov.kw>).

عرض خطة الترقيم الوطنية E.164 من أجل الرمز الدليلي للبلد +965:

أ ) عرض مجمل

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو 3 أرقام.

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليل للبلد) هو 8 أرقام.

ب) تفاصيل مخطط الترقيم:

| *الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم N(S)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 10 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 11 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 12 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 13 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 14 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 15 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 16 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 17 | 3 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام الطوارئ والأرقام القصيرة |
| 18 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | أرقام هاتفية مجانية |
| 2 | 8 | 8 | خدمات هاتفية ثابتة | MoC |
| 5 | 8 | 8 | خدمات هاتفية متنقلة | Viva |
| 6 | 8 | 8 | خدمات هاتفية متنقلة | Ooredoo |
| 9 | 8 | 8 | خدمات هاتفية متنقلة | Zain |

جميع الأرقام الكويتية المكونة من ثمانية أعداد التي تبدأ بالأعداد 5 (خدمة متنقلة) و6 (خدمة متنقلة) و9 (خدمة متنقلة) هي سلاسل أرقام صالحة في خطة الترقيم الوطنية للكويت.

وستوزع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات فرادى مجموعات الأرقام في هذه السلاسل لفرادى المشغلين المرخص لهم وفقاً لسياسة خطة الترقيم الوطنية “NNP” واستجابةً للطلبات الصالحة الواردة من المشغلين المرخص لهم.

ولا تخبر الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قطاع تقييس الاتصالات عند توزيع فرادى مجموعات الأرقام في هذه السلاسل للمشغلين المرخص لهم.

للاتصال:

Mr. Zuhair M. AlZuhair  
Head of Interconnection and Numbering  
Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA)  
P.O. Box 898  
Safat 13009  
Kuwait

الهاتف: +965 22966059/+965 22966054  
الفاكس: +965 22966040  
البريد الإلكتروني: z.alzuhair@citra.gov.kw  
الموقع الإلكتروني: www.citra.gov.kw

فيتنام (الرمز الدليلي للبلد +84)

تبليغ في 2018.V.31:

تعلن *وزارة المعلومات والاتصالات (MIC)،* هانوي، أنها قامت بتغيير الرموز الدليلية للمناطق من أجل خطة الترقيم الوطنية (NNP) في فيتنام. وينطبق تغيير الرموز الدليلية للمناطق على 23 محافظة في فيتنام.

*وصف لتغيير الأرقام في خطة الترقيم الوطنية من أجل الرمز الدليلي للبلد + 84:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | **(4)** | | **(5)** | **(6)** |
| **وقت وتاريخ التغيير المبلغ عنهما** | **الرقم (الدلالي) الوطني**  **N(S)N** | | **استعمال الرقم ITU-T E.164** | **تشغيل متوازٍ** | | **المشغل** | **الصياغة المقترحة للإعلان** |
| **الرقم القديم** | **الرقم الجديد** | **بداية** | **نهاية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120  xxxxxxx | 70  xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018‑09‑15 | 23:59 2018‑11‑14 | - VNPT - VIETTEL - MOBIFONE - VIETNAMOBILE - GMOBILE - ITELECOM | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84120 بالرقم 8470 |
| 121  xxxxxxx | 79  xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84121 بالرقم 8479 |
| 00:00 2018‑09‑15 | 122  xxxxxxx | 77 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84122 بالرقم 8477 |
| 126  xxxxxxx | 76 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84126 بالرقم 8476 |
| 128  xxxxxxx | 78 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84128 بالرقم 8478 |
| 123  xxxxxxx | 83 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84123 بالرقم 8483 |
|  | 124  xxxxxxx | 84 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84124 بالرقم 8484 |
| 125  xxxxxxx | 85 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84125 بالرقم 8485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | **(4)** | | **(5)** | **(6)** |
| **وقت وتاريخ التغيير المبلغ عنهما** | **الرقم (الدلالي) الوطني**  **N(S)N** | | **استعمال الرقم ITU-T E.164** | **تشغيل متوازٍ** | | **المشغل** | **الصياغة المقترحة للإعلان** |
| **الرقم القديم** | **الرقم الجديد** | **بداية** | **نهاية** |
|  | 127  xxxxxxx | 81 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84127 بالرقم 8481 |
| 129  xxxxxxx | 82 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84129 بالرقم 8482 |
|  | 162  xxxxxxx | 32 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018‑09‑15 | 23:59 2018‑11‑14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84162 بالرقم 8432 |
| 163  xxxxxxx | 33 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84163 بالرقم 8433 |
|  | 164  xxxxxxx | 34 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84164 بالرقم 8434 |
| 165  xxxxxxx | 35 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84165 بالرقم 8435 |
|  | 166  xxxxxxx | 36 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84166 بالرقم 8436 |
| 167  xxxxxxx | 37 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84167 بالرقم 8437 |
|  | 168  xxxxxxx | 38 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84168 بالرقم 8438 |
| 169  xxxxxxx | 39 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84169 بالرقم 8439 |
|  | 186  xxxxxxx | 56 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84186 بالرقم 8456 |
| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | **(4)** | | **(5)** | **(6)** |
| **وقت وتاريخ التغيير المبلغ عنهما** | **الرقم (الدلالي) الوطني**  **N(S)N** | | **استعمال الرقم ITU-T E.164** | **تشغيل متوازٍ** | | **المشغل** | **الصياغة المقترحة للإعلان** |
| **الرقم القديم** | **الرقم الجديد** | **بداية** | **نهاية** |
|  | 188  xxxxxxx | 58 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84188 بالرقم 8458 |
|  | 199  xxxxxxx | 59 xxxxxxx | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84199 بالرقم 8459 |
| 992  xxxxxx | 672 xxxxxx | رقم غير جغرافي من أجل المطاريف ذات الفتحة الصغيرة جداً | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | يرجى ملاحظة أن الرمز الدليلي للشبكة قد تغير. يرجى إعادة المراقمة مع الاستعاضة عن 84992 بالرقم 84672 |

للاتصال:

Ministry of Information and Communications (MIC)  
18 Nguyen Du Street  
HA NOI 10000  
Viet Nam

الهاتف: +84 43943 0204  
الفاكس: +84 43822 6590  
البريد الإلكتروني: dic@mic.gov.vn  
الموقع الإلكتروني: www.mic.gov.vn

تبليغات أخرى

صربيا

تبليغ في 2018.V.28:

بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس نادي راديو الهواة “Zrenjanin”، أذنت الإدارة الصربية لمحطات إذاعية تابعة لنادي راديو الهواة “Zrenjanin” باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **YU85AOP** من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2018.

ويرغب اتحاد راديو الهواة لصربيا في دعم عمل هواة الراديو الشباب أثناء أعمالهم ومسابقاتهم باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **YT0YOTA** الذي صرحت الإدارة الصربية باستعماله من 30 مايو إلى 31 ديسمبر 2018.

تقييد الخدمة

انظر الموقع: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

***البلد/المنطقة الجغرافية النشرة التشغيلية***

**سيشيل 1006 (صفحة 13)  
سلوفاكيا 1007 (صفحة 12)  
ماليزيا 1013 (صفحة 5)  
تايلاند 1034 (صفحة 5)  
سان تومي وبرينسيب‍ي 1039 (صفحة 14)  
أوروغواي 1039 (صفحة 14)  
هونغ كونغ، الصين 1068 (صفحة 4)  
أوكرانيا 1148 (صفحة 5)**

إجراءات معاودة النداء  
وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية  
لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات  
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09))  
(الوضع في 1 نوفمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1111 - 2016.XI.1)  
(التعديل رقم 38)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **جورجيا ADD** |  |  |
| 282 10 | Premium Net International SRL LTD |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile /  
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile /

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد  
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))  
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)  
(التعديل رقم 63)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية /DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH  Gaensfussallee 23  71636 LUDWIGSBURG | **SWLB** | Mr Holger Grahl  الهاتف: +49 7141 910 4377  الفاكس: +49 7141 910 2841  البريد الإلكتروني: holger.grahl@swlb.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D.T.NET Service oHG  Bamberger Strasse 44  91413 NEUSTRADT A. D. AISCH | **DTN018** | Mr Torsten Hess / Mr Philipp Tolar  الهاتف: +49 6146 8109755  البريد الإلكتروني: info@omb-it.de |

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)  
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))  
(الوضع في 1 أكتوبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1109 - 2016.X.1)  
(التعديل رقم 38)

| *البلد/ المنطقة الجغرافية* | | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| --- | --- | --- | --- |
| *ISPC* | *DEC* |  |  |
| ألمانيا **ADD** | | | |
| 2-121-0 | 5064 | DERATSG01\_RATINGEN\_VRS | Vodafone GmbH |
| 2-121-1 | 5065 | DERATSG02\_RATINGEN\_VRS | Vodafone GmbH |
| 3-254-7 | 8183 | CGN-EPC-1 | 1NCE GmbH |
| 3-255-3 | 8187 | HAM-EPC-1 | 1NCE GmbH |
| 3-255-7 | 8191 | EMNIFYWUERZBURGDE2 | EMnify GmbH |
| 4-244-1 | 10145 | STP\_BBN1 | DB Netz AG |
| 4-246-2 | 10162 | Hamm W9511 | Vodafone GmbH |
| 5-245-2 | 12202 | Muenchen M8354 | Vodafone GmbH |
| هنغاريا **SUP** | | | |
| 6-251-1 | 14297 | Budaörs DN02 | Magyar Telekom Plc |
| أيرلندا **ADD** | | | |
| 5-216-0 | 11968 | SAPIRL1 | SAP (UK) Ltd. |
| 5-216-1 | 11969 | SAPIRL2 | SAP (UK) Ltd. |
| صربيا **SUP** | | | |
| 3-241-0 | 8072 | BEGTN1 | I.KOM d.о.о. |
| السودان **ADD** | | | |
| 6-068-5 | 12837 | NGN(Soft Switch) 1 | Kanartel Co. |
| 6-069-4 | 12844 | NGN(Soft Switch) 2 | Kanartel Co. |
| السويد **LIR** | | | |
| 2-082-0 | 4752 | RIX1 | Com Hem AB |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.

International Signalling Point Codes.  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).  
 Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

خطة الترقيم الوطنية  
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](mailto:tsbtson@itu/.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2018.V.15 قامت البلدان التالية/المناطق الجغرافية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد / المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| قيرغيزستان | +996 |
| نيوي | +683 |
| لكسمبرغ | +352 |