|  |
| --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالاتwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| رقم **1157** | 2018.X.1 | (المعلومات الواردة حتى 17 سبتمبر 2018) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) |
| Place des Nations CH-1211Genève 20 (Switzerland)**الهاتف:** +41 22 730 5111**البريد الإلكتروني: itumail@itu.int** | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB)الهاتف: +41 22 730 5211الفاكس: +41 22 730 5853البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int /** **tsbtson@itu.int** | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)الهاتف: +41 22 730 5560الفاكس: +41 22 730 5785البريد الإلكتروني: brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4

الخدمة الهاتفية:

الصين (وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT)، بيجين) 4

جمهورية إيران الإسلامية (هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)، طهران) 5

إسرائيل (وزارة الاتصالات، القدس) 8

ليبيريا (هيئة الاتصالات في ليبيريا (LTA)، مونروفيا) 9

زامبيا (هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زامبيا (ZICTA)، لوساكا) 10

الشبكة اللاسلكية لشركة AT&T Cingular 12

تقييد الخدمة 13

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 13

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) 14

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 15

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 16

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد 17

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 18

| *مواعيد\* نشرالنشرات التشغيلية المقبلة* | *بما في ذلكالمعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- |
| 1158 | 15.X.2018 | 28.IX.2018 |
| 1159 | 1.XI.2018 | 16.X.2018 |
| 1160 | 15.XI.2018 | 1.XI.2018 |
| 1161 | 1.XII.2018 | 15.XI.2018 |
| 1162 | 15.XII.2018 | 30.XI.2018 |

 \* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1154 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 15 أغسطس 2018)

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1111 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)

1109 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP‑43 عن الموافقة على التوصيتين التاليتين لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T G.9961 (2015) Cor. 5 (06/2018)

– ITU-T G.9961 (2015) Amd. 4 (06/2018)

الخدمة الهاتفية
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

الصين (الرمز الدليلي للبلد +86)

تبليغ في 2018.IX.6:

تعلن *وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT)*، بيجين، عن التحديثات التالية لخطة الترقيم الوطنية في الصين.

*وصف لعملية إدخال مورد جديد في خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد 86:*

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *استعمالالرقم ITU-T E.164* | *تاريخ ووقت بدء العمل* |
| --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 191 (NDC) | 11 | 11 | **رقم غير جغرافي - خدمة متنقلة** | 2018.IX.30 |
| 162 (NDC) | 11 | 11 | **رقم غير جغرافي - خدمة متنقلة** | 2018.IX.30 |

للاتصال: China Telecom Co., Ltd.

*وصف لعملية إدخال مورد جديد في خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد 86:*

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *استعمالالرقم ITU-T E.164* | *تاريخ ووقت بدء العمل* |
| --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 167 (NDC) | 11 | 11 | **رقم غير جغرافي - خدمة متنقلة**(مكرس لمشغلي الشبكة الافتراضية) | 2018.IX.1 |

للاتصال: China United Network Communications Group Co., Ltd.

الهيئة التنظيمية:

Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)
13, West Chang'an Avenue
100804 BEIJING
China

الهاتف: +86 10 62303486
الفاكس: +86 10 62304735
البريد الإلكتروني: itu-t@caict.ac.cn
الموقع الإلكتروني: www.miit.gov.cn

جمهورية إيران الإسلامية (الرمز الدليلي للبلد +98)

تبليغ في 2018.IX.15:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)*، طهران، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية.

**عرض خطة الترقيم الوطنية E.164 لإيران**

**1 معلومات عامة**

خطة الترقيم E.164 لإيران:

• الرمز الدليلي القُطري: +98

• السابقة الدولية: "00"

• السابقة الوطنية: "0"

 بالنسبة إلى النداءات الوطنية، يجب أن تُطلب قبل جميع الأرقام الهاتفية باستثناء الأرقام القصيرة.
ويجب ألا تُطلب من الخارج.

• الرمز الدليلي الوطني للمقصد: رقمان.

**2 تفاصيل خطة الترقيم**

• NDC: الرمز الدليلي الوطني للمقصد

• NSN: الرقم الدلالي الوطني NDC) + (SN

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 5 أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 10 أرقام

خطة الترقيم

| ***الرمز الدليليالوطنيللمقصد(NDC)*** | ***طول الرقم الدلاليالوطني (NSN)*** | ***استعمال الرقم E.164*** | ***معلومات إضافية*** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأدنى*** | ***الحد الأقصى*** |
| 11 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - مازندران) |
| 13 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غيلان) |
| 17 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غولستان) |
| 21 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - طهران) |
| 23 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - سمنان) |
| 24 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - زنجان) |
| 25 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قم) |
| 26 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - ألبرز) |
| 28 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غزوين) |
| 31 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أصفهان) |
| 34 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كرمان) |
| 35 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - يزد) |
| 38 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – تشهار محال وبختياري) |
| 41 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الشرقية) |
| 44 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الغربية) |
| 45 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أردبيل) |
| 51 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان رضوي) |
| 54 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – سيستان وبلوتشستان) |
| 56 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الجنوبية) |
| 58 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الشمالية) |
| 61 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خوزستان) |
| 66 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – لرستان) |
| 71 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – فارس) |
| 74 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كهكيلويه وبوير أحمد) |
| 76 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – هرمزغان) |
| 77 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – بوشهر) |
| 81 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – همدان) |
| 83 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كرمنشاهان) |
| 84 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – إيلام) |
| 86 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – مركزي) |
| 87 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كردستان) |
| 901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 902 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9044 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 905 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 91 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 920 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 922 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 93 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 94000 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (ألياف) | غير جغرافي |
| 9411 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 942 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94300 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94301 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 944111 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94440 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 96 | 5 | 6 | رموز الخدمات |  |
| 990 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 991 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9944 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9950 | 5 | 10 | اتصال بعيد عمومي |  |
| 99510 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 993 | 10 | 10 | الخدمات الساتلية |  |
| 99810 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99811 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99888 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99900 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99910 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99911 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99913 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99914 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99977 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99996 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99997 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99998 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99999 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |

للاتصال:

Alireza Darvishi
Director, International Specialized Organizations Bureau,
Communications Regulatory Authority (CRA)
Ministry of Information and Communication Technology
15598 TEHRAN
Iran (Islamic Republic of)

الهاتف: +98 21 89662201
الفاكس: +98 2188468999
الموقع الإلكتروني: www.cra.ir

إسرائيل (الرمز الدليلي للبلد +972)

تبليغ في 2018.IX.17:

تعلن *وزارة الاتصالات*، القدس، عن تخصيص الرموز الدليلية الوطنية للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N) للخدمتين المتنقلة والثابتة في إسرائيل.

1 تخصيص **السابقتين غير الجغرافيتين** +972-55-92XXXXX و+972-55-93XXXXX لشركة **Telzar Ltd.** من أجل الخدمات الهاتفية المتنقلة في إسرائيل.

2 تخصيص **السابقة غير الجغرافية** +972-79-3XXXXXX لشركة **Binat Business Ltd.** من أجل الخدمات الهاتفية الثابتة في إسرائيل.
(هذا تصويب للتبليغ السابق حيث خُصصت هذه السابقة لشركة LB Annatel Ltd.)

3 تخصيص **السابقة غير الجغرافية** +972-79-9XXXXXX لشركة **Telzar Ltd.** للخدمات الهاتفية الثابة في إسرائيل.
(هذا تصويب للتبليغ السابق حيث خُصصت هذه السابقة لشركة Binat Business Ltd.)

للاتصال:

Asaf Avraham
Head of Emergency and Numbering Section
Communication Engineering Division
Ministry of Communications
23 Jaffa Street
9199900 JERUSALEM
Israel

الهاتف: +972 3 519 8155
الفاكس: +972 3 519 8244
البريد الإلكتروني: AsafA@moc.gov.il

ليبيريا (الرمز الدليلي للبلد +231)

تبليغ في 2018.IX.13:

تعلن *هيئة الاتصالات في ليبيريا (LTA)*، مونروفيا، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية في ليبيريا.

تم تعطيل مجموعتي الأرقام (33) 22X XXXX و(33) 25X XXXX لشركة WASSCOM.

تستخدم ليبيريا خطة أرقام مغلقة.

وفيما يلي خطة الترقيم المحدثة:

| **المشغل** | **سلاسل الأرقام** | **استعمال رقم التوصية ITU‑T E.164** | **الحد الأقصى لطول الرقم** | **الحد الأدنى لطول الرقم** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Novafone | (55) 5XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Orange, Liberia | (77) 0XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Orange, Liberia | (77) 5XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Orange, Liberia | (77) 6XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Orange, Liberia | (77) 7XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Orange, Liberia | (77) 8XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Orange, Liberia | (77) 9XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 0XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 6XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 8XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 1XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| West Africa Telecoms Incorporated (WAT) | (33) 0XX XXXX | نفاذ ثابت لاسلكي | 9 | 9 |
| Liberia Telecommunications Corporation (LIBTELCO) | (20) XXX XXXX | نفاذ ثابت لاسلكي | 9 | 9 |
| Atlantic Reality & Investment Corporation | (33) 202 XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| K-Tel Enterprise | (33) 23X XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| K-Tel Enterprise | (33) 24X XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| K3-Telecoms Liberia Incorporated | (33) 333 XXXX | خدمة ثابتة | 9 | 9 |

للاتصال:

Liberia Telecommunications Authority (LTA)
Commission Annex
12th Street, Sinkor, Tubman Boulevard
MONROVIA
Liberia

البريد الإلكتروني: info@lta.gov.lr
العنوان الإلكتروني: www.lta.gov.lr

زامبيا (الرمز الدليلي للبلد +260)

تبليغ في 2018.IX.7:

تعلن *هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زامبيا (ZICTA)*، لوساكا، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية في زامبيا:

*عرض خطة الترقيم الوطنية ITU-T E.164 للرمز الدليلي للبلد +260*

 أ ) عرض مجمل:

 الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: تسعة (9) أرقام.

 الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: تسعة (9) أرقام

ب) تفاصيل خطة الترقيم

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)**أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم الدلاليالوطني (NSN)* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأدنى لطول الرقم* | *الحد الأقصى لطول الرقم* |
| 1 | 9 | 9 | الخدمات المستقبلية | محجوز |
| 20 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | محجوز |
| 210 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | غير مستعمل |
| 211 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل لوساكا(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 212 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل ندولا(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 213 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل ليفينستونغ(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 214 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل كاساما(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 215 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل كابويه(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 216 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل شيباتا(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 217 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل سولويزي(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 218 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل مونغو(مخصص لشركة ZAMTEL) |
| 219 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | مجاني |
| 22-29 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | مجاني |
| 3 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات المستقبلية | محجوز |
| 4 | 9 | 9 | رقم جغرافي للخدمات المستقبلية | محجوز |
| 5 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المستقبلية | محجوز |
| 6 | 9 | 9 | رقم جغرافي لخدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت | مجاني |
| 71-74 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | مجاني |
| 75 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | محجوز لشركة ZAMTEL |
| 76 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | مخصص لشركة MTN  |
| 77 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة  | محجوز لشركة Airtel |
| 78 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | محجوز لشركة UZI |
| 79 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | مجاني |
| 8 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الخاصة (مثل الأرقام الهاتفية المجانية والأرقام بسعر محلي) | مجاني |
| 90 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي لخدمات بأسعار مميزة | مجاني |
| 91-94 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | مجاني |
| 95 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | مخصص لشركة ZAMTEL |
| 96 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة | مخصص لشركة MTN |
| 97 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة  | مخصص لشركة Airtel |
| 98 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة  | محجوز لشركة UZI |
| 99 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المتنقلة  | مجاني |

للاتصال:

Mr Elliot Kabalo
Zambia Information & Communications Technology Authority (ZICTA)
Plot 4909
Corner of Independence and United Nations Avenues
LUSAKA
Zambia

الهاتف: +260 211 378200
الفاكس: +260 211 246701
البريد الإلكتروني: ekabalo@zicta.zm؛ numbering@zicta.zm
العنوان الإلكتروني: www.zicta.zm

الشبكة اللاسلكية لشركة AT&T Cingular (الرمز الدليلي للبلد +882 37)

تبليغ في 2018.IX.11:

تعلن شركة *AT&T* أن توسيع الشبكة اللاسلكية Cingular (882 37) +882 37 متاح الآن على الصعيد العالمي من خلال المشغل *Bics* الذي يوفر النداءات عن طريق شبكته. وتدعى جميع الإدارات ووكالات التشغيل المعترف بها (ROA) الموصلة بالمشغل *Bics* إلى فتح السلسلة +882 37 وتسيير النداءات تبعاً لذلك.

وينبغي توجيه أي استفسارات إلى العنوان التالي:

AT&T Roaming Operations Center
ساعات العمل العادية من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 07:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت المناطق الشرقية
عنوان البريد الإلكتروني: RMGtechsupport@att.com
يمكن الاتصال في ساعات العمل العادية كالتالي:
الرقم الرئيسي: +1-404-847 8300
رقم الفاكس: +1-404-847 3317
أسبوعياً وعلى مدار الساعة (7 X 24) بعد ساعات العمل: +1-404-213-5821 (عند الطلب)
الاتصال في حالات التصعيد: +1 404 847 8300

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (صفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (صفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (صفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (صفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيب‍ي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (صفحة 4)** |
| **أوكرانيا** | **1148 (صفحة 5)** |

إجراءات معاودة النداء
وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية
(القائمة V)
طبعة 2018

القسم VI

**REP**

**IA21** PT. Indonesia Satelit Solusi, Jl. Raya Jatiasih No.99 Ruko Unit F,
Bekasi 17424, Indonesia.

 الهاتف: +62 21 82430553، +62 21 82430582، الفاكس: +62 21 82430378

 جهة الاتصال: Drs. Said Milano

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية
(وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05))
(الوضع في 15 نوفمبر 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1088 - 2015.XI.15)
(التعديل رقم 48)

**أستراليا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| أستراليا | **Vodafone Australia Ltd**Level 14, 177 Pacific HwyNorth Sydney, NSW 2060 | **89 61 03** | Mr Alexander OsborneLevel 14, 177 Pacific HwyNorth Sydney NSW 2060الهاتف: +61 425 232 539البريد الإلكتروني: alexander.osborne@vodafone.com.au |
| أستراليا | **Vodafone Hutchison Australia Pty Ltd**Level 7, 177 Pacific HwyNorth Sydney NSW 2060 | **89 61 06** | Mr Alexander OsborneLevel 14, 177 Pacific HwyNorth Sydney NSW 2060الهاتف: +61 425 232 539البريد الإلكتروني: alexander.osborne@vodafone.com.au |

**المملكة المتحدة LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| المملكة المتحدة | **Simwood eSMS Limited**Simwood House,Cube M4 Business Park,BRISTOL, BS16 1FX | **89 44 38** | Simon WoodheadSimwood House,Cube M4 Business Park,BRISTOL, BS16 1FXالهاتف: +44 330 122 3000البريد الإلكتروني: simon.woodhead@simwood.com |
| المملكة المتحدة | **Hutchison 3G UK Limited**Star House20 Grenfell RoadMaidenheadBERKSHIRE SL6 1EH | **89 44 20** | Kushal SareenStar House20 Grenfell RoadMaidenhead BERKSHIRE SL6 1EHالهاتف: +44 1628 765 5000البريد الإلكتروني: DL3Interconnect@three.co.uk |
| المملكة المتحدة | **Home Office**3rd Floor, Clive House70, Petty FranceLONDON SW1H 9EX | **89 44 19** | Bob Siu3rd Floor, Clive House70, Petty FranceLONDON SW1H 9EXالبريد الإلكتروني: Bob.Siu@homeoffice.gov.uk |

**المملكة المتحدة SUP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *تاريخ الإلغاء* |
| المملكة المتحدة | **ICO Global Communications**2 Chalk Hill Road, HammersmithLONDON W6 8DW | **89 881 1** | Les Homan2 Chalk Hill Road, HammersmithLONDON W6 8DWالهاتف: +44 20 8600 1000الفاكس: +44 20 8741 0773 | 2011.IX.15 |

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية
لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09))
(الوضع في 1 نوفمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1111 - 2016.XI.1)
(التعديل رقم 45)

| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| --- | --- | --- |
| أستراليا **ADD** |  |  |
| 505 45 | CLERMONT COAL OPERATIONS PTY Limited |
| إسبانيا **ADD** |  |  |
| 214 51 | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile /
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile /

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)
(التعديل رقم 68)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| getSolve IT GmbHNeufeldtstr. 624118 KIEL | **GSNET** | Mr Oliver Timmالهاتف: +49 431 799449-0الفاكس: +49 431 799449-19البريد الإلكتروني: info@getsolve-it.de |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU* LIR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plusnet GmbHMatthias-Brueggen-Strasse 55D-50829 COLOGNE | **QSC** | Carrier Managementالهاتف: +49 221 6698 000الفاكس: +49 221 6698 009البريد الإلكتروني: info@plusnet.de |

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))
(الوضع في 1 أكتوبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1109 - 2016.X.1)
(التعديل رقم 43)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **إسبانيا ADD** |
| 2-027-1 | 4313 | Madrid | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
| 2-027-2 | 4314 | Zaragoza | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.
 International Signalling Point Codes (ISPC)
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)