|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1294** | 2024.VI.15 | (المعلومات الواردة حتى 31 مايو 2024) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| **Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) الهاتف: +41 22 730 5111**  **البريد الإلكتروني:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](mailto:tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني:** [**brmail@itu.int**](mailto:brmail@itu.int) |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4

الخدمة الهاتفية:

غيانا (*هيئة الاتصالات*، جورجتاون) 5

ليبيريا (*هيئة الاتصالات في ليبيريا (LTA)*، بينسفيل) 9

سيشيل (*هيئة الاتصالات في سيشيل*، فيكتوريا) 10

تبليغات أخرى:

النمسا 17

تقييد الخدمة 18

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 18

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) 19

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 20

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد 21

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 22

خطة الترقيم الوطنية 22

| *مواعيد\** *نشر النشرات التشغيلية المقبلة* | | *بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- | --- |
| 1295 | 1.VII.2024 | 14.VI.2024 |
| 1296 | 15.VII.2024 | 28.VI.2024 |
| 1297 | 1.VIII.2024 | 15.VII.2024 |
| 1298 | 15.VIII.2024 | 26.VII.2024 |
| 1299 | 1.IX.2024 | 15.VIII.2024 |
| 1300 | 15.IX.2024 | 30.VIII.2024 |
| 1301 | 1.X.2024 | 13.IX.2024 |
| 1302 | 15.X.2024 | 30.IX.2024 |
| 1303 | 1.XI.2024 | 15.X.2024 |
| 1304 | 15.XI.2024 | 31.X.2024 |
| 1305 | 1.XII.2024 | 15.XI.2024 |
| 1306 | 15.XII.2024 | 29.XI.2024 |
| 1307 | 1.I.2025 | 6.XII.2024 |

\* *هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.*

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1293 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2024)

1283 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 31 ديسمبر 2023)

1280 الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 15 نوفمبر 2023)

1251 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 سبتمبر 2022)

1199 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يوليو 2020)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 1 أبريل 2011)

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (1998/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-52 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T E.813 (05/2024): Mapping and visualization strategies for the assessment of connectivity

– ITU-T G.191 (05/2024): Software tools for speech and audio coding standardization

– ITU-T G.1052 (05/2024): Testbed framework for mobile application QoS and QoE evaluation

– ITU-T P.10/G.100 (2017) Amd. 2 (05/2024): New definitions for inclusion in Recommendation ITU-T P.10/G.100

– ITU-T P.812 (05/2024): Principles of subjective test methods for interactive virtual reality (VR) applications

– ITU-T P.833.2 (05/2024): Methodology for the derivation of equipment impairment factors from subjective listening only tests for fullband speech codecs

– ITU-T P.863.2 (05/2024): Extension of ITU-T P.863 for multi-dimensional assessment of degradations in telephony speech signals up to fullband

الخدمة الهاتفية  
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp)

غيانا (الرمز الدليلي للبلد +592)

تبليغ في 2024.V.21:

تعلن *هيئة الاتصالات*، جورجتاون، أن الرموز الدليلية الوطنية للمقصد (NDC) وسلاسل أرقام المشترك (SN) التالية مخصصة حالياً لمشغلي الاتصالات العمومية المدرجين في القائمة، في جمهورية غيانا التعاونية. وترد أدناه أيضاً الأرقام المخصصة للنفاذ إلى خدمات الطوارئ/الخدمات الاجتماعية.

*عرض خطة الترقيم الوطنية للرمز الدليلي للبلد 592  
وفقاً للتوصية ITU-T E.164*

أ ) عرض مجمل:

الحد الأدنى لطول الرقم للخدمتين الثابتة والمتنقلة (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): سبعة (7) خانات.

الحد الأقصى لطول الرقم للخدمتين الثابتة والمتنقلة (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): سبعة (7) خانات.

نسق المراقمة الدولية: +592 NXX XXXX

ب) قاعدة البيانات الوطنية (تحدَّد لاحقاً)

ج) قاعدة البيانات في الوقت الفعلي (تحدَّد لاحقاً)

د )

الشبكة الثابتة

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NXX)*** | ***طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)*** | | ***المشغِّل/الجهة المخصَّص لها*** | ***مدى رقم المشترك (XXXX)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأقصى لطول الرقم*** | ***الحد الأدنى لطول الرقم*** |
| 216 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 217 | 7 | 7 | 0000 - 1999 |
| 218 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 219 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 220 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 221 | 7 | 7 | 2000 - 4999 |
| 222 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 223 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 225 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 226 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 227 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 228 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 229 | 7 | 7 | 1000 - 8999 |
| 231 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 232 | 7 | 7 | 0000 – 4999؛  9000 - 9999 |
| 233 | 7 | 7 | 0000 - 7999 |
| 234 | 7 | 7 | 0000 -0999 |
| 253 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 254 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 255 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 256 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 257 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 258 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 259 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 260 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 6999 |
| 261 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 262 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 263 | 7 | 7 | 0000 – 7999 |
| 264 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 265 | 7 | 7 | 0000 - 8999 |
| 266 | 7 | 7 | 0000 - 7999 |
| 267 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 268 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 269 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 270 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 271 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 272 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 273 | 7 | 7 | 1000 - 1999 |
| 274 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 275 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 276 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 277 | 7 | 7 | 0000 -5999 |
| 279 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 289 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 322 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 325 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 326 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 327 | 7 | 7 | 0000 – 2999،  5000 - 7999 |
| 328 | 7 | 7 | 0000 – 9999 |
| 329 | 7 | 7 | 0000 – 1999،  3000 - 6999 |
| 330 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 331 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 4999 |
| 332 | 7 | 7 | 0000 -4999 |
| 333 | 7 | 7 | 0000 -9999 |
| 334 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 335 | 7 | 7 | 0000 - 1999،  3000 - 4999 |
| 336 | 7 | 7 | 5000 - 9999 |
| 337 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 338 | 7 | 7 | 1000 - 5999 |
| 339 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 440 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 441 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 442 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 444 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 455 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 456 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 500-506 | 7 | 7 | 0000-9999 |
| 510 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 515 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 771 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 2999  4000 - 5999 |
| 772 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 773 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 774 | 7 | 7 | 0000 - 2999،  4000 - 5999 |
| 775 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 777 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 800 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 0009 |
| 862 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 1000 - 1999 |
| 868 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 888 | 7 | 7 | 8888 |
| **899** | 7 | 7 | **0000 - 9999** |
| 900 | 7 | 7 | 8000 - 8999 |

الشبكة المتنقلة

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NXX)*** | ***طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)*** | | *المشغِّل/الجهة المخصَّص لها* | ***مدى رقم المشترك (XXXX)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأقصى لطول الرقم*** | ***الحد الأدنى لطول الرقم*** |
| 600- 604 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 605 | 7 | 7 | Quark Communications Inc. | 0000 - 0999 |
| 605 | 7 | 7 | DNA Enterprise Inc. | 1000 - 2999 |
| 606 | 7 | 7 | E-Government | 0000 - 0999 |
| 608 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 0999 |
| 609-629 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 630 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 631 | 7 | 7 | Green Gibraltar Inc. | 0000 - 9999 |
| 632-633 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 634 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 635 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 636–637 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 638-658 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 659-704 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 705-709 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 710-720 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 721-722 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 723-724 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 725-726 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 727-729 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 730-732 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 733-742 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 743-750 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 751-759 | 7 | 7 | Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |

- سلاسل الأرقام المخصصة حديثاً.

خدمات الطوارئ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم مهم** | **الخدمة** | **موزَّع أو مخصَّص** | **رقم وفقاً للتوصية ITU-T E.164 أو رقم وطني حصراً** |
| 911 | الشرطة (استجابة للطوارئ) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |
| 912 | المطافئ/الإسعاف (استجابة للطوارئ) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |
| 913 | الإسعاف (استجابة للطوارئ) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |
| 914 | العنف المنزلي (خط ساخن) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |

للاتصال:

Telecommunications Agency  
Director of Telecommunications  
190 Charlotte Street, Bourda,  
GEORGETOWN  
Guyana

الهاتف: +592 225-3104/226-2233  
البريد الإلكتروني: odir1@telecoms.gov.gy  
الموقع الإلكتروني: www.telecoms.gov.gy

ليبيريا (الرمز الدليلي للبلد +231)

تبليغ في 2024.V.31:

تعلن *هيئة الاتصالات في ليبيريا (LTA)*، بينسفيل، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية في ليبيريا.

تستخدم ليبيريا نظام الأرقام المغلقة.

مجموعات أرقام جديدة:

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)*** | ***طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)*** | | ***استعمال رقم  التوصية ITU‑T E.164*** | ***معلومات إضافية (المشغل)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأقصى لطول الرقم*** | ***الحد الأدنى لطول الرقم*** |
| 77Y (NDC)  Y = (3 & 4)  (773 XXXXXX)  (774 XXXXXX) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمة الهاتفية المتنقلة | Orange Liberia, Inc. |

للاتصال:

Liberia Telecommunications Authority (LTA)  
Menetamba Road  
Cooper’s Beach Community  
1001 Paynesville  
Liberia

البريد الإلكتروني: info@lta.gov.lr  
العنوان الإلكتروني: [www.lta.gov.lr](http://www.lta.gov.lr)

سيشيل (الرمز الدليلي للبلد +248)

تبليغ في 2024.V.23:

تعلن *هيئة الاتصالات في سيشيل*، فيكتوريا، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية (NNP) لسيشيل:

**ملخص خطة الترقيم الوطنية**

|  |  |
| --- | --- |
| الأرقام الأولى | الخدمات |
| 0 | رمز السابقة الدولية للمراقمة  انتقاء المشغل الدولي  رمز النفاذ الدولي للشبكة ISDN |
| 1 | رموز المراقمة القصيرة (للنفاذ إلى خدمات الاتصالات الموجهة نحو العملاء مثل خدمات مساعدة العميل وخدمات الدليل) |
| 2 | الخدمات المتنقلة (بما في ذلك الخدمات الخلوية الثابتة) |
| 3 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 4 | الخدمات الثابتة |
| 5 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 6 | الخدمات الثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) [[1]](#footnote-1) |
| 7 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 8 | الخدمات الهاتفية المجانية والخدمات المستقبلية الممكنة |
| 9 | خدمات ذات رسوم إضافية  (الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة (SMS) [[2]](#footnote-2)/خدمة الرسائل متعددة الوسائط (MMS) [[3]](#footnote-3) ذات القيمة المضافة (VAS) [[4]](#footnote-4) والخدمات السمعية النصية)  خدمات الطوارئ  (ملاحظة: يُحجز ما تبقى من المجموعة “99” لحماية سلامة المجموعة “999”) |

|  |  |
| --- | --- |
| الوضع | الوصف |
| غير موزعة | غير موزعة لأي مشغل/مقدم خدمة |
| محجوزة | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| الإشارة إلى المشغل  (مثل شركة التشغيل KOKONET) | موزعة لمشغل/لمقدم خدمة |
| ALL | موزعة لجميع المشغلين/مقدمي الخدمات |

|  |
| --- |
| **طول الخانة** |
| تُحدد أطوال الأرقام المستخدمة من أجل الخدمات في الأعمدة المناسبة الواردة في خطة الترقيم الوطنية. وتستعمل سيشيل خطة ترقيم بسبعة (7) خانات إلا إذا تم تحديد خلاف ذلك في الأعمدة المناسبة، ويبلغ طول أرقام الخدمة المتنقلة والثابتة والثابتة الخلوية والخدمة الهاتفية المجانية الثابتة والقائمة على برتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت 7 خانات. |

**الرموز الدولية التي خصصها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لسيشيل**

| الرموز الدولية | **نوع** الخدمات | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 6-066 | منطقة التشوير الدولية - SANC | من أجل تخصيص رموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) |
| 6-067 |
| 6-155 |
| 633 | الرمز القُطري للبيانات - DCC | من أجل تخصيص رمز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC) |
| 633 | الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة - MCC | من أجل تخصيص هويات المحطات المتنقلة البرية مثل تعرف هوية المحطة المتنقلة الدولية (IMSI من أجل التجوال الدولي) |
| 664 | أرقام تعرف الهوية البحرية - MID | من أجل تخصيص هويات محطات السفن مثل تعرف هوية الخدمة المتنقلة إنمارسات (MMSI) |
| 965 | الرمز الدليلي لمقصد التلكس | لأغراض تسيير النداء في توفير خدمة التلكس الأوتوماتية الدولية |
| 248 | الرمز الدليلي للبلد | من أجل تسيير النداءات الدولية إلى سيشيل |
| 89248XX | رقم تعرف جهة الإصدار - IIN | من أجل تخصيص رقم تعرف جهة الإصدار لجهات إصدار بطاقات تقاضي تكاليف الاتصالات الدولية |
| SC | الرمز الدليلي للبلد | من أجل خدمات مناولة الرسائل العامة |

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 00 | 2 | رمز النداءات الدولية الصادرة | ALL | 3 |
| 01 | 2 | رمز النفاذ إلى البوابة الدولية | \*CWS | 2 |
| 010 | 3 | رمز النفاذ الدولي للشبكة ISDN | ALL | 3 |
| 02 | 2 | رمز النفاذ إلى البوابة الدولية | AIRTEL | 2 |
| 0(3-9) | 2 | محجوزة من أجل التوسع مستقبلاً | محجوزة | – |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

\* يرجى الرجوع إلى التذييل A1 للاطلاع على الاسم الكامل لجميع المشغلين

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 1**

| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3 | مساعدة المشغل الوطني/استجابة صوتية تفاعلية مسبوقة الدفع (IVR) [[5]](#footnote-5)/قائمة إدارية لخدمات العملاء | جميعها | 3 |
| 101 | 3 | بريد صوتي | جميعها | 3 |
| 102 | 3 | بريد صوتي | CWS | 2 |
| 103 | 3 | بريد صوتي | جميعها | 3 |
| 104 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 105 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 106 | 3 | بطاقة نداء مسبقة الدفع للشبكة PSTN (الجزر الخارجية) | جميعها | 3 |
| 107 | 3 | بطاقة نداء دولي مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 108 | 3 | بطاقة نداء مسبقة الدفع للشبكة PSTN (الجزر الداخلية) | جميعها | 3 |
| 109 | 3 | خدمات متنقلة مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 110 | 3 | خدمات متنقلة مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 111 |  | خدمات الإطفاء والإنقاذ | جميعها | 1 |
| 112 | 3 | رمز الطوارئ لجميع الخدمات المتنقلة | جميعها | 1 |
| 113 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 114 | 3 | الخط الساخن الخاص بالاتجار في الأشخاص | جميعها | 1 |
| 115 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 116 | 3 | خط مساعدة الأطفال | جميعها | 1 |
| 117 | 3 | خدمات الشبكة PSTN مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 118 | 3 | خط مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة | جميعها | 1 |
| 119 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 120 | 3 | تقرير الخلل (عملاء المؤسسة) | CWS | 2 |
| 121 | 3 | تقرير الخلل | CWS | 2 |
| 122 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 123 | 3 | خط مساعدة العميل | CWS | 2 |
| 12(4-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 13(0-2) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 133 | 3 | الشرطة | جميعها | 1 |
| 13(4-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 140 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 141 | 3 | خدمات المعلومات الطبية | جميعها | 1 |
| 14(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 150 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 151 | 3 | خدمات الطوارئ الطبية | جميعها | 1 |
| 15(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 160 | 3 | دائرة إدارة المخاطر والكوارث | جميعها | 1 |
| 16(1-9) | 3 | اختبار | جميعها | 3 |
| 170 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 171 | 3 | مراقبة الصيانة | جميعها | 3 |
| 17(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 180 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 181 | 3 | استفسارات الدليل | CWS | 2 |
| 18(2-4) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 185 | 3 | استفسارات الدليل | AIRTEL | 2 |
| 18(6-7) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 188 | 3 | استفسارات الدليل | INTELVISION | 2 |
| 189 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 19(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 2**

| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2(0) | 7 | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |
| 21(0-9) | الخدمات المتنقلة | INTELVISION |
| 22(0-9) | الخدمات المتنقلة | INTELVISION |
| 2(3-4) | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |
| 25(0-4) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| \*255(0-5) | الخدمة الثابتة الخلوية | CWS |
| 255(6-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 25(6-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 26(0-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 27(0-7) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| \*278(0-1) | الخدمة الثابتة الخلوية | AIRTEL |
| 2782 | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| \*2783 | الخدمة الثابتة الخلوية | AIRTEL |
| 278(4-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 279(0-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 28(0-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 29(0-9) | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |

\* جدير بالملاحظة أنه تُفرض على الخدمات الثابتة الخلوية نفس التعريفات المفروضة على خدمات الخطوط الثابتة.

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 3(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 4(0-1) | 7 | الخدمات الثابتة | غير موزعة |
| \*42(0-9) | الخدمات الثابتة | CWS |
| 43(0-9) | الخدمات الثابتة | CWS |
| 44(0-9) | الخدمات الثابتة | INTELVISION |
| 45(0-9) | الخدمات الثابتة | غير موزعة |
| 46(0-9) | الخدمات الثابتة | AIRTEL |
| 4(7-9) | الخدمات الثابتة | غير موزعة |

\* جدير بالملاحظة أن الأرقام التي تكون خاناتها الأولى هي **4229** تُستخدم للنفاذ إلى الجزر الخارجية وتختلف تعريفتها عن تعريفة خدمات الخطوط الثابتة المقدمة في الجزر الداخلية (المجموعة الرئيسية) في سيشيل.

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 5(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 6(0-3) | 7 | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | غير موزعة |
| 64(0-9) | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | KOKONET |
| 6(5-9) | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 7(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **أنواع الخدمات** | **الوضع** |
| 800(0) | 7 | الخدمات الهاتفية المجانية | AIRTEL |
| 800(1-7) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 800(8) | الخدمات الهاتفية المجانية | CWS |
| 800(9) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 800(1-9) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 80(1-9) | محجوزة | غير موزعة |
| 8(1-4) | محجوزة | غير موزعة |
| 85(0-9) | خدمات دولية ذات رسوم إضافية | CWS |
| 8(6-9) | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للخانة الأولى 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 9(0-4) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 95(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 96(0-9) | 4 | الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط ذات القيمة المضافة | **انظر 2.A** |
| 970 |  | محجوزة | غير موزعة |
| 971 | 7 | الخدمات النصية السمعية | CWS |
| 97(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 98(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 99(0-8) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 999 | 3 | خدمات الطوارئ | ALL |

**تخصيصات رموز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص رمز تعرف هوية شبكة البيانات** | **الخدمة** | **الوضع** |
| 6330 | – | غير موزعة |
| 6331 | شبكة بتبديل الرزم (INFOLINK) | CWS |
| 6332 | – | غير موزعة |
| 6333 | – | غير موزعة |
| 6334 | – | غير موزعة |
| 6335 | – | غير موزعة |
| 6336 | – | غير موزعة |
| 6337 | – | غير موزعة |
| 6338 | – | غير موزعة |
| 6339 | – | غير موزعة |

**تخصيصات رموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص رموز نقاط التشوير الدولية** | **العقدة/البدالة** | **الوضع** |
| 6-066-0 | E10S1 | CWS |
| 6-066-1 | Seychelles MSC | CWS |
| 6-066-2 | Media Gateway (MGW) | CWS |
| 6-066-3 | CWS\_TH\_USC01 | CWS |
| 6-066-4 | INTV-MAHE-01 | INTELVISION |
| 6-066-5 | MEDIA GATEWAY-AIRTEL | AIRTEL |
| 6-066-6 | TLS | AIRTEL |
| 6-066-7 | MSC | AIRTEL |
| 6-067-0 | KOKONET-0 | KOKONET |
| 6-067-1 | CWS\_SLH\_USC01 | CWS |
| 6-067-2 | HSS Node | AIRTEL |
| 6-067-3 | MSC-SC 01 | AIRTEL |
| 6-067-4 | HLR1 | INTELVISION |
| 6-067-5 | HLR2 | INTELVISION |
| 6-067-6 | MSC1 | INTELVISION |
| 6-067-7 | MSC2 | INTELVISION |
| 6-155-0 |  | غير موزعة |
| 6-155-1 |  | غير موزعة |
| 6-155-2 |  | غير موزعة |
| 6-155-3 |  | غير موزعة |
| 6-155-4 |  | غير موزعة |
| 6-155-5 |  | غير موزعة |
| 6-155-6 |  | غير موزعة |
| 6-155-7 |  | غير موزعة |

**تخصيصات رقم تعرف جهة الإصدار (IIN)**

|  |  |
| --- | --- |
| **تخصيص رقم تعرف جهة الإصدار** | **اسم الشركة** |
| 89 248 01 | CWS |
| 89 248 10 | AIRTEL |
| 89 248 05 | INTELVISION |

**تخصيصات الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC) والرمز الدليلي للشبكة المتنقلة (MNC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة - الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة** | **شبكة متنقلة** | **مشغل الاتصالات المتنقلة** |
| 633-01 | 5G/4G/3G/2G | CWS |
| 633-05 | 5G/4G/2G | INTELVISION |
| 633-10 | 5G/4G/3G/2G | AIRTEL |

**1.A - الاسم الكامل للمشغلين**

المشغلون:

CWS Cable and Wireless (Seychelles)Ltd

AIRTEL Airtel (Seychelles) Ltd

INTELVISION Intelvision Ltd

KOKONET Kokonet Ltd

**2.A - الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط ذات القيمة المضافة**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الخانات الأولى** | **طول الخانة** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 960 | 4 | خدمات عبور الشبكة (انظر القسم **3.A**) | انظر القسم **3.A** | 1 أو 2 |
| 96(1-2) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |
| 963 | خدمات عبور الشبكة (انظر القسم **3.A**) | انظر القسم **3.A** | 1 أو 2 |
| 96(4-5) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |
| 966 | خدمات عبور الشبكة | محجوزة | لا توجد |
| 96(7-9) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

**3.A - الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط لعبور الشبكة**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الرمز** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
|  | **960** |  |  |
| 9600 | خدمة معلومات تسجيل التصويت في مكتب المفوض الانتخابي (ECO) | جميعها | 1 |
| 9601 | خدمة معلومات الترخيص لهيئة الترخيص في سيشيل (SLA) | جميعها | 1 |
| 9602 | غير موزعة |  |  |
| 9603 | غير موزعة |  |  |
| 9604 | غير موزعة |  |  |
| 9605 | غير موزعة |  |  |
| 9606 | الخدمة الإلكترونية لصندوق معاشات سيشيل (SPF) | جميعها | 1 |
| 9607 | غير موزعة |  |  |
| 9608 | غير موزعة |  |  |
| 9609 | غير موزعة |  |  |
|  | **963** |  |  |
| 9630 | غير موزعة |  |  |
| 9631 | غير موزعة |  |  |
| 9632 | غير موزعة |  |  |
| 9633 | غير موزعة |  |  |
| 9634 | غير موزعة |  |  |
| 9635 | غير موزعة |  |  |
| 9636 | غير موزعة |  |  |
| 9637 | غير موزعة |  |  |
| 9638 | غير موزعة |  |  |
| 9639 | غير موزعة |  |  |

للاتصال:

Seychelles Communications Regulatory Authority  
3rd Floor, Caravelle House, Manglier Street  
P.O. Box 737  
VICTORIA, Mahé  
Seychelles

الهاتف: +248 4286600  
البريد الإلكتروني: communications@scra.sc  
الموقع الإلكتروني: [www.scra.sc](http://www.scra.sc)

تبليغات أخرى

النمسا

تبليغ في 2024.V.27:

بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين "لنادي GQRP"، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية استعمال الرموز الدليلية الخاصة للنداء **OE50LOW** من 1 إلى 30 سبتمبر 2024.

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T.SP.SR.1.2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (الصفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (الصفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (الصفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (الصفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيب‍ي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (الصفحة 4)** |
| **أوكرانيا** | **1148 (الصفحة 5)** |
| **تركيا** | **1286 (الصفحة 17)** |
| **بنغلاديش** | **1287 (الصفحة 16)** |

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة  
(القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/pub/T.SP.PP.RES.21.2011/](http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/)

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية  
(القائمة V)  
طبعة 2024  
  
القسم VI

**SUP**

**HO03** International Maritime Radio Accounting S.A. (INMARASA) 2.º Nivel, Edificio Anita, Barrio Abajo, Tegucigalpa, Honduras.

البريد الإلكتروني: [conarina@david.intertel.hn](mailto:conarina@david.intertel.hn)، الهاتف: +504 2370308، الفاكس: +504 2384687،

جهة الاتصال: Osvaldo Da Costa.

**HO04** . & M. Shipping Services S. de R.L., Colonia Palmira, Avda. República de Argentina,  
N.º 1812, Local N.º 3, P. O. Box 5646, Tegucigalpa, Honduras.

الهاتف: +504 2358118، الفاكس: +504 2356033.

**HO06** International Maritime Radio Accounting Corporation, S. de R. L., 200 mts. al Oeste del Instituto San Miguel, Contiguo al Centro Financiero Banexpo, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Tegucigalpa, Honduras.

البريد الإلكتروني: [cosmos@hondudata.com](mailto:cosmos@hondudata.com)، الهاتف: +504 2391799، الفاكس: +504 2391808.

**HO07** Coindet Maritime Services, S. de R.L. Colonia Palmira Avda. República de Argentina

N.º 1812, local N.º 3, Tegucigalpa, Honduras.

البريد الإلكتروني: [gcoindet@netsys.hn](mailto:gcoindet@netsys.hn)، الهاتف: +504 2358118، +504 2358119، الفاكس: +504 2356033.

جهة الاتصال: Guillermo Coindet Croasdaile.

**HO08** Globe Radio S. de R.L., Col. Alameda entre 10 y 11 calle, Avda. Villeda Morales, Casa 1134,

5150 Tegucigalpa, Honduras.

الهاتف: +504 2394649، الفاكس: +504 2320976.

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية  
لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات  
(وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2016/09))  
(الوضع في 15 نوفمبر 2023)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1280 - 2023.XI.15)  
(التعديل رقم 11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| البلد/المنطقة الجغرافية | ***MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| البرتغال **LIR** |  |  | |
| 268 80 | E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A. | |
| سويسرا **ADD** |  |  | |
| 228 72 | BSE Software GmbH | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MCC:  الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile

MNC:  الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد  
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))  
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)  
(التعديل رقم 171)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Landwerke M-V Breitband GmbH  Wilhelm-Stolte-Strasse 90  D-17235 NEUSTRELITZ | **LWMVBB** | Mr Tilo Kuehnel  الهاتف: +49 3981 474 361  الفاكس: +49 3981 474 482  البريد الإلكتروني: tilo.kuehnel@rene-mv.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINK2AIR GmbH  Im Ettenbach 13 a  D-77767 APPENWEIER | **LINK2** | Mr Simeon Juelg  الهاتف: +49 7805 9181540  البريد الإلكتروني: sjuelg@link2air.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Martin Fichtner & Peter Feist GbR  EDV Team Oberland  Bachmairgasse 5  D-83661 LENGGRIES | **EDVTO** | Mr Peter Feist  الهاتف: +49 8042 973306  الفاكس: +49 8042 973307  البريد الإلكتروني: info@edv-team.org |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wisstel GmbH  Unterdorf 44  D-59558 LIPPSTADT | **WISTEL** | Mr Michael Schnier  الهاتف: +49 2941 245055  الفاكس: +49 2941 245066  البريد الإلكتروني: info@wisstel.de |

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)  
(وفقاً للتوصية ITU.T Q.708 (1999/03))  
(الوضع في 1 يوليو 2020)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1199 - 2020.VII.1)  
(التعديل رقم 73)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| ISPC | DEC |
| **البرتغال SUP** | | | | |
| 2-139-1 | 5209 | | VODAFONE (MAT1FS) LISBOA-MATINHA | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| **البرتغال ADD** | | | | |
| 2-139-1 | 5209 | | GSMR-INT1, Lisboa-Braço de Prata | Infraestruturas de Portugal, S.A. |
| **سويسرا ADD** | | | | |
| 7-247-3 | 16315 | | SOL\_BSE | BSE Software GmbH |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.  
 International Signalling Point Codes  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية  
(وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](file:///\\blue\dfs\pool\ARA\ITU-T\BUREAU\tsbtson@itu.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2024.V.15، قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| بنن | +229 |

1. VoIP بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت [↑](#footnote-ref-1)
2. VAS خدمة ذات القيمة المضافة [↑](#footnote-ref-2)
3. SMS خدمة الرسائل القصيرة [↑](#footnote-ref-3)
4. MMS خدمة الرسائل متعددة الوسائط [↑](#footnote-ref-4)
5. IVR استجابة صوتية تفاعلية [↑](#footnote-ref-5)