|  |
| --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالاتwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| رقم **1320** | 2025.VII.15 | (المعلومات الواردة حتى 3 يوليو 2025) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) |
| **Place des Nations CH-1211Genève 20 (Switzerland)الهاتف: +41 22 730 5111****البريد الإلكتروني:** **itumail@itu.int** | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB)الهاتف: +41 22 730 5211الفاكس: +41 22 730 5853البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int /** **tsbtson@itu.int** | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)الهاتف: +41 22 730 5560الفاكس: +41 22 730 5785البريد الإلكتروني:** **brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4

الخدمة الهاتفية:

بوتان (*هيئة وسائط المعلومات والاتصالات في بوتان (BICMA)*، تيمفو) 5

غُيانا (*هيئة الاتصالات*، جورجتاون) 7

العراق (*هيئة الاتصالات والإعلام (CMC)*، بغداد) 11

قيرغيزستان (*خدمة التنظيم والإشراف في صناعة الاتصالات التابعة لوزارة التنمية الرقمية في جمهورية قيرغيزستان*، بيشكك) 13

المغرب (*الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)‏*، الرباط) 14

تقييد الخدمة 15

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 15

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار 16

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 17

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد 18

قائمة بالرموز الدليلية لنقاط التشوير الدولية (ISPC) 18

خطة الترقيم الوطنية 19

| *مواعيد\** *نشرالنشرات التشغيلية المقبلة* | *بما في ذلكالمعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- |
| 1321 | 1.VIII.2025 | 8.VII.2025 |
| 1322 | 15.VIII.2025 | 25.VII.2025 |
| 1323 | 1.IX.2025 | 15.VIII.2025 |
| 1324 | 15.IX.2025 | 29.VIII.2025 |
| 1325 | 1.X.2025 | 12.IX.2025 |
| 1326 | 15.X.2025 | 30.IX.2025 |
| 1327 | 1.XI.2025 | 15.X.2025 |
| 1328 | 15.XI.2025 | 31.X.2025 |
| 1329 | 1.XII.2025 | 14.XI.2025 |
| 1330 | 15.XII.2025 | 28.XI.2025 |
| 1331 | 1.I.2026 | 5.XII.2025 |
| 1332 | 15.I.2026 | 17.XII.2025 |

\* *هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.*

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1317 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU-T X.121 (2000/10)) (الوضع في 1 يونيو 2025)

1295 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يوليو 2024)

1293 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2024)

1283 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 31 ديسمبر 2023)

1280 الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 15 نوفمبر 2023)

1251 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 سبتمبر 2022)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (1998/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان [AAP-16](https://www.itu.int/dms_pubaap/01/T0101001816.htm) عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– [ITU-T X.1414 (06/2025)](http://handle.itu.int/11.1002/1000/16404): Security requirements and framework of cross-chain service for DLT systems

الخدمة الهاتفية
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp)

بوتان (الرمز الدليلي للبلد +975)

تبليغ في 2025.VI.25:

تعلن *هيئة وسائط المعلومات والاتصالات في بوتان (BICMA)*، تيمفو، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية في بوتان:

*وصف لإدخال مورد جديد من أجل خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد +975:*

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)*** | ***طول الرقم N(S)N*** | ***استعمال الرقم* ITU-T E.164** | ***تاريخ ووقت الإدخال***  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأقصى لطول الرقم*** | ***الحد الأدنى لطول الرقم*** |
| 17 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي، للخدمة المتنقلة (انظر المعلومات الإضافية أدناه) | 2018 |
| 77 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي، للخدمة المتنقلة (انظر المعلومات الإضافية أدناه) | 2018 |
| 19 | 12 | 12 | رقم غير جغرافي. وهو نظام ترقيم لإنترنت الأشياء القائم على وحدة تعرف المشترك (SIM) في بوتان | 21 فبراير 2023 |
| 79 | 12 | 12 | رقم غير جغرافي. وهو نظام ترقيم لإنترنت الأشياء القائم على وحدة تعرف المشترك (SIM) في بوتان | 21 فبراير 2023 |
| 87 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي، للخدمة المتنقلة (انظر المعلومات الإضافية أدناه) | مايو 2025 |

الرابط بقاعدة البيانات الوطنية:

<https://www.bicma.gov.bt/wp-content/uploads/2025/06/National_Numbering_Plan_2018.pdf>

<https://www.bicma.gov.bt/wp-content/uploads/2023/03/Mobile-NetworkSIM-based-IoT-Numbering-Plan-of-Bhutan.pdf>

*معلومات إضافية:*

**أ ) خطة ترقيم الاتصالات الخلوية المتنقلة في بوتان**

’1‘ الرقم MSISDN لخدمات الرقم الخلوي المتنقل في بوتان طول رقم ثابت يبلغ إحدى عشرة خانة بما في ذلك الرمز الدليلي للبلد،

’2‘ يكون الرمز الدليلي لمقصد الشبكة (NDC)/رمز تعرف هوية الشبكة (IC) رقماً من خانتين من 11 إلى 99،

’3‘ ويبين الجدول A خدمات الأرقام المتنقلة الموزعة في بوتان؛

*الجدول A: خدمات الأرقام المتنقلة الموزعة في بوتان*

| **تفاصيل** | **الأرقام** | **ملاحظات** |
| --- | --- | --- |
| الرمز القُطري | 975 |  |
| الرمز الدليلي لمقصد الشبكة (NDC)/رمز النفاذ المتنقل | 17 | الرمز NDC/IC من أجل شركة Bhutan Telecom Limited |
| 77 | الرمز NDC/IC من أجل Tashi InfoComm Private Limited |
| 87 | الرمز NDC/IC لشركة Tashi InfoComm Private Limited الصادر في مايو 2025 |
| رقم المشترك | X1X2X3X4X5X6 | أي رقم من X1 إلى X6 هو أي رقم من 0 إلى 9. |

’4‘ ويبين الجدول B أدناه نموذج المراقمة للأرقام؛

*الجدول B: نموذج مراقمة الأرقام ببوتان*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الاتصال** | **الرقم الواجب الاتصال به** | **معلومات إضافية** |
| **المكالمات الدولية (الواردة)** | + 975 (NDC) X1X2X3X4X5X6 | الرمز NDC هو 17 بالنسبة لشركة Bhutan Telecom Limited و77 و87 لشركة Tashi InfoComm Limited، X= 0…..9 |
| **خلوي متنقل إلى خلوي متنقل** | (NDC) X1X2X3X4X5X6 | الرمز NDC هو 17 بالنسبة لشركة Bhutan Telecom Limited و77 و87 لشركة Tashi InfoComm Limited، X= 0…..9 |
| **من الخدمة الثابتة إلى الخدمة الخلوية المتنقلة** | (NDC) X1X2X3X4X5X6 | الرمز NDC هو 17 بالنسبة لشركة Bhutan Telecom Limited و77 و87 لشركة Tashi InfoComm Limited، X= 0…..9 |
| **من خدمة خلوية متنقلة إلى خدمة ثابتة****مثال ذلك: مراقمة خلوية متنقلة رقم تيمفو ثابت** | رمز المنطقة + رقم الخط الثابت02 3 YYYYY | Y = 2....9 |

للاتصال:

Bhutan InfoComm and Regulatory Authority (BICMA)
P.O. Box 1072
THIMPHU
BHUTAN

الهاتف: +975 2 321506/+975 2 321507
البريد الإلكتروني: bicma@bicma.bt؛ spectrum@bicma.bt
الموقع الإلكتروني: www.bicma.gov.bt

غُيانا (الرمز الدليلي للبلد +592)

تبليغ في 2025.VI.27:

تعلن *هيئة الاتصالات*، جورجتاون، أن الرموز الدليلية الوطنية للمقصد (NDC) ومديات رقم المشترك (SN) التالية مخصصة حالياً لمشغلي الاتصالات العمومية المدرجين في القائمة، في جمهورية غُيانا التعاونية. وترد أدناه أيضاً الأرقام المخصصة للنفاذ إلى خدمات الطوارئ/الخدمات الاجتماعية.

*عرض خطة الترقيم الوطنية للرمز الدليلي للبلد 592 اعتباراً من 29 فبراير 2024
وفقاً للتوصية ITU-T E.164*

 أ ) عرض مجمل:

 الحد الأدنى لطول الرقم للخدمتين الثابتة والمتنقلة (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): سبعة (7) خانات.

 الحد الأقصى لطول الرقم للخدمتين الثابتة والمتنقلة (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): سبعة (7) خانات.

 نسق المراقمة الدولية: +592 NXX XXXX

ب) قاعدة البيانات الوطنية (تحدَّد لاحقاً)

ج) قاعدة البيانات في الوقت الفعلي (تحدَّد لاحقاً)

د )

الشبكة الثابتة

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NXX)*** | ***طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)*** | ***المشغِّل/الجهة المخصَّص لها*** | ***مدى رقم المشترك(XXXX)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأقصى لطول الرقم*** | ***الحد الأدنى لطول الرقم*** |
| 216 | 7 | 7 | Guyana TelephoneوTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 217 | 7 | 7 | 0000 - 1999 |
| 218 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 219 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 220 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 221 | 7 | 7 | 2000 - 4999 |
| 222 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 223 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 225 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 226 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 227 | 7 | 7 | Guyana TelephoneوTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 228 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 229 | 7 | 7 | 1000 - 8999 |
| 231 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 232 | 7 | 7 | 0000 - 4999؛ 9000 - 9999 |
| 233 | 7 | 7 | 0000 - 7999 |
| 234 | 7 | 7 | 0000 -0999 |
| 253 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 254 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 255 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 256 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 257 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 258 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 259 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 260 | 7 | 7 | Guyana TelephoneوTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 6999 |
| 261 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 262 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 263 | 7 | 7 | 0000 - 7999 |
| 264 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 265 | 7 | 7 | 0000 - 8999 |
| 266 | 7 | 7 | 0000 - 7999 |
| 267 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 268 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 269 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 270 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 271 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 272 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 273 | 7 | 7 | 1000 - 1999 |
| 274 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 275 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 276 | 7 | 7 | 0000 - 5999 |
| 277 | 7 | 7 | 0000 -5999 |
| 279 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 289 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 322 | 7 | 7 | 0000 - 6999  |
| 325 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 326 | 7 | 7 | 0000 - 5999  |
| 327 | 7 | 7 | 0000 - 2999،5000 - 7999 |
| 328 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 329 | 7 | 7 | 0000 - 1999،3000 - 6999 |
| 330 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 331 | 7 | 7 | Guyana TelephoneوTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 4999 |
| 332 | 7 | 7 | 0000 -4999 |
| 333 | 7 | 7 | 0000 -9999 |
| 334 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 335 | 7 | 7 | 0000 - 1999،3000 - 4999 |
| 336 | 7 | 7 | 5000 - 9999 |
| 337 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 338 | 7 | 7 | 1000 - 5999 |
| 339 | 7 | 7 | 0000 - 6999 |
| 440 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 441 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 442 | 7 | 7 | 0000 - 4999 |
| 444 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 455 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 456 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 500 -506 | 7 | 7 | 0000-9999 |
| 510 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 511 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 515 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 771 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 29994000 - 5999 |
| 772 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 773 | 7 | 7 | 0000 - 2999 |
| 774 | 7 | 7 | 0000 - 2999،4000 - 5999 |
| 775 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 777 | 7 | 7 | 0000 - 9999 |
| 800 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000-0009 |
| 862 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 1000 - 1999 |
| 868 | 7 | 7 | 0000 - 3999 |
| 888 | 7 | 7 | 8888 |
| **899** | 7 | 7 | **0000 - 9999** |
| 900 | 7 | 7 | 8000 - 8999 |

الشبكة المتنقلة

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NXX)*** | ***طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)*** | *المشغِّل/الجهة المخصَّص لها* | ***مدى رقم المشترك(XXXX)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأقصى لطول الرقم*** | ***الحد الأدنى لطول الرقم*** |
| 600 - 604 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 605 | 7 | 7 | Quark Communications Inc. | 0000 - 0999 |
| 605 | 7 | 7 | DNA Enterprise Inc. | 1000 - 2999 |
| 606 | 7 | 7 | E-Government | 0000 - 0999 |
| 608 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 0999 |
| 609 - 629 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 630 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 631 | 7 | 7 | Green Gibraltar Inc. | 0000 - 9999 |
| 632 - 633 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 634 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 635 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 636 - 637 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 638 - 658 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 659 - 704 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 705 - 709 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 710 - 720 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 721 - 722 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 723 - 724 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 725 - 726 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 727 - 729 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 730 - 732 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 733 - 742 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 743 - 750 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |
| 751 - 759 | 7 | 7 | Guyana Telephone وTelegraph Co. Ltd. | 0000 - 9999 |
| 760 - 761 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 762 - 763 | 7 | 7 | E-Networks Inc. | 0000 - 9999 |
| 769 - 770 | 7 | 7 | U-Mobile (Cellular) Inc. | 0000 - 9999 |

 - سلاسل الأرقام المخصصة حديثاً.

خدمات الطوارئ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم مهم** | **الخدمة** | **موزَّع أو مخصَّص** | **رقم وفقاً للتوصية ITU-T E.164 أو رقم وطني حصراً** |
| 911 | الشرطة(استجابة للطوارئ) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |
| 912 | المطافئ/الإسعاف(استجابة للطوارئ) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |
| 913 | الإسعاف(استجابة للطوارئ) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |
| 914 | العنف المنزلي(خط ساخن) | موزع في خطة الترقيم الوطنية | رقم وطني حصراً |

للاتصال:

Telecommunications Agency
Director of Telecommunications
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana

الهاتف: +592 225-3104/226-2233
البريد الإلكتروني: odir1@telecoms.gov.gy
الموقع الإلكتروني: www.telecoms.gov.gy

العراق (الرمز الدليلي للبلد +964)

تبليغ في 2025.VI.26:

تعلن *هيئة الاتصالات والإعلام* *(CMC)*، بغداد عن خطة الترقيم الوطنية للعراق.

 أ ) معلومات عامة:

خطة الترقيم E.164 للعراق:

• الرمز الدليلي للبلد: +964

• السابقة الدولية: "00"

• السابقة الوطنية: "0"

بالنسبة للنداءات الوطنية، يجب أن تُطلب قبل جميع الأرقام الهاتفية باستثناء الأرقام القصيرة.
ويجب ألا تُطلب أرقامها من الخارج.

ب) خطة الترقيم الموزعة لمشغلي الاتصالات المتنقلة ومشغلي العروة المحلية اللا سلكية (WLL):

| **الخدمة** | **الرمز** | **طول الرقم** |
| --- | --- | --- |
| **الحد الأدنى** | **الحد الأقصى** |
| Zain - المدى 1(GSM/3G/4G) | 7800، 7801، 7802، 7803، 7804، 7805، 7806، 7807، 7808، 7809 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 2(GSM/3G/4G) | 7810، 7811، 7812، 7813، 7814، 7815، 7816، 7817، 7818، 7819 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 3(GSM/3G/4G) | 7820، 7821، 7822، 7823، 7824، 7825، 7826، 7827، 7828، 7829 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 4(GSM/3G/4G) | 7830، 7831، 7832، 7833، 7834، 7835، 7836، 7837، 7838، 7839 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 5(GSM/3G/4G) | 7840، 7841، 7842، 7843، 7844، 7845، 7846، 7847، 7848، 7849 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 6(GSM/3G/4G) | 7850، 7851، 7852، 7853، 7854، 7855، 7856، 7857، 7858، 7859 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 7(GSM/3G/4G) | 7860، 7861، 7862، 7863، 7864، 7865، 7866، 7867، 7868، 7869 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 8(GSM/3G/4G) | 7870، 7871، 7872، 7873، 7874، 7875، 7876، 7877، 7878، 7879 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 9(GSM/3G/4G) | 7880، 7881، 7882، 7883، 7884، 7885، 7886، 7887، 7888 | 10 | 10 |
| Zain - المدى 10GSM/3G/4G) | 7901، 7902، 7903، 7904، 7905، 7906 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 1(GSM/3G/4G) | 7700، 7701، 7702، 7703، 7704، 7705، 7706، 7707، 7708، 7709 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 2(GSM/3G/4G) | 7710، 7711، 7712، 7713، 7714، 7715، 7716، 7717، 7718، 7719 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 3(GSM/3G/4G) | 7720، 7721، 7722، 7723، 7724، 7725، 7726، 7727، 7728، 7729 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 4(GSM/3G/4G) | 7730، 7731، 7732، 7733، 7734، 7735، 7736، 7737، 7738، 7739 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 5(GSM/3G/4G) | 7740، 7741، 7742، 7743، 7744، 7745، 7746، 7747، 7748، 7749 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 6(GSM/3G/4G) | 7750، 7751، 7752، 7753، 7754، 7755، 7756، 7757، 7758، 7759 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 7(GSM/3G/4G) | 7760، 7761، 7762، 7763، 7764، 7765، 7766، 7767، 7768، 7769 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 8(GSM/3G/4G) | 7770، 7771، 7772، 7773، 7774، 7775، 7776، 7777، 7778، 7779 | 10 | 10 |
| Asiacell - المدى 9(GSM/3G/4G) | 7780، 7781 | 10 | 10 |
| Korek Telecom – المدى 1(GSM/3G) | 7500، 7501، 7502، 7503، 7504، 7505، 7506، 7507، 7508، 7509 | 10 | 10 |
| Korek Telecom – المدى 2(GSM/3G) | 7510، 7511، 7512، 7513، 7514، 7515، 7516، 7517، 7518، 7519 | 10 | 10 |
| Korek Telecom – المدى 3(GSM/3G) | 7520 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 1(GSM/3G/4G/5G) | 0700، 07001، 07002، 07003، 07004، 07005، 07006، 07007، 07008، 07009 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 2(GSM/3G/4G/5G) | 07010، 07011، 07012، 07013، 07014، 07015، 07016، 07017، 07018، 07019 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 3(GSM/3G/4G/5G) | 07020، 07021، 07022، 07023، 07024، 07025، 07026، 07027، 07028، 07029 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 4(GSM/3G/4G/5G) | 07030، 07031، 07032، 07033، 07034، 07035، 07036، 07037، 07038، 07039 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 5(GSM/3G/4G/5G) | 07040، 07041، 07042، 07043، 07044، 07045، 07046، 07047، 07048، 07049 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 6(GSM/3G/4G/5G) | 07050، 07051، 07052، 07053، 07054، 07055، 07056، 07057، 07058، 07059 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 7(GSM/3G/4G/5G) | 07060، 07061، 07062، 07063، 07064، 07065، 07066، 07067، 07068، 07069 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 8(GSM/3G/4G/5G) | 07070، 07071، 07072، 07073، 07074، 07075، 07076، 07077، 07078، 07079 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 9(GSM/3G/4G/5G) | 07080، 07081، 07082، 07083، 07084، 07085، 07086، 07087، 07088، 07089 | 10 | 10 |
| رخصة وطنية - المدى 10(GSM/3G/4G/5G) | 07090، 07091، 07092، 07093، 07094، 07095، 07096، 07097، 07098، 07099 | 10 | 10 |
| IRAQ Cell (العروة المحلية اللا سلكية) | 7435 | 10 | 10 |
| Al-Kafeel (العروة المحلية اللا سلكية) | 7494 | 10 | 10 |

ملاحظة: 1 انتهت صلاحية ترخيص Korek Telecom (سيتم تحديثه لاحقاً)

 2 ولم تصدر الرخصة الوطنية بعد.

للاتصال:

Communications and Media Commission (CMC)
P.O. Box 2044 Jadreiah
BAGHDAD
Iraq

الفاكس: +964 7803927640
البريد الإلكتروني: itu@cmc.iq؛ ceooffice@cmc.iq
الموقع الإلكتروني: www.cmc.iq

قيرغيزستان (الرمز الدليلي للبلد +996)

تبليغ في 2025.VI.30:

تعلن *خدمة التنظيم والإشراف في صناعة الاتصالات التابعة لوزارة التنمية الرقمية في جمهورية قيرغيزستان*، بيشكك، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية.

*وصف لإدخال مورد جديد من أجل خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد +996:*

| **الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)** | **طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)** | **استعمال الرقم E.164** | **تاريخ ووقت الإدخال** |
| --- | --- | --- | --- |
| **الحد الأقصى لطول الرقم** | **الحد الأدنى لطول الرقم** |
| 50 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي - الخدمات الهاتفية المتنقلة(+996 50 6 XXX XXX) | 3 يونيو 2025(NUR Telekom LLC) |

للاتصال:

Service for Regulation and Supervision in the Communication Industry
under the Ministry of Digital Development of the Kyrgyz Republic
119 Akhunbaev str.
BISHKEK 720005
Kyrgyzstan

الهاتف: +996 312 544450
الفاكس: +996 312 544105
البريد الإلكتروني: v.emets@nas.gov.kg
الموقع الإلكتروني: http://nas.gov.kg/dp/pri-videl-tel-nom-res/

NUR Telecom LLC – Interconnection business and roaming department

البريد الإلكتروني: ic@nurtelecom.kg

المغرب (الرمز الدليلي للبلد +212)

تبليغ في 2025.VI.25

‏تعلن *الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)‏*، الرباط، عن التحديثات التالية للخطة الوطنية لترقيم الهواتف في المغرب.

*‏وصف إدخال مورد جديد ‎
‏على خطة الترقيم الوطنية ‎E 164 ‏للرمز الدليلي للبلد ‎212+:*

• ‏أُدخل مؤخراً الرمزان الدليليان الوطنيان الجديدان أدناه على النحو التالي:‎

| **الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)** | **طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)** | **استعمال رقم E.164** | **معلومات إضافية** |
| --- | --- | --- | --- |
| *الطول الأقصى* | *الطول الأدنى* |
| 754 | 9 | 9 | خدمات 2G/3G/4G المتنقلة | 1Itissalat Al-Maghrib |
| 755 | 9 | 9 | خدمات 2G/3G/4G المتنقلة | Itissalat Al-Maghrib |

1 MAROC TELECOM

للاتصال:

Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)
Centre d'affaires
Boulevard Ar-Riad, Hay Riad
B.P. 2939
RABAT 10100
Morocco

الهاتف: +212 5 37 71 85 64
البريد الإلكتروني: numerotation@anrt.ma
الموقع الإلكتروني: www.anrt.ma

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (الصفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (الصفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (الصفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (الصفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيبي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (الصفحة 4)** |
| **أوكرانيا** | **1148 (الصفحة 5)** |
| **تركيا** | **1286 (الصفحة 17)** |
| **بنغلاديش** | **1287 (الصفحة 16)** |

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة
(القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار
(وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05))
(الوضع في 31 ديسمبر 2023)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1283 - 2024.I.1)
(التعديل رقم 21)

**السويد SUP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعرّفجهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للإلغاء* |
| السويد | **Fink Telecom Services**Paradieshofstrasse 1014054 BASEL(Switzerland) | **89 46 12** | Andreas FinkParadieshofstrasse 1014054 BASEL(Switzerland)**الهاتف:** +41 78 6677333**البريد الإلكتروني:**afink@fink-telecom.com | 2025.VI.27 |

**الولايات المتحدة ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعرّفجهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| الولايات المتحدة | **Neuner Mobile Technologies LLC**8 The Green, Suite BDOVER, DE 19901 | **89 1 081** | Christian EndsjoRidderkleiva 50d1338 ASKER(Norway)**الهاتف:** +47 93424431**البريد الإلكتروني:**hello@neunermobile.com | 2025.VI.30 |

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية
لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
(وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2016/09))
(الوضع في 15 نوفمبر 2023)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1280 - 2023.XI.15)
(التعديل رقم 37)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **اليابان   ADD** |  |  |
| 440 25 | SoftBank Corp. |
| 440 26 | NTT DOCOMO, INC. |
| 440 55 | KDDI CORPORATION |
| **السويد   SUP** |  |  |
| 240 19 | Vecton Mobile (Sweden) Ltd |
| 240 39 | Primlight AB |
| 240 63 | Fink Telecom Services |
| **سويسرا   ADD** |  |  |
| 228 80 | Phonegroup SA |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile

 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)
(التعديل رقم 191)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية/DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DID Logic PTE. LTD.Lord Byron, 33, LAIKI BUILDING Flat/Office 2CYP-6023 LARNACACyprus | **DIDLCY** | Mr Alexey Klochkovالهاتف: +35 799317832الفاكس: +1-212-257-1111البريد الإلكتروني: a.kloc@didlogic.com |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rechenzentrum Haßfurt GmbH Augsfelderstraße 6D-97437 Haßfurt | **RZHAS** | Mr Matthias Hohالهاتف: +49 9521 949490البريد الإلكتروني: matthias.hoh@rzhas.de |

قائمة بالرموز الدليلية لنقاط التشوير الدولية (ISPC)
(وفقاً للتوصية ITU.T Q.708 (1999/03))
(الوضع في 1 يوليو 2024)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1295 - 2024.VII.1)
(التعديل رقم 19)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| ISPC | DEC |
| **السويد SUP** |
| 2-193-6 | 5646 | mg1.int.upp | Primlight AB |
| 3-229-7 | 7983 | mg2.int.upp | Primlight AB |
| 7-207-6 | 15998 | FTS-SW1 | Fink Telecom Services |
| 7-207-7 | 15999 | FTS-SW2 | Fink Telecom Services |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: الرموز الدليلية لنقاط التشوير الدولية.
 International Signalling Point Codes
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية
(وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/nnp

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU-T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: tsbtson@itu.int)، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2025.VI.15، قامت البلدان/المناطق الجغرافية التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| لبنان | +961 |
| ليبيريا | +231 |