**Congo (indicatif de pays +242)**

Communication du 15.VIII.2022:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE)*, Brazzaville, annonce le retrait de la série de numéros ci-après dans le plan national de numérotage de la République du Congo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Série de numéros* (9 chiffres) | *Quantité* | *Type de série* | *Date de mise en service* | *Date de retrait* |
| **BES-SARL** | +242 **802 00 00 00 –  802 00 99 99** | 10 000 | Numéros longs –Service à valeur ajoutée | 12.XI.2019 | 22.VI.2022 |

Contact:

Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE)
Immeuble ARPCE
91 bis, Avenue de l'Amitié
B.P. 2490
BRAZZAVILLE
Congo (Rép. du)
Tél.: +242 05 510 7272
E-mail: contact@arpce.cg
URL: www.arpce.cg

Communication du 2.VII.2021:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, annonce le retrait des séries de numéros suivantes dans le plan national de numérotage de la République du Congo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Séries de numéros* (9 chiffres) | *Quantité* | *Type de série* | *Date de mise en service* | *Date de retrait* |
| **GLOBAL REACH TELECOM** | +242 **801 20 00 00 –  801 20 99 99** | 10 000 | Numéros longs– service à valeur ajoutée | 23.III.2016 | 21.IV.2021 |
| +242 **801 10 00 00 –  801 11 99 99** | 20 000 | Numéros longs– service à valeur ajoutée | 28.II.2017 | 21.IV.2021 |
| +242 **801 12 00 00 –  801 14 99 99** | 30 000 | Numéros longs– service à valeur ajoutée | 02.X.2017 | 21.IV.2021 |

X= 0 à 9

Format international de numérotation: +242 XXX XX XX XX

Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Contact:

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)

Immeuble ARPCE

91 bis, Avenue de l'Amitié

B.P. 2490

BRAZZAVILLE

Congo (Rép. du)

Tél.: +242 05 510 7272

E-mail: contact@arpce.cg

URL: www.arpce.cg

Communication du 24.IX.2020:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, annonce l'attribution des nouvelles séries de numéros suivantes dans le plan national de numérotage de la République du Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Séries de numéros* (9 chiffres) | *Types de technologies* | *Date de mise en service* |
| **CONGO TELECOM** | +242 **02.400.00.00 – 02.409.99.99** | Téléphonie mobile | 5.VIII.2020 |
| +242 **02.550.00.00 – 02.589.99.99** |
| +242 **02.666.00.00 – 02 699.99.99** |
| +242 **02.600.00.00 – 02.615.99.99** |

X= 0 à 9

Format international de numérotation: +242 XXX XX XX XX

Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Contact:

M. Abel DOSSOU

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)

Immeuble ARPCE

91 bis, Avenue de l'Amitié

B.P. 2490

BRAZZAVILLE

Congo (Rép. du)

Tél.: +242 05 300 92 47

E-mail: abel.dossou@arpce.cg

URL: www.arpce.cg

Communication du 6.II.2018:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, annonce l'attribution de la nouvelle série de numéros suivante dans le plan national de numérotage de la République du Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Série de numéros* (9 chiffres) | *Service* | *Date de mise en œuvre* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **801 12 00 00 -  801 14 99 99** | Service à valeur ajoutée | 2.X.2017 |

X= 0 à 9

Format international de numérotation: +242 XXX XX XX XX

Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Contact:

M. Wilson Emery BOKATOLA

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)

Immeuble ARPCE

91 bis, Avenue de l'Amitié

B.P. 2490

BRAZZAVILLE

Congo (Rép. du)

Tél.: +242 05 553 00 50

E-mail: wilson.bokatola@arpce.cg

URL: www.arpce.cg

Communication du 6.III.2017:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, annonce l'attribution de la nouvelle série de numéros suivante dans le plan national de numérotage de la République du Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Série de numéros* (9 chiffres) | *Service* | *Date de mise en œuvre* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **801 10 00 00 -  801 11 99 99** | Service à valeur ajoutée | 20.I.2017 |

X= 0 à 9

Format international de numérotation: +242 XXX XX XX XX

Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): neuf (9) chiffres

Contact:

M. Wilson Emery BOKATOLA

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)

Immeuble ARPCE

91 bis, Avenue de l'Amitié

B.P. 2490

BRAZZAVILLE

Congo (Rép. du)

Tél: +242 05 553 00 50

E-mail: wilson.bokatola@arpce.cg

URL: www.arpce.cg

Communication du 9.V.2016:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, annonce l'attribution de la nouvelle série de numéros suivante dans le plan de numérotage national de la République du Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Série de numéros* (9 chiffres) | *Service* | *Date d'introduction* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **80020 XX XX** | Service à valeur ajoutée | 23.III.2016 |

X= 0 à 9

Format international de numérotation: +242 XXX XX XX XX

Longueur minimale du numéro (sans l'indicatif de pays): neuf (9) chiffres

Longueur maximale du numéro (sans l'indicatif de pays): neuf (9) chiffres

Contact:

 M. Wilson Emery BOKATOLA
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)
Immeuble ARPCE
91 bis, Avenue de l'Amitié
B.P. 2490
BRAZZAVILLE
Congo (Rép. du)
Tél: +242 05 553 00 50
E-mail: wilson.bokatola@arpce.cg
URL: www.arpce.cg

Communication du 10.II.2015:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, annonce que la série de numéros 800100000 – 800199999 a été attribuée à HIGHTECH PRO pour ses services à valeur ajoutée (VAS).

Contact:

 M. Yves Castanou
Directeur Général
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)
Immeuble ARPCE
91 bis Avenue de l'Amitié
B.P. 2490
BRAZZAVILLE
Congo (Rép. du)
Tél: +242 6646156
Fax: +242 811695
E-mail: contact@arpce.net
URL : www.arpce.cg

Communication du 1.IX.2010:

L'*Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE),* Brazzaville, annonce que le nouveau plan national de numérotage de la République du Congo sera mis en œuvre à partir du vendredi 15 octobre 2010 à 24:00 heures. La longueur du numéro national (significatif) passera de sept (7) à neuf (9) chiffres.

*Description d'un changement de numéro dans un plan de numérotage national pour l'indicatif de pays
+242 (Congo) conformément à la Recommandation E.129 (11/2009).*

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Date et heure communiquées du changement* | *N(S)N* | *Utilisation des numéros E.164* | *Fonctionnement en parallèle* | *Opérateur* | *Texte proposé de l'annonce* |
| *Ancien numéro* | *Nouveau numéro* | *Début* | *Fin* |
| 15.X.201024:00 heures | XXX XXXX oùX=3, 4, 5, 6,7, 8, 9 | AB XXX XXXX oùA=0, and B=1, 4, 5, 6 | Numéro non géographiqueMobile numérique (GSM, UMTS) |  |  | Celtel Congo;MTN-Congo; Warid-Congo; Equateur Telecom Congo | Le plan de numérotage du Congo a changé. Veuillez recomposer le numéro, en remplaçant, par exemple,+242 668 2091 par+242 06 668 2091 |
| 15.X.201024:00 heures | XXX XXXXoùX=2 | AB XXX XXXXoùAB=22 | Les indicatifs de zone géographique sont les suivants:Equateur 1 (cuvette- cuvette ouest):22 21X XXXXEquateur 2 (Sangha-Likouala): 22 22X XXXXCentre 1 (Brazzaville):22 28X XXXXCentre 2 (région du Pool):22 23X XXXXCentre 3 (région des Plateaux):22 24X XXXXAtlantique 2 (Niari, Lekoumou, Bouenza) 22 25X XXXX |  |  | Congo Telecom (opérateur historique) | Le plan de numérotage du Congo a changé. Veuillez recomposer le numéro, en remplaçant, par exemple, +242 281 4578 par+242 22 281 4578 |

• Services fixe et mobile

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicatifnational de destination) ou N(S)N (chiffres du poids du numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation des numéros E.164*  | *Information additionnelle* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 01 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro non geographique (service: «find me anywhere» *– «toujours joignable»*) | Services téléphoniques mobiles numériques (GSM); attribués à Equateur Telecom Congo |
| 04 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro non geographique (service: «find me anywhere» *– «toujours joignable»*) | Services téléphoniques mobiles numériques (GSM); attribués à Warid Congo |
| 05 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro non geographique (service: «find me anywhere» *– «toujours joignable»*) | Services téléphoniques mobiles numériques (GSM); attribués à Celtel-Congo |
| 06 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro non geographique (service: «find me anywhere» *– «toujours joignable»*) | Services téléphoniques mobiles numériques (GSM); attribués à MTN-Congo |
| 22 21 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro géographique pour le service téléphonique du réseau fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour Equateur 1:(Cuvette, Cuvette-Ouest) |
| 22 22 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro géographique pour le service téléphonique du réseau fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour Equateur 2 (Sangha, Likouala) |
| 22 23 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro géographique pour le service téléphonique du réseau fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour centre 2(Pool) |
| 22 24 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro géographique pour le service téléphonique du réseau fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour centre 3 (Plateau) |
| 22 25 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro géographique pour le service téléphonique du réseau fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour Atlantique 2 (Niara, Lekoumou, Bouenza) |
| 22 28 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro géographique pour le service téléphonique du réseau fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour Centre 1 (Brazzaville) |
| 22 29 | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéro géographique pour le service téléphonique du réseau fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour Atlantique 1 (Pointe-Noire) |

• Numéros de service

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicatif national de destination) ou N(S)N (chiffres du poids du numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation des numéros E.164* | *Information additionnelle* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 112 (gendarmerie) | 3 chiffres | 3 chiffres | Services mobile et fixe | Tous les opérateurs locaux (fixe et mobile) |
| 116 (aide aux enfants) | 3 chiffres | 3 chiffres | Services mobile et fixe | Tous les opérateurs locaux (fixe et mobile) |
| 117 (police) | 3 chiffres | 3 chiffres | Services mobile et fixe | Tous les opérateurs locaux (fixe et mobile) |
| 118 (pompiers) | 3 chiffres | 3 chiffres | Services mobile et fixe | Tous les opérateurs locaux (fixe et mobile) |
| 111 (service à la clientèle) | 3 chiffres | 3 chiffres | Service mobile | Tous les opérateurs locaux (fixe et mobile) |
| 110, 113, 114, 115, 119 réservés pour une utilisation future | 3 chiffres | 3 chiffres | Services mobile et fixe | Tous les opérateurs locaux (fixe et mobile) |

• Codes courts – services à valeur ajoutée

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicatifnational de destination), ouN(S)N (chiffres depoids fort du numéro national significatif)* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation des numéros E.164* | *Information additionnelle* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 3 0XXX3 1XXX3 5XXX3 9XXX | 5 chiffres | 5 chiffres | Service mobile | Services téléphoniques mobiles numériques (GSM) uniquement |

• Codes longs – services à valeur ajoutée

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicatif national de destination), ou N(S)N (chiffres de poids fort du numéro national significatif)* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation des numéros E.164* | *Information additionnelle* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 8 00XX XXXX | 9 chiffres | 9 chiffres | Numéros verts et autres services | Services téléphoniques mobiles numériques (GSM, UMTS) |
| 8 300 XXXXX | 9 chiffres | 9 chiffres | Accès Internet  | Fournisseur d'accès Internet (FAI) |
| 8 900 XXXXX | 9 chiffres  | 9 chiffres | Services futurs | Services NGN  |

• Services nomades

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicatif national de destination), ou N(S)N (chiffres de poids fort du numéro national significatif)* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation des numéros E.164* | *Information additionnelle* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| Services nomades9 00XX XXXX9 99XX XXXX | 9 chiffres | 9 chiffres | Services futurs | Réservé pour l'avenir |

*Structure du plan National de Numérotation (PNN) du CONGO au format S ABPQ MCDU
Plan National de Numérotation fermé à neuf (9) chiffres au format S ABPQ MCDU*

| *Prefixe (S)* | *NDC(indicatif)* | *Nouveau Format S AB PQ MCDU* | *Catégorie*  | *Utilisation ou zone de numérotage* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S  | A |   |   |   |
| 0 | 0 |   | Néant | Accès à l'international  |
|   | Néant | Non utilisé |
| 1 | 1 |   |   | Service d'interêt général  | 112: Gendarmerie; 117: Police;118: Pompier;116: Aide aux enfants  |
| Services spéciaux  | 11X | de 110 à 119 | Réservés pour une utilisation future soit 6 numéros courts |
|
| 1XX | Numéros courts  | Réservés à la téléphonie mobile (GSM/UMTS) |
| 2 | 2 | 2 2 2 1X XXXX  | Numéros géographiques | Equateur 1: Cuvette, Cuvette Ouest |
| 2 2 2 4X XXXX | Numéros géographiques | Equateur 2: Sangha, Likouala |
| 2 2 2 8X XXXX | Numéros géographiques | Centre 1: Brazzaville |
| (Nom de l'opérateur) | 2 2 2 3X XXXX | Numéros géographiques | Centre 2: Pool, Plateaux  |
| 2 2 2 9X XXXX | Numéros géographiques | Atlantique 1:Pointe-Noire,Kouilou |
| 2 2 2 5X XXXX | Numéros géographiques | Atlantique 2: Niari, Lekoumou, Bouenza |
| 0,1,3, 4 , 5, 6, 7, 8 et 9  | Réservés pour une utilisation future  |
|   |
| 3SVA (N° courts)  | 0 (SVA Vocaux) |   |   |   |
| 1XXX |   |   |   |
| 2XXX |   |   |   |
| 3 |   |   | le format S AB PX a été adopté par le comité de pilotage |
| 4XXX (SVA SMS/MMS) |   |   |
|   | 5 |   |   |   |
|   | 6XXX (SVA SMS/MMS) |   |   |   |
|   | 7 |   |   |   |
|   | 8XXX (SVA SMS/MMS) |   |   |   |
|   | 9 | Réservé pour une utilisation future  |
| 0 (mobile) | 1 | Réservé à la société Equateur Congo Telecom (+ 242 01 XXXXXXX) |
| 4 | Pour les abonnés WARID | exemple: le 400 22 00 devient le 04 400 22 00 |
| 5 | Pour les abonnés ZAIN | exemple: le 530 90 30 devient le 05 530 90 30 |
|   | 6 | Pour les abonnés MTN | exemple: le 668 20 91 devient le 06 668 20 91 |
|
| 2,3,7,8 et 9 | Réservés pour une utilisation future |
| 8SVA longs | 0 |   |
| 1 (coût partagé) |   |
| 2 |   |
| 3 (accès Internet) |   |
| 4,5,6 et 7 |   |
| 8 (revenu partagé) |   |
| 9 |   |
| 9services nomades et convergents | Réservés pour une utilisation future  |
| \* SVA – Services à valeur ajoutée |

Contact:

 Monsieur Yves Castanou
Directeur Général
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques
Avenue du 5 Juin, Immeuble Socofran
B.P. 2490
BRAZZAVILLE
Congo (Rép. du)
Tél: +242 281 1693 (A partir du 15.X.2010 : +242 22 281 1693)
Fax : +242 281 1695 (A partir du 15.X.2010 : +242 22 281 1695 )
E-mail: contact@arpce.net