**Djibouti (indicatif de pays +253)**

Communication du 3.I.2012:

*Djibouti Télécom S.A.,* Djibouti, annonce qu’un nouveau Plan de numérotation à huit (8) chiffres sera mis en service à partir du 1er mars 2012 sur l’ensemble des réseaux et services de Djibouti Télécom.

Fuseau horaire (Djibouti : UTC+3)

Le plan national de numérotage (NNP) passera de six (6) à huit (8) chiffres conformément à la Recommandation UIT-T E.164.

Djibouti ( indicatif de pays +253).

Le préfixe international à composer depuis la République de Djibouti pour accéder au réseau automatique international reste le « 00 ».

1. Structure générale :

Le nouveau Plan de numérotation de République de Djibouti sera un plan fermé à 8 chiffres sans préfixe national sous la forme :ABPQMCDU

2. Tableaux de transition

2.1 Tableau de transition pour les numéros des services fixes géographiques

| ZONE 1 (DJIBOUTI VILLE+BALBALA+BANLIEUES) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ancien numéro (PQMCDU)* | | | *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* | |
| *Service* | *Localité* | *Numéro actuel* | *Chiffres à ajouter* | *Nouveau numéro  21 PQMCDU* |
| Fixe Filaire | Djibouti ville | 25 XX XX  29 XX XX  30 XX XX  31 XX XX  32 XX XX  34 XX XX  35 XX XX  45 XX XX | 21 | 21 25 XX XX  21 29 XX XX  21 30 XX XX  21 31 XX XX  21 32 XX XX  21 34 XX XX  21 35 XX XX  21 45 XX XX |
|  | Balbala | 31 XX XX  36 XX XX  39 XX XX | 21 | 21 31 XX XX  21 36 XX XX  21 39 XX XX |
| Fixe CDMA ZTE | Djibouti ville | 57 XX XX | 21 | 21 57 XX XX |
|  | Balbala | 58 XX XX | 21 | 21 58 XX XX |

| ZONE 2 (DISTRICTS)) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ancien numéro (PQMCDU)* | | | *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* | |
| *Service* | *Localité* | *Numéro actuel* | *Chiffres à ajouter* | *Nouveau numéro  27 PQMCDU* |
| Fixe Filaire | Dikhil  Arta  Tadjourah  Ali-Sabieh  Obock | 42 0X XX  42 2X XX  42 4X XX  42 6X XX  42 8X XX | 27 | 27 42 0X XX  27 42 2X XX  27 42 4X XX  27 42 6X XX  27 42 8X XX |
| Fixe CDMA HUAWEI (rural) | Arta  Tadjourah  Dikhil  Ali-Sabieh  Obock | 50 XX XX  51 XX XX  52 XX XX  53 XX XX  54 XX XX | 27 | 27 50 XX XX  27 51 XX XX  27 52 XX XX  27 53 XX XX  27 54 XX XX |

Tableau 2.2 Tableau de transition pour les numéros des services mobiles

Opérateur Djibouti telecom

| *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* | | *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Service* | *Numéro actuel* | *Chiffres à ajouter* | *Nouveau numéro  77 PQ MC DU* |
| Mobile GSM | 60 XX XX  61 XX XX  62 XX XX  63 XX XX  64 XX XX  65 XX XX  66 XX XX  67 XX XX  68 XX XX  69 XX XX  70 XX XX  71 XX XX  72 XX XX  73 XX XX  74 XX XX  75 XX XX  76 XX XX  77 XX XX  78 XX XX  79 XX XX  80 XX XX  81 XX XX  82 XX XX  83 XX XX  84 XX XX  85 XX XX  86 XX XX  87 XX XX  88 XX XX  89 XX XX | 77 | 77 60 XX XX  77 61 XX XX  77 62 XX XX  77 63 XX XX  77 64 XX XX  77 65 XX XX  77 66 XX XX  77 67 XX XX  77 68 XX XX  77 69 XX XX  77 70 XX XX  77 71 XX XX  77 72 XX XX  77 73 XX XX  77 74 XX XX  77 75 XX XX  77 76 XX XX  77 77 XX XX  77 78 XX XX  77 79 XX XX  77 80 XX XX  77 81 XX XX  77 82 XX XX  77 83 XX XX  77 84 XX XX  77 85 XX XX  77 86 XX XX  77 87 XX XX  77 88 XX XX  77 89 XX XX |

3. Structure détaillée du nouveau plan de numérotation

3.1 Structure détaillée des numéros longs pour services géographiques (2BPQMCDU)

* Zone 1 (B=1) : Djibouti ville + Balbala + banlieues environnantes
* Zone 2 (B=7) : les 5 régions de l’intérieur

| *A* | *B* | *PQMCDU* | *Numéros* | *Capacité théorique* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Service* | *Zone* | *Numéro par PQ* |  |  |
| 2 | 1 | PQ MC DU | Numéro fixe géographique Djibouti ville + Balbala | 1 Million |
| 2 | 7 | PQ MC DU | Numéro fixe géographique pour les régions | 1 Million |

2.2 Structure détaillée des numéros longs pour services mobiles (2BPQMCDU)

* Opérateur 1 (B=7) : Djibouti Telecom

| *A* | *B* | *PQ MC DU* | *Numéro* | *Capacité théorique* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Service* | *Zone* | *Numéro par PQ* |  |  |
| 7 | 7 | PQ MC DU | Numéro mobile GSM Djibouti Telecom | 1 Million |

Les numéros pour les essais techniques des centraux sont les suivants :

Service fixes :

Localité de Balbala : No. de test : +253 21 36 00 03

District : No.de test : +253 21 42 60 08

Localité de Djibouti : No. De test : +253 21 30 00 00, +253 21 35 00 45 et +253 21 57 00 09

Service mobiles : No. De test +253 77 83 10 01 et +253 77 84 31 31

Contact:

Mr Abdallah Mohamed-Abdallah

Responsable du Centre de Tests

Djibouti Télécom S.A.

3, Boulevard G. Pompidou

B.P. 2105

DJIBOUTI

Djibouti

Tél : +253 83 10 01 (Après le 1er mars 2012, Tél ; +253 77 83 10 01)

Fax : +253 35 57 57 (Après le 1er mars 2012, Fax : +253 21 35 57 57)

E-mail : abdallah\_mohamed@intnet.dj