**Djibouti (indicatif de pays +253)**

Communication du 3.I.2012:

*Djibouti Télécom S.A.,* Djibouti, annonce qu’un nouveau Plan de numérotation à huit (8) chiffres sera mis en service à partir du 1er mars 2012 sur l’ensemble des réseaux et services de Djibouti Télécom.

Fuseau horaire (Djibouti : UTC+3)

Le plan national de numérotage (NNP) passera de six (6) à huit (8) chiffres conformément à la Recommandation UIT-T E.164.

Djibouti ( indicatif de pays +253).

Le préfixe international à composer depuis la République de Djibouti pour accéder au réseau automatique international reste le « 00 ».

1. Structure générale :

Le nouveau Plan de numérotation de République de Djibouti sera un plan fermé à 8 chiffres sans préfixe national sous la forme :ABPQMCDU

2. Tableaux de transition

2.1 Tableau de transition pour les numéros des services fixes géographiques

| ZONE 1 (DJIBOUTI VILLE+BALBALA+BANLIEUES) |
| --- |
| *Ancien numéro (PQMCDU)* | *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* |
| *Service*  | *Localité* | *Numéro actuel* | *Chiffres à ajouter* | *Nouveau numéro 21 PQMCDU* |
| Fixe Filaire | Djibouti ville | 25 XX XX29 XX XX30 XX XX31 XX XX32 XX XX34 XX XX35 XX XX45 XX XX | 21 | 21 25 XX XX21 29 XX XX21 30 XX XX21 31 XX XX21 32 XX XX21 34 XX XX21 35 XX XX21 45 XX XX |
|  | Balbala | 31 XX XX36 XX XX39 XX XX | 21 | 21 31 XX XX21 36 XX XX21 39 XX XX |
| Fixe CDMA ZTE | Djibouti ville | 57 XX XX | 21 | 21 57 XX XX |
|  | Balbala | 58 XX XX | 21 | 21 58 XX XX |

| ZONE 2 (DISTRICTS)) |
| --- |
| *Ancien numéro (PQMCDU)* | *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* |
| *Service* | *Localité* | *Numéro actuel* | *Chiffres à ajouter* | *Nouveau numéro 27 PQMCDU* |
| Fixe Filaire | DikhilArtaTadjourahAli-SabiehObock | 42 0X XX42 2X XX42 4X XX42 6X XX42 8X XX | 27 | 27 42 0X XX27 42 2X XX27 42 4X XX27 42 6X XX27 42 8X XX |
| Fixe CDMA HUAWEI (rural) | ArtaTadjourahDikhilAli-SabiehObock | 50 XX XX51 XX XX52 XX XX53 XX XX54 XX XX | 27 | 27 50 XX XX27 51 XX XX27 52 XX XX27 53 XX XX27 54 XX XX |

Tableau 2.2 Tableau de transition pour les numéros des services mobiles

Opérateur Djibouti telecom

| *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* | *Nouveau Numéro (ABPQMCDU)* |
| --- | --- |
| *Service* | *Numéro actuel* | *Chiffres à ajouter* | *Nouveau numéro 77 PQ MC DU* |
| Mobile GSM | 60 XX XX61 XX XX62 XX XX63 XX XX64 XX XX65 XX XX66 XX XX67 XX XX68 XX XX69 XX XX70 XX XX71 XX XX72 XX XX73 XX XX74 XX XX75 XX XX76 XX XX77 XX XX78 XX XX79 XX XX80 XX XX81 XX XX82 XX XX83 XX XX84 XX XX85 XX XX86 XX XX87 XX XX88 XX XX89 XX XX | 77 | 77 60 XX XX77 61 XX XX77 62 XX XX77 63 XX XX77 64 XX XX77 65 XX XX77 66 XX XX77 67 XX XX77 68 XX XX77 69 XX XX77 70 XX XX77 71 XX XX77 72 XX XX77 73 XX XX77 74 XX XX77 75 XX XX77 76 XX XX77 77 XX XX77 78 XX XX77 79 XX XX77 80 XX XX77 81 XX XX77 82 XX XX77 83 XX XX77 84 XX XX77 85 XX XX77 86 XX XX77 87 XX XX77 88 XX XX77 89 XX XX |

3. Structure détaillée du nouveau plan de numérotation

3.1 Structure détaillée des numéros longs pour services géographiques (2BPQMCDU)

* Zone 1 (B=1) : Djibouti ville + Balbala + banlieues environnantes
* Zone 2 (B=7) : les 5 régions de l’intérieur

| *A*  | *B* | *PQMCDU* | *Numéros*  | *Capacité théorique* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Service* | *Zone*  | *Numéro par PQ* |  |  |
| 2 | 1 | PQ MC DU | Numéro fixe géographique Djibouti ville + Balbala | 1 Million |
| 2 | 7 | PQ MC DU | Numéro fixe géographique pour les régions | 1 Million |

2.2 Structure détaillée des numéros longs pour services mobiles (2BPQMCDU)

* Opérateur 1 (B=7) : Djibouti Telecom

| *A*  | *B* | *PQ MC DU* | *Numéro*  | *Capacité théorique* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Service* | *Zone*  | *Numéro par PQ* |  |  |
| 7 | 7 | PQ MC DU | Numéro mobile GSM Djibouti Telecom | 1 Million |

Les numéros pour les essais techniques des centraux sont les suivants :

Service fixes :

Localité de Balbala : No. de test : +253 21 36 00 03

District : No.de test : +253 21 42 60 08

Localité de Djibouti : No. De test : +253 21 30 00 00, +253 21 35 00 45 et +253 21 57 00 09

Service mobiles : No. De test +253 77 83 10 01 et +253 77 84 31 31

Contact:

Mr Abdallah Mohamed-Abdallah

Responsable du Centre de Tests

Djibouti Télécom S.A.

3, Boulevard G. Pompidou

B.P. 2105

DJIBOUTI

Djibouti

Tél : +253 83 10 01 (Après le 1er mars 2012, Tél ; +253 77 83 10 01)

Fax : +253 35 57 57 (Après le 1er mars 2012, Fax : +253 21 35 57 57)

E-mail : abdallah\_mohamed@intnet.dj