#### Ecuador (indicativo de país +593)

Comunicación de 16.VII.2001:

 El *Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador (CONATEL*), Quito, anuncia que a partir del 2 de septiembre de 2001 a las 0000 horas, hora local, (0500 horas UTC), se implementará la nueva estructura de numeración que se aplicará en telefonía fija para las provincias del Guayas (indicativo interurbano 4) y Pichincha (indicativo interurbano 2), teniendo consecuentemente un número nacional (significativo) de ocho cifras (una cifra del indicativo interurbano y siete cifras del número de abonado).

 A los números celulares de todo el país, se deberá anteponer el indicativo 9, teniendo de igual manera un número nacional (significativo) de ocho cifras (una cifra del indicativo interurbano y siete cifras del número de abonado).

– *Servicio de telefonía fija:*

 El número telefónico de los abonados de telefonía fija de las provincias del Guayas y Pichincha será de siete cifras (se antepone el número 2 al número de abonado actual).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Provincia* | *Indicativo interurbanos* | *Antiguo número de abonado* | *Nuevo número de abonado* |
| Pichincha | 2 | XXXXXX | 2XXXXXX |
| Guayas | 4 | XXXXXX | 2XXXXXX |

 Los números de abonado que pertenecen a los indicativos interurbanos 3, 5, 6 y 7, no serán modificados.

 Llamadas internacionales entrantes a teléfonos fijos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Llamada entrante* | *Con anterior número de abonado* | *Con nuevo número de abonado* |
| Pichincha | +593 2 XXX XXX | +593 2 2XX XXXX |
| Guayas | +593 4 XXX XXX | +593 4 2XX XXXX |

 La implementación de la segunda Fase de este Plan que permitirá la ampliación hacia el resto de provincias, se comunicará oportunamente. Contacto :

 Ing. Paulo Rodríguez
Director General de Gestión Internacional
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Av. Diego de Almagro N31-96 y Alpallana
Casilla 17-07-9777
QUITO
Ecuador
Tel: +593 2 2567 007
Fax: +593 2 2231 591
E-mail: prodriguez@conatel.gov.ec

##### Comunicación de 16.IV.2003:

El *Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL*), Quito, anuncia que a partir del 28 de septiembre de 2003, a las 0000 hora local (0500 horas UTC), se implementará la segunda fase del plan de numeración aplicado a la telefonía fija y que consiste en el incremento del número nacional (significativo) (N(S)N) – National (Significant) Number) a ocho cifras en todo el territorio nacional (una cifra del indicativo interurbano y siete cifras del número de abonado (SN – Subscriber Number)).

El número telefónico de los abonados de la telefonía fija en todo el territorio nacional será de siete cifras (se antepone la cifra 2 al número de abonado actual), con excepción de las provincias del Guayas y Pichincha, con indicativos interurbanos 2 y 4, que fueron implementados en la primera fase, el 2 de septiembre de 2001.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Indicativo interurbano | Antiguo número de abonado | Nuevo número de abonado |
| Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, Bolivar y Chimborazo | 3 | XXX XXX | 2XX XXXX |
| Manabi, Galápagos y Los Rios | 5 | XXX XXX | 2XX XXXX |
| Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbios, Napo y Orellana | 6 | XXX XXX | 2XX XXXX |
| Loja, Cañar, Azuay, Zamora, El Oro y Morona Santiago | 7 | XXX XXX | 2XX XXXX |

 Llamadas internacionales entrantes : +593 3 2XX XXXX
+593 5 2XX XXXX
+593 6 2XX XXXX
+593 7 2XX XXXX

La implementación de la tercera fase de este plan de numeración que permitirá incrementar en una cifra el indicativo interurbano, se comunicará oportunamente.

Contacto:

Ing. Juan Villarroel M.
Director General de Planificación
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Av. Diego de Almagro N31-96 y Alpallana
Casilla 17-07-9777
QUITO
Ecuador
Tel: +593 2 256 7007
Fax: +593 2 223 1597
E-mail: jvillarrocl@conatel.gov.ec

##### Comunicación del 9.II.2008:

 El *Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),* Quito*,* anuncia que la serie de números +593 7 40 XXXXX ha sido asignada a la operadora «ETAPA» en el Ecuador, por lo tanto el enrutamiento del tráfico hacia Ecuador y en particular hacia la red de ETAPA, deberá hacerse a través de esta serie de números.

 Se ruega a todas las administraciones y empresas de explotación reconocidas (EER) que programen sus centrales de conmutación a fin de habilitar el acceso inmediato a esta serie de números.

 Contacto:

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana
Edificio Zeus
Casilla 17-07-9777
QUITO
Ecuador
Tel: +593 2 222 5615
Fax: +593 2 250 5119
E-mail: presidencia@conatel.gov.ec

##### Comunicación del 23.IV.2008:

El *Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),* Quito*,* anuncia que un nuevo plan nacional de numeración (NNP – National Numbering Plan) será introducido en Ecuador.La fecha para su implementación actualmente está siendo analizada y tan pronto come sea definida será notificada en el Boletín de Explotación de la UIT.

OBJETIVOS

Incremento de los indicativos nacionales de destino (NDC) de una cifra a dos cifras. A partir de la Etapa 1 de la Tercera Fase, los NDC cambian de una a dos cifras.

• Indicativos interurbanos (TC)

– Para las áreas 2, 3 y 6 se antepone al indicativo actual la cifra 2.

– Para las áreas 4, 5 y 7 se antepone al indicativo actual la cifra 4, excepto para las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago a cuyo indicativo actual se antepone la cifra 2.

El detalle de los cambios se indica a continuación:

|  |
| --- |
| Número(s) nacional(es) |
| Indicativoactual | Indicativo después del cambio | Número de abonado | Cobertura geográfica(provincia) |
| 2 | 22 | ABCDEFG | Pichincha |
| 3 | 23 | ABCDEFG | Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza |
| 6 | 26 | ABCDEFG | Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo y Orellana |
| 7 | 27 | ABCDEFG | Azuay, Cañar, Morona Santiago |
| 4 | 44 | ABCDEFG | Guayas |
| 5 | 45 | ABCDEFG | Manabí, Los Ríos y Galápagos |
| 7 | 47 | ABCDEFG | Loja, El Oro, Zamora Chinchipe |

• Indicativo de red móvil (DN)

El indicativo de red de una cifra que comparten varios operadores móviles, se convierte en una serie de indicativos de red de dos cifras de la forma 9Y, cada uno de los cuales es asignado a cada operador.

El detalle de los cambios se indica a continuación:

|  |
| --- |
| Número(s) móvil(es) |
| *Indicativo de red* | *Número de abonado* |
| 9Y | ABCDEFG |

La cifra «Y» se asigna de la siguiente forma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operador | Indicativo de red (DN) | Número de abonado |
| Conecel S.A. | 94 | ABCDEFG |
| Otecel S.A. | 95 | ABCDEFG |
| Telecsa S.A. | 96 | ABCDEFG |

Los operadores están obligados a migrar el recurso numérico asignado en el DN 9 y el recurso numérico asignado temporalmente en el DN 8, a los indicativos de red de dos cifras descritas en el cuadro anterior.

Seguidamente detallo el link donde pueden obtener el plan nacional de numeración en el sitio URL del *Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador*, del país.

|  |
| --- |
| ♣[www.conatel.gov.ec/website/plan\_numeracion/tecnico/2007-CONATEL-17-349\_PTFN.pdf](http://www.conatel.gov.ec/website/plan_numeracion/tecnico/2007-CONATEL-17-349_PTFN.pdf) |

Como se menciona en la *Nota Oficial N. CONATEL-2008-0067*, la fecha de implementación está siendo analizada y aún no ha sido definida.

Contacto:

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana
Edificio Zeus
Casilla 17-07-9777
QUITO
Ecuador
Tel: +593 2 222 5615
Fax: +593 2 250 5119
E-mail: presidencia@conatel.gov.ec

Comunicación del 16.VII.2012:

El *Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información*, Quito, anuncia que a partir del 30 de septiembre de 2012 a las 0000 horas, hora local, (0500 horas UTC), se implementará la tercera fase del Plan Técnico Fundamental de Numeración,que consiste en el incremento de uno a dos dígitos en lo que corresponde al Código de Red (DN) en el Número Internacional Móvil para Ecuador: esto es, se antepone la cifra 9 en el Código de Red actual.

|  |
| --- |
| *Número internacional móvil para Ecuador* |
| *Indicativo de país (CC)* | *Código de Red (DN)* | *Número de abonado (SN)* |
| 593 | 9X | XXXXXXX |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Código de Red actual* | *Código de Red después del cambio* | *Número de abonado* |
| 2 | 92 | 9XXXXXX |
| 3 | 93 | 9XXXXXX |
| 4 | 94 | 9XXXXXX |
| 5 | 95 | 9XXXXXX |
| 6 | 96 | 9XXXXXX |
| 7 | 97 | 9XXXXXX |
| 8 | 98 | XXXXXXX |
| 9 | 99 | XXXXXXX |

Ejemplo para realizar una llamada a un teléfono móvil en Ecuador desde otro país :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Antes del cambio* |  | *Después del cambio* |
| +593 9 6548952 |  | +593 9 9 6548952 |
| +593 8 4695855 |  | +593 9 8 4695855 |
| +593 6 9856985 |  | +593 9 6 9856985 |
| +593 5 9457125 |  | +593 9 5 9457125 |
| +593 3 9658956 |  | +593 9 3 9658956 |

Contacto:

 Ing. Patricia Trujillo
Directora General de Planificación de las
Telecomunicaciones
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)
Av. 6 de Diciembre N. 25-75 y Av. Colón
QUITO
Ecuador
Tel: +593 2 220 0212
Fax: +593 2 222 8950
E-mail: ptrujillo@conatel.gov.ec
URL: www.conatel.gob.ec