**Haití (indicativo de país +509)**

Comunicación del 20.I.2017:

El *Conseil National des Télécommunications (CONATEL),* anuncia los bloques de números del Plan de Numeración Nacional de la República de Haití tal y cómo se han asignado a los operadores de los servicios de telecomunicaciones.

| SERVICIO | BLOQUE DE NÚMEROS | OPERADOR |
| --- | --- | --- |
| Código de acceso internacional | 00 | Todos los operadores |
| Servicios especiales | 1XX | Todos los operadores |
| Telefonía fija | 22XX XXXX  281X XXXX  291X XXXX  294X XXXX  299X XXXX | NATCOM  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL |
| Telefonía móvil | 30XX XXXX  31XX XXXX  34XX XXXX  36XX XXXX  37XX XXXX  38XX XXXX  390X XXXX  391X XXXX  392X XXXX  393X XXXX  394X XXXX  399X XXXX  40XX XXXX  41XX XXXX  42XX XXXX  43XX XXXX  44XX XXXX  46XX XXXX  47XX XXXX  490X XXXX  491X XXXX  492X XXXX  493X XXXX  494X XXXX | DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  NATCOM  NATCOM  NATCOM  NATCOM  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL  DIGICEL |
| Números de servicio con valor añadido y números de llamada gratuita | 8XX X XXXX | Todos los operadores |
| VoIP | 995X XXXX  996X XXXX  997X XXXX  998X XXXX  999X XXXX | ACCESS HAITI  ACCESS HAITI  ACCESS HAITI  ACCESS HAITI  ACCESS HAITI |
| 990X XXXX  991X XXXX  992X XXXX  993X XXXX  994X XXXX | MULTILINK S.A.  MULTILINK S.A.  MULTILINK S.A.  MULTILINK S.A.  MULTILINK S.A. |
| 980X XXXX  981X XXXX  982X XXXX  983X XXXX  985X XXXX | HAINET  HAINET  HAINET  HAINET  HAINET |
| 970X XXXX  971X XXXX  972X XXXX  973X XXXX  974X XXXX | HDN  HDN  HDN  HDN  HDN |
| 960X XXXX  961X XXXX  962X XXXX  963X XXXX  964X XXXX | LC2K S.A.  LC2K S.A.  LC2K S.A.  LC2K S.A.  LC2K S.A. |
| 989X XXXX | ACN |

Contacto:

Conseil National des Télécommunications (CONATEL)  
4, Avenue Christophe  
HT6110 PORT-AU-PRINCE  
Haití  
Tel.: +509 25113940  
Fax: +509 22440500  
E-mail: [info@conatel.gouv.ht](mailto:info@conatel.gouv.ht)  
URL: www.conatel.gouv.ht