**Mauritania (indicativo de país +222)**

Comunicación del 30.VI.2010:

La *Autorité de Régulation de la République Islamique de Mauritanie (ARE)*, Nouakchott, anuncia que a partir del 1 de enero de 2011 entrará en vigor en Mauritania (indicativo de país +222) un nuevo plan nacional de numeración de ocho (8) cifras.

Este cambio a ocho (8) cifras tiene por objeto garantizar, por una parte, a los operadores una mayor flexibilidad en la gestión de sus recursos de numeración y, por otra, facilitar la visibilidad tarifaria y la utilización de las redes telefónicas por los usuarios.

El nuevo Plan Nacional de Numeración es un plan cerrado de ocho (8) cifras con la forma "AB PQ MC DU" en la cual cada letra corresponde a una cifra.

En este nuevo plan, los prefijos "A y B" están atribuidos de modo que cada operador y cada tipo de servicio dispongan de bloques contiguos.

1 Estructura del nuevo plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | *B* | *PQ MC DU* | *Tipo de servicio* |  |
| 0 | 0 | – | Acceso internacional | No cambian |
| 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | **–** | Reservado |
| 1 | 5, 7 y 8 | **–** | Servicios de interés general |
| 1 | X | Y | Servicios de asistencia a los usuarios |
| 1 | X | YZ | Servicios de valor añadido |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 | XX XX XX | Servicios telefónicos móviles | Operador: Chinguitel |
| 2 | 5 | XX XX XX | Servicios telefónicos fijos |
| 3 | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 | XX XX XX | Servicios telefónicos móviles  | Operador: Mattel |
| 3 | 5 | XX XX XX | Servicios telefónicos fijos  |
| 4 | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 | XX XX XX | Servicios telefónicos móviles  | Operador: Mauritel |
| 4 | 5 | XX XX XX | Servicios telefónicos fijos |
| 5 | X | XX XX XX | Bloqueado |  |
| 6 | X | XX XX XX | Bloqueado |  |
| 7 | X | XX XX XX | Bloqueado |  |
| 8 | X | XX XX XX | Servicios especiales |  |
| 9 | X | XX XX XX | Bloqueado |  |

X, Y y Z = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

2 Atribución de los prefijos

– (A = 4) Operador Mauritel: Para llamar a los abonados del operador Mauritel, se marca la cifra "4" seguida de las siete cifras actuales como sigue:

 • (B= 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Abonados al servicio de telefonía móvil: para llamar a los usuarios de la telefonía móvil, se marca el "4" seguido de las siete cifras actuales (véase el cuadro siguiente)

 • (B=5) Abonados al servicio de telefonía fija: para llamar a los usuarios de la telefonía fija, se marca el "45" seguido de las seis últimas cifras actuales (véase el cuadro siguiente)

| *Operador* | *Servicio* | *Número actual* | *Número a partir del 1 de enero de 2011* |
| --- | --- | --- | --- |
| Mauritel | Servicio de telefonía fija | 5 1X XX XX | 45 1X XX XX |
| 5 2X XX XX | 45 2X XX XX |
| 5 3X XX XX | 45 3X XX XX |
| 5 4X XX XX | 45 4X XX XX |
| 5 5X XX XX | 45 5X XX XX |
| 5 6X XX XX | 45 6X XX XX |
| 5 7X XX XX | 45 7X XX XX |
| Servicio de telefonía móvil | 4 XX XX XX | 44 XX XX XX |
| 6 0X XX XX | 46 0X XX XX |
| 6 4X XX XX | 46 4X XX XX |
| 6 5X XX XX | 46 5X XX XX |
| 6 7X XX XX | 46 7X XX XX |
| 6 8X XX XX | 46 8X XX XX |
| 6 9X XX XX | 46 9X XX XX |
| 7 4X XX XX | 47 4X XX XX |
| 7 5X XX XX | 47 5X XX XX |
| 7 6X XX XX | 47 6X XX XX |
| 7 7X XX XX | 47 7X XX XX |
| 7 8X XX XX | 47 8X XX XX |
| 7 9X XX XX | 47 9X XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– (A=2) Operador Chinguitel: para llamar a los abonados del operador Chinguitel, se marca la cifra "2" seguida de las siete cifras actuales:

 • (B=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Abonados al servicio de telefonía móvil: para llamar a los usuarios de la telefonía móvil, se marca el "2" seguido de las siete cifras actuales (véase el cuadro siguiente)

 • (B=5) Abonados al servicio de telefonía fija: para llamar a los usuarios de la telefonía fija, se marca el "25" seguido de las seis últimas cifras actuales (véase el cuadro siguiente)

| *Operador* | *Servicio* | *Número actual* | *Número a partir del 1 de enero de 2011* |
| --- | --- | --- | --- |
| Chinguitel | Servicio de telefonía fija | 5 0X XX XX | 25 0X XX XX |
| 5 8X XX XX | 25 8X XX XX |
| Servicio de telefonía móvil | 7 0X XX XX | 27 0X XX XX |
| 2 XX XX XX | 22 XX XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– (A = 3) Operador Mattel: para llamar a los abonados del operador Mattel, se marca la cifra "3" seguida de las siete cifras actuales como sigue:

 • (B=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Abonados al servicio de telefonía móvil: para llamar a los usuarios de la telefonía móvil, se marca el "3" seguido de las siete cifras actuales (véase el cuadro siguiente)

 • (B=5) Abonados al servicio de telefonía fija: el prefijo "35" seguido de seis cifras está reservado para los futuros abonados al servicio fijo de Mattel.

| *Operador* | *Servicio* | *Número actual* | *Número a partir del1 de enero de 2011* |
| --- | --- | --- | --- |
| Mattel | Servicio de telefonía fija | – | 35 XX XX XX |
| Servicio de telefonía móvil | 3 XX XX XX | 33 XX XX XX |
| 6 1X XX XX | 36 1X XX XX |
| 6 2X XX XX | 36 2X XX XX |
| 6 3X XX XX | 36 3X XX XX |
| 6 6X XX XX | 36 6X XX XX |
| 7 1X XX XX | 37 1X XX XX |
| 7 2X XX XX | 37 2X XX XX |
| 7 3X XX XX | 37 3X XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

• (A=8) Servicios especiales de la serie 800:

Para llamar a los números reservados a los servicios especiales de la serie 800 se debe marcar "800" seguido de las cinco cifras. No se puede llamar a esos números desde el internacional (véase el cuadro siguiente).

| *Servicios especiales* | *Número actual* | *Número a partir del 1 de enero de 2011* |
| --- | --- | --- |
| números de la serie 800 | 800 XX XX | 800X XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3 No cambian

Se señala que los cambios preconizados no conciernen a los números de los servicios especiales y de interés general tales como:

• El prefijo internacional que se marca para acceder a la red automática internacional sigue siendo el "00"

• Los números especiales de dos y tres cifras atribuidos a servicios de interés general

• Los números cortos de tres cifras de la forma 1XY ya atribuidos a servicios relacionados con la explotación interna de las redes de los operadores

• Los números cortos de cuatro cifras de la forma 1X YZ atribuidos a los servicios de valor añadido.

Anexo 1

Modificaciones del plan de numeración E.164 de la
República Islámica de Mauritania (indicativo de país: +222)

| *Fecha y hora comunicadas del cambio(UTC)* | *N(S)N* | *Utilización del número E.164* | *Funciona-miento en paralelo* | *Operador* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Antiguo número* | *Nuevo número*  | *Prin-cipio* | *Fi-nal* |
| 1.I.2011 – 00:00 | 2X XXXXX | 22 XX XXXX | Números para servicios móviles | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 70 XXXXX | 27 0X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 50 XXXXX | 25 0X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 58 XXXXX | 25 8X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 3X XXXXX | 33 XX XXXX | Números para servicios móviles  | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 59 XXXXX | 35 XX XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 61 XXXXX | 36 1X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 62 XXXXX | 36 2X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 63 XXXXX | 36 3X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 66 XXXXX | 36 6X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 71 XXXXX | 37 1X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 72 XXXXX | 37 2X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 73 XXXXX | 37 3X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 4X XXXXX | 44 XX XXXX | Números para servicios móviles  | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 60 XXXXX | 46 0X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 64 XXXXX | 46 4X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 65 XXXXX | 46 5X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 67 XXXXX | 46 7X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 68 XXXXX | 46 8X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 69 XXXXX | 46 9X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 74 XXXXX | 47 4X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 75 XXXXX | 47 5X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 76 XXXXX | 47 6X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 77 XXXXX | 47 7X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 78 XXXXX | 47 8X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 79 XXXXX | 47 9X XXXX | Números para servicios móviles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 51 XXXXX | 45 1X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 52 XXXXX | 45 2X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 53 XXXXX | 45 3X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 54 XXXXX | 45 4X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 55 XXXXX | 45 5X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 56 XXXXX | 45 6X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 57 XXXXX | 45 7X XXXX | Números para servicios fijos | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 80 0XXXX | 80 00 XXXX | Números para servicios especiales | N/A | N/A | Mauritel |

Anexo 2

Presentación del plan de numeración E.164 para la República Islámica
de Mauritania (indicativo de país: +222)

– Consideraciones generales

La longitud mínima de los números (sin el indicativo de país) es de ocho (8) cifras

La longitud máxima de los números (sin el indicativo de país) es de ocho (8) cifras

– Detalles del plan de numeración

| *Cifras iniciales del N(S)NNúmero nacional significativo* | *Longitud de los números N(S)N* | *Utilización del número E.164* | *Información adicional* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 22 XX XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Chinguitel |
| 27 0X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Chinguitel |
| 25 0X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Chinguitel |
| 25 8X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Chinguitel |
| 33 XX XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 35 XX XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mattel |
| 36 1X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 36 2X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 36 3X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 36 6X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 37 1X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 37 2X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 37 3X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mattel |
| 44 XX XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 46 0X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 46 4X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 46 5X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 46 7X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 46 8X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 46 9X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 47 4X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 47 5X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 47 6X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 47 7X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 47 8X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 47 9X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía móvil | Mauritel |
| 45 1X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mauritel |
| 45 2X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mauritel |
| 45 3X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mauritel |
| 45 4X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mauritel |
| 45 5X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mauritel |
| 45 6X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mauritel |
| 45 7X XXXX | 8 | 8 | Números para servicios de telefonía fija | Mauritel |
| 80 00 XXXX | 8 | 8 | Números para servicios especiales |  |

Contacto:

 Autorité de Régulation (ARE)
B.P. 4908
NOUAKCHOTT
Mauritania
Tel: +222 529 1270 (A partir del 1.I.2011 , Tel: +222 4529 1270)
Fax: +222 529 1279 (A partir del 1.I.2011, Fax: +222 4529 1279)
E-mail: m.ahmed@are.mr
URL: [www.are.mr](http://www.are.mr)