**Swaziland (indicatif de pays +268)**

Communication du 8.II.2018:

La *Swaziland Communications Commission,* Mbabane, annonce la mise en service du plan national de numérotage du Swaziland.

**1 PLAN NATIONAL DE NUMÉROTAGE ET D'ADRESSAGE – STRUCTURE GÉNÉRALE**

La structure du plan de numérotage est présentée dans le Tableau 1 ci-dessous. La structure générale montre l'attribution générale des séries de numéros commençant par les chiffres 0 à 9 aux différents services. Le Tableau 2 présente la structure détaillée du plan.

| **Premier chiffre** | **Utilisation principale (l'utilisation pour les séries qui ne sont pas indiquées comme étant protégées dans le présent tableau est présentée en détail dans le tableau ci-après)** |
| --- | --- |
| **"+"** | Préfixe d'accès international |
| **0** | Numéros d'accès et numéros courts de type B (et sélection de l'opérateur si adoptée) |
| **1** | Numéros courts de type C (non géographiques) et services spéciaux |
| **2** | Numéros géographiques – (fixes) |
| **3** | Numéros géographiques – (fixes) |
| **4** | ***Protégé*** |
| **5** | ***Protégé*** |
| **6** | Futurs services |
| **7** | Numéros nationaux (non géographiques) – Mobiles |
| **8** | Numéros de libre appel (non géographiques) et numéros de services spéciaux |
| **9** | Numéros courts de type A – Numéros d'urgence et numéros courts de type B – Services spéciaux |
| **\*** | Indicatifs de services supplémentaires |
| **#** | Indicatifs de services supplémentaires |

**2 PLAN NATIONAL DE NUMÉROTAGE ET D'ADRESSAGE – STRUCTURE DÉTAILLÉE**

| **Série de chiffres** | **Application/ Utilisation** | **Opérateur/Utilisateur** | **Commentaire** | **Nb. chiffres min.** | **Nb. chiffres max.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | Numéros d'accès | Tous les opérateurs | "00" ou "+" pour l'accès international et | 2 | 2 |
| Tous les opérateurs | "0X" pour la sélection de l'opérateur (X= 1 à 5) | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | Indicatifs de services spéciaux | Tous les opérateurs | 112 et 116 de type A hors réseau | 3 | 6 |
| Indicatifs de type C sur réseau, 1XX à 8XX,  X= 0 à 9 (sauf 112 et 116) | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | Opérateur de réseau fixe (indicatifs géographiques) | SPTC | 22XX XXXX - Shiselweni ***(X= 0 à 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 23XX XXXX - Lubombo ***(X= 0 à 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 24XX XXXX - Hhohho ***(X= 0 à 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 25XX XXXX - Manzini ***(X= 0 à 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | Opérateur de réseau fixe (indicatifs géographiques) | Swazi Mobile Ltd | 32YX XXXX - Shiselweni ***(Y=0 à 4;*** ***X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 33YX XXXX - Lubombo***(Y=0 à 4;*** ***X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 34YX XXXX - Hhohho ***(Y=0 à 4;*** ***X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 35YX XXXX - Manzini***(Y=0 à 4;*** ***X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| Opérateur de réseau fixe (indicatifs géographiques) | Swazi MTN Ltd | 32YX XXXX - Shiselweni ***(Y=5 à 9;*** ***X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 33YX XXXX - Lubombo ***(Y=5 à 9;*** ***X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 34YX XXXX - Hhohho ***(Y=5 à 9 X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 35YX XXXX - Manzini ***(Y=5 à 9 X=0 à 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | Protégée/en réserve | Non utilisée | En réserve |  |  |
| **5** | Protégée/en réserve | Non utilisée | En réserve |  |  |
| **6** | Futurs services | Non utilisée | En réserve |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | Services de téléphonie Internet (VoIP) | Tous les opérateurs | 70XX XXXX **(X = 0 à 9)** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| Opérateurs de réseau mobile (non géographiques) | Swazi MTN Ltd | 76XX XXXX **(X = 0 à 9)** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 78XX XXXX **(X = 0 à 9)** | 8 | 8 |
| SPTC | 77XX XXXX **(X = 0 à 9)** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 79XX XXXX **(X = 0 à 9)** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Libre appel/ gratuit** | Tous les opérateurs | 800 XXXX **(X = 0 à 9)** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| Accès Internet - Accès téléphonique au fournisseur de services Internet | Tous les opérateurs | 860 - A = XXXX, A=1,2,3 et X=0 à 9 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| Centre d'appel | 861X XXXX | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| Services bancaires par téléphone | 869 -A-9XXX, A=1,2,3. | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| Appels groupés | 87XX (où XX = 00 à 99) | 4 | 6 |
|  |  |  |  |
| Futurs services spéciaux | 801 A XXXX à 899 A XXXX  (sauf 860 AXXX) | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | Services kiosque | Tous les opérateurs | 900 A B XXXX (A = opérateur,  B = indicatif de tarif de l'opérateur) | 9 | 9 |
|  |  |  |  |
| Services d'urgence | Indicatifs de type A - 99X, X = 0 à 9, | 3 | 6 |
|  |  |  |  |
| Services internes | Indicatifs de type B - 9YX, Y= 0 à 8,  X=0 à 9' et 9YXX, Y=0 à 8, X= 0 à 9 | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **\* et # PAIR** | Indicatifs de services supplémentaires (USSD) | Tous les opérateurs | XXX (où X = 0 à 9) | 3 | 6 |

La *Swaziland Communications Commission*, Mbabane, annonce la mise à jour des ressources de numérotage pour le Swaziland. Les nouvelles ressources de numérotage entreront en service le 1er mars 2018 à 00 h 00.

a) Aperçu:

• Notification des nouvelles ressources de numérotage 32Y, 33Y, 34Y et 35Y (Y= 5 à 9) pour le nouvel opérateur de lignes fixes Swazi MTN Limited au Swaziland;

b) Détails des nouvelles ressources de numérotage:

Description de la mise en oeuvre de nouvelles ressources dans le plan national   
de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +268:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))** | **Longueur du numéro N(S)N** | | **Utilisation du numéro E.164** | **Date et heure de mise en application** |
| **Longueur maximale** | **Longueur maximale** |
| 32Y (Y= 5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique fixe pour la région de Shiselweni pour l'opérateur de réseau fixe Swazi MTN | 29.01.2018  00 h 00 |
| 33Y (Y= 5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique fixe pour la région de Lubombo pour l'opérateur de réseau fixe Swazi MTN | 29.01.2018  00 h 00 |
| 34Y (Y= 5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique fixe pour la région de Hhohho pour l'opérateur de réseau fixe Swazi MTN | 29.01.2018  00 h 00 |
| 35Y (Y= 5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique fixe pour la région de Manzini pour l'opérateur de réseau fixe Swazi MTN | 29.01.2018  00 h 00 |

La *Swaziland Communications Commission*, Mbabane, annonce la mise à jour des ressources de numérotage pour le Swaziland. Les nouvelles ressources de numérotage entreront en service le 29.01.2018 à 00 h 00.

c) Aperçu:

• Notification de la modification des séries de numéros fixes 26, 27, 28 et 29 attribuées au fournisseur de services de télécommunication fixes et mobiles Swazi Mobile Limited au Swaziland, qui deviennent 32Y, 33Y, 34Y et 35Y (Y = 0 à 4), respectivement.

d) Détails des modifications apportées aux ressources de numérotage:

Tableau – Description de la mise en oeuvre de nouvelles ressources dans le plan national   
de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +268:

| Date et heure communiquées de la modification | N(S)N | | Utilisation du numéro E.164 | Fonctionnement parallèle | | Opérateur | Texte d'annonce proposé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancien numéro à 8 chiffres | Nouveau numéro à 8 chiffres | Début | Fin |
| 29.I.2018 00 h 00 | 2 6XXXXXX | 3 4YXXXXX | Géographique, région de Hhohho | 29.II.2018 – 00 h 00 | 30.IV.2018 – 00 h 00 | Swazi Mobile – Lignes fixes | Les numéros de lignes fixes au Swaziland de l'opérateur Swazi Mobile ont changé. Veuillez recomposer le numéro en ajoutant le chiffre 3 avant tous les numéros de lignes fixes de Swazi Mobile. |
| 29.I.2018 00 h 00 | 2 7XXXXXX | 3 5YXXXXX | Géographique, région de Manzini | 29.II.2018 – 00 h 00 | 30.IV.2018 – 00 h 00 | Swazi Mobile – Lignes fixes | Les numéros de lignes fixes au Swaziland de l'opérateur Swazi Mobile ont changé. Veuillez recomposer le numéro en ajoutant le chiffre 3 avant tous les numéros de lignes fixes de Swazi Mobile. |
| 29.I.2018 00 h 00 | 2 8XXXXXX | 3 3YXXXXX | Géographique, région de Lubombo | 29.II.2018 – 00 h 00 | 30.IV.2018 – 00 h 00 | Swazi Mobile – Lignes fixes | Les numéros de lignes fixes au Swaziland de l'opérateur Swazi Mobile ont changé. Veuillez recomposer le numéro en ajoutant le chiffre 3 avant tous les numéros de lignes fixes de Swazi Mobile. |
| 29.I.2018 00 h 00 | 2 9XXXXXX | 3 2YXXXXX | Géographique, région de Shiselweni | 29.II.2018 – 00 h 00 | 30.IV.2018 – 00 h 00 | Swazi Mobile – Lignes fixes | Les numéros de lignes fixes au Swaziland de l'opérateur Swazi Mobile ont changé. Veuillez recomposer le numéro en ajoutant le chiffre 3 avant tous les numéros de lignes fixes de Swazi Mobile. |

La *Swaziland Communications Commission,* Mbabane, annonce la mise à jour du plan national de numérotage du Swaziland.

Présentation du Plan national de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +268

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du numéro N(S)N* | | *Utilisation du numéro E.164* | *Informations supplémentaires* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 22 | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes SPTC dans la région de Shiselweni | 1.II.2011 |
| 23 | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes SPTC dans la région de Lubombo | 1.II.2011 |
| 24 | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes SPTC dans la région de Hhohho | 1.II.2011 |
| 25 | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes SPTC dans la région de Manzini | 1.II.2011 |
| 32Y (Y=0 à 4) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi Mobile dans la région de Shiselweni | 1.III.2018 |
| 33Y (Y=0 à 4) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi Mobile dans la région de Lubombo | 1.III.2018 |
| 34Y (Y=0 à 4) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi Mobile dans la région de Hhohho | 1.III.2018 |
| 35Y (Y=0 à 4) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi Mobile dans la région de Manzini | 1.III.2018 |
| 32Y (Y=5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi MTN dans la région de Shiselweni | 1.III.2018 |
| 33Y (Y=5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi MTN dans la région de Lubombo | 1.III.2018 |
| 34Y (Y=5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi MTN dans la région de Hhohho | 1.III.2018 |
| 35Y (Y=5 à 9) | 8 | 8 | Numéro géographique pour l'opérateur de lignes fixes Swazi MTN dans la région de Manzini | 1.III.2018 |
| 76 | 8 | 8 | Numéro non géographique pour l'opérateur GSM MTN Swaziland | 1.IV.2010 |
| 77 | 8 | 8 | Numéro non géographique pour l'opérateur CDMA SPTC | 15.VIII.2009 |
| 78 | 8 | 8 | Non géographique – Service GSM mobile de MTN Swaziland | 1.X.2010 |
| 79 | 8 | 8 | Non géographique – Service GSM mobile de Swazi Mobile | 1.V.2017 |

Contact:

Thulani Fakudze  
 General Manager Technical Services  
 Swaziland Communications Commission  
 P.O. Box 7811  
 MBABANE, H100  
 Swaziland  
 Tél.: +268 24067000  
 E-mail: [thulani.fakudze@sccom.org.sz](mailto:thulani.fakudze@sccom.org.sz)  
 URL: [www.sccom.org.sz](http://www.sccom.org.sz)