|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R M.2014 (03/2012)** |
| **Глобальное обращение спутниковых терминалов IMT-2000** |
| **Серия M**  **Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | **Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы** |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.* |

*Электронная публикация*Женева, 2012 г.

© ITU 2012

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R M.2014

Глобальное обращение спутниковых терминалов IMT-2000

(2012)

Сфера применения

Целью настоящей Рекомендации является установление технической базы для глобального обращения спутниковых терминалов IMT-2000 на основе того, что эти терминалы не создают вредных помех другим системам радиосвязи в любой стране, где имеет место их обращение:

− посредством соблюдения спецификаций спутниковых радиоинтерфейсов IMT-2000; и

− посредством соблюдения пределов нежелательных излучений для спутниковых радиоинтерфейсов IMT-2000.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a) что глобальное обращение спутниковых терминалов означает право пользователей ввозить свои персональные терминалы в посещаемую страну и их способность использовать их там, где это возможно, в соответствии с техническими и эксплуатационными условиями и регламентарными нормами, определенными в этой стране;

b) что успешное развертывание систем в спутниковом сегменте IMT-2000 должно предусматривать способность пользователей перевозить свои терминалы из одной страны в другую и использовать эти терминалы;

c) что пользователи могут иметь желание и потребность иметь при себе терминалы даже там, где они не могут использовать это оборудование;

d) что такое глобальное обращение принесет несомненные преимущества пользователям, если они смогут использовать свои терминалы в любой стране, где имеется обслуживание;

e) что спутниковые терминалы IMT-2000 могут быть оснащены различными радиоинтерфейсами и могут также предусматривать наземный режим;

f) что некоторые многорежимные терминалы могут иметь режимы, не входящие в группу IMT‑2000;

g) что одно из основных требований к глобальному обращению заключается в том, что терминал не должен создавать вредных помех для других систем радиосвязи в какой-либо стране, куда он ввозится;

h) что один из возможных способов соблюдения вышеуказанного требования заключается в том, что терминал не должен вести передачу, пока он не получит сигнала от центра спутниковой сети, с которой он может осуществлять связь (принцип "вначале прием − затем передача"), но что могут существовать также другие технические способы обеспечения основного требования,

учитывая далее,

a) что для персонального использования спутниковых терминалов IMT-2000 приезжим может не требоваться индивидуальная лицензия или какая-либо иная форма индивидуальной официальной регламентарной процедуры;

b) что ожидается, что национальные администрации будут осуществлять взаимодействие с соответствующими таможенными и иными органами, чтобы освободить спутниковые терминалы IMT-2000, предназначаемые для персонального использования приезжими, от всех таможенных пошлин и других официальных сборов;

c) что национальным и региональным органам власти предлагается далее проводить исследования и сотрудничать по мере необходимости с целью ликвидации любых препятствий, мешающих глобальному обращению спутниковых терминалов IMT-2000 во всех частях света,

признавая,

a) что Всемирной таможенной организацией (ВТАО) разработаны два международных соглашения, применимых к терминалам IMT-2000 вообще и, следовательно, к спутниковым терминалам IMT‑2000, в частности:

− Стамбульская конвенция, которая обязывает страны ликвидировать таможенные пошлины на личные вещи и профессиональное оборудование, ввозимое приезжими;

− Конвенция о профессиональном оборудовании, которая на настоящее время принята примерно 40 странами и которая освобождает от таможенных пошлин оборудование, используемое специалистами, например журналистами, врачами, сотрудниками служб оказания помощи, бизнесменами и т. п.;

b) что целью Соглашения по информационным технологиям (ITA) Всемирной торговой организации (ВТО) является ликвидация ввозных пошлин на все оборудование на базе информационных технологий, включая беспроводные терминалы;

c) что глобальное обращение и использование спутниковых терминалов должны соответствовать законам и нормам посещаемой страны, что вызывает необходимость международного сотрудничества между регуляторными органами;

d) что глобальное обращение также зависит от средств, не включенных в настоящую Рекомендацию, которые могут быть введены для обеспечения целостности сетей, функциональной совместимости и качества обслуживания для конечных пользователей;

e) что существует риск того, что административные договоренности относительно обращения могут вызвать ужесточение регулирования, чего следует всеми способами избегать при разработке договоренностей относительно обращения, поскольку целью договоренностей относительно обращения должно быть упрощение существующих мер регулирования, а не увеличение их числа;

f) что процесс вывода оборудования на рынок может быть связан с маркировкой на национальной или региональной основе;

g) что спутниковые терминалы IMT-2000 могут снабжаться маркировкой Меморандума о взаимопонимании по Глобальной спутниковой подвижной персональной связи (МоВ ГСППС) для указания соблюдения договоренностей МоВ ГСППС и что этой маркировкой могут также снабжаться многорежимные спутниковые-наземные терминалы IMT‑2000,

рекомендует,

**1** чтобы для создания технической основы для глобального обращения спутниковых терминалов IMT‑2000 такие терминалы выполняли требование непричинения вредных помех в любой стране, где они обращаются:

− посредством соблюдения стандартов на спутниковые радиоинтерфейсы IMT-2000, установленные в Рекомендации МСЭ-R M.1850 "Подробные спецификации радиоинтерфейсов для спутниковой компоненты Международной подвижной электросвязи‑2000 (IMT-2000)"; и

− посредством соблюдения пределов нежелательных излучений в соответствии либо с Рекомендацией МСЭ‑R M.1343 "Основные технические требования к подвижным земным станциям для глобальных негеостационарных систем подвижной спутниковой службы в диапазоне частот 1−3 ГГц", либо с Рекомендацией МСЭ-R M.1480 "Основные технические требования подвижных земных станций геостационарных подвижных спутниковых систем, реализующих глобальную спутниковую подвижную персональную связь (ГСППС) − Соглашения в виде Меморандума о взаимопонимании в отношении использования участков полосы частот 1−3 ГГц";

**2** что спутниковым терминалам следует использовать принцип "вначале прием − затем передача", или, в случае их наличия, иные технические средства избежания вредных помех;

**3** что на случай обнаружения дефекта, приводящего к вредным помехам, спутниковые терминалы IMT‑2000, по мере возможности, конструируются для сведения их к минимуму.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_