|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюро радиосвязи (БР)** | | |
| Циркулярное письмо  **CR/380** | | 17 апреля 2015 года |
|  | | |
|  | | |
| **Администрациям Государств – Членов МСЭ** | | |
|  | | |
|  | | |
| Предмет: | **Решения прошедших ВКР, касающиеся применения Регламента радиосвязи** | |
|  |
|  |

На своем 68-м собрании (16−20 марта 2015 г.) Комитет рассмотрел сводку принятых на предыдущих всемирных конференциях радиосвязи (ВКР) решений, которые носили регламентарный характер и для которых на тот момент не существовало соответствующих положений в Регламенте радиосвязи или в Правилах процедуры.

В своем обзоре (см. данную [Cводку](file:///\\blue\en\ITU-R\conferences\RRB\Documents\ai%204_1_compendium%20to%20be%20published%20as%20special%20topics_English.docx)[[1]](#footnote-1)1) Комитет определил ряд из этих решений ВКР, которые имеют толковательный характер, но по-прежнему сохраняют свою актуальность. Комитет просил Директора выпустить настоящее циркулярное письмо, с тем чтобы привлечь внимание администраций к этим конкретным определенным решениям.

Перечень указанных решений содержится в Приложении к настоящему письму.

Франсуа Ранси  
Директор

Приложение

Рассылка:

− Администрациям Государств – Членов МСЭ

− Членам Радиорегламентарного комитета

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сводка решений ВКР, не отраженных в Регламенте радиосвязи

|  | ВКР | Основание | Решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ВКР-03 | 14-е пленарное заседание  [Док. 410](http://www.itu.int/md/R03-WRC03-C-0410/en) | При применении Резолюции **539 (Пересм. ВКР-03)**, когда заявляющая администрация должна добиваться согласия затронутой администрации в соответствии с первым подпунктом пункта 1 раздела *поручает Бюро радиосвязи* и заявляющая администрация не получает ответа на просьбу о согласии от затронутой администрации, эта администрация может просить о помощи Бюро. Если несмотря на оказанную Бюро помощь затронутая администрация по-прежнему не отвечает, это следует рассматривать как согласие администрации на превышение плотности потока мощности на территории ее страны. |  |
| 17 | ВКР-03 | 14-е пленарное заседание  [Док. 410](http://www.itu.int/md/R03-WRC03-C-0410/en) [Док. 370](http://www.itu.int/md/R03-WRC03-C-0370/en) | 1 При применении примечаний 4*bis* и 8*bis* (в настоящее время 5 и 14), добавленных к §§ 4.1.1 и 4.2.2 Приложения **30A**, соответственно, проведение координации согласно пп. **9.17** и **9.17A** требуется, если координационная зона земной станции фидерной линии выходит за пределы координационной зоны земной станции фидерной линии, связанной со спутниковой сетью, скоординированной в соответствии с бывшими §§ 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.3.2 и 4.2.3.3 Приложения **30A** (ВКР-97).  2 Методика, используемая для рассмотрения в отношении четвертого и пятого пунктов § 5.2.1 d) Приложений **30** и **30A**, соответственно, должна быть той же, что и методика, используемая для присвоений РСС и связанных с ней фидерных линий. |  |
| 22 | ВКР-07 | 10-е пленарное заседание  [Док. 432](http://www.itu.int/md/R07-WRC07-C-0432/en) [Док. 378](http://www.itu.int/md/R07-WRC07-C-0378/en) [Дополнительный документ 2 к Док. 4](http://www.itu.int/md/R07-WRC07-C-0004/en) | 1 Пункты **5.219** и **5.220**, формулировка "… не должна ограничивать развитие и использование…" относится к эксплуатации, и от Бюро не ожидается каких-либо мер регламентарного характера. Пункты **5.286С**, **5.392** и **5.532** содержат положения эксплуатационного характера, которые не затрагивают регламентарный статус служб, упомянутых в этих положениях. |  |
| 27 | ВКР-12 | 8-е пленарное заседание  [Док. 549](http://www.itu.int/md/R12-WRC12-C-0549/en) | В отношении применения п. **9.11A** в п. **5.D103** (в настоящее время **5.433D**) и прекращения действия п. **9.21** в полосе частот 5030−5091 МГц относительно ВПС(R)С, должна применяться следующая переходная мера. Требования координации спутниковых сетей, для которых полная информация для координации получена до вступления в силу п. **5.D103**, устанавливаются в соответствии с действующими положениями, в том числе с положениями п. **9.21**. Кроме того, при применении п. **11.31** обработка информации о заявлении этих спутниковых сетей, полученной после даты вступления в силу п. **5.D103**, должна продолжаться в соответствии с п. **9.21**, а п. **9.11A** не должен применяться при применении п. **11.32**. | Существует 18 сетей, к которым относятся эти переходные меры. |
| 30 | ВКР-12 | 9-е пленарное заседание  [Док. 550](http://www.itu.int/md/R12-WRC12-C-0550/en) | При принятии изменений к пп. **11.41** и **11.42**, а также при добавлении п. **11.42А** ВКР-12 признает, что, применяя п. **11.41** для внесения присвоения в МСРЧ в соответствии с данным положением, заявляющая администрация обязывается соблюдать п. **11.42**, измененный настоящей Конференцией, в отношении частотных присвоений космическим и наземным службам, имеющим распределения в одной и той же полосе частот на равных основаниях. |  |
| 34 | ВКР-12 | 13-е пленарное заседание  [Док. 554](http://www.itu.int/md/R12-WRC12-C-0554/en) | Администрация может вводить в действие или продолжать использовать частотные присвоения одной из своих спутниковых сетей путем использования космической станции, находящейся в сфере ответственности другой администрации или межправительственной организации, при условии, что эта другая администрация или межправительственная организация, будучи проинформированной, в течение 90 дней с даты получения информации, не представляет возражений против использования данной космической станции для этих целей. Это требование не должно иметь обратной силы и применяется к присвоениям, введенным в действие после окончания ВКР-12. |  |
| 36 | ВКР-12 | 13-е пленарное заседание  [Док. 554](http://www.itu.int/md/R12-WRC12-C-0554/en) | Бюро, применяя п. **13.6**, просит администрации предоставить информацию о характеристиках и использовании спутниковых сетей. В своем ответе администрациям необходимо предоставить БР информацию о фактическом использовании заявленных характеристик коммерческих спутниковых сетей. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 <http://goo.gl/LCpvqH>. [↑](#footnote-ref-1)