MOD QAT/68A8/2#50274

5.208B\* In the frequency bands:

 137-138 MHz,
 387-390 MHz,
 400.15-401 MHz,
 1 452-1 492 MHz,
 1 525-1 610 MHz
 2 655-2 690 MHz,
 21.4-22 GHz,

Resolution **739** **(Rev.WRC-19)** applies.     (WRC‑19)