|  |
| --- |
| **Оперативный бюллетень МСЭwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| № **1048** | 15.III.2014 | (Информация, полученная к 3 марта 2014 г.)  |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) Тел.: +41 22 730 5111 Эл. почта: itumail@itu.int | **Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ)Тел.: +41 22 730 5211Факс: +41 22 730 5853Эл. почта:** **tsbmail@itu.int****/****tsbtson@itu.int** | **Бюро радиосвязи (БР)Тел.: +41 22 730 5560Факс: +41 22 730 5785Эл. почта:** **brmail@itu.int** |

# Содержание

*Стр.*

**Общая информация**

Списки, прилагаемые к Оперативному бюллетеню МСЭ: *Примечание БСЭ* 3

Утверждение Рекомендаций МСЭ-T 4

Услуга телефонной связи:

*Бразилия (Национальное управление электросвязи (ANATEL), Бразилиа)* 5

*Коста-Рика (Управление электросвязи (SUTEL), Сан-Хосе)* 7

Изменения в администрациях/ПЭО и других объединениях или организациях:

*Корея (Корпорация KT, город Соннам): изменение адреса* 9

Ограничения обслуживания 10

Обратный вызов и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06)) 10

**Поправки к служебным публикациям**

Список судовых станций и присвоений опознавателей морской подвижной службы (Список V) 11

Список идентификационных номеров эмитентов международной карты для расчетов
за электросвязь 11

Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC) 12

Национальный план нумерации 12

| Даты публикации следующих Оперативных бюллетеней | Включена информация, полученная к: |
| --- | --- |
| 1049 | 1.IV.2014 | 18.III.2014 |
| 1050 | 15.IV.2014 | 1.IV.2014 |
| 1051 | 1.V.2014 | 15.IV.2014 |
| 1052 | 15.V.2014 | 1.V.2014 |
| 1053 | 1.VI.2014 | 19.V.2014 |
| 1054 | 15.VI.2014 | 2.VI.2014 |
| 1055 | 1.VII.2014 | 17.VI.2014 |
| 1056 | 15.VII.2014 | 1.VII.2014 |
| 1057 | 1.VIII.2014 | 18.VII.2014 |
| 1058 | 15.VIII.2014 | 1.VIII.2014 |
| 1059 | 1.IX.2014 | 18.VIII.2014 |
| 1060 | 15.IX.2014 | 1.IX.2014 |
| 1061 | 1.X.2014 | 17.IX.2014 |
| 1062 | 15.X.2014 | 1.X.2014 |
| 1063 | 1.XI.2014 | 20.X.2014 |
| 1064 | 15.XI.2014 | 3.XI.2014 |
| 1065 | 1.XII.2014 | 17.XI.2014 |
| 1066 | 15.XII.2014 | 1.XII.2014 |

\* *Даты публикации следующих Оперативных бюллетеней
 относятся только к английскому, испанскому и французскому языкам.*

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Списки, прилагаемые к Оперативному бюллетеню МСЭ

**Примечание БСЭ**

A Нижеследующие списки были опубликованы БСЭ или БР как Приложения к Оперативному бюллетеню (ОБ) МСЭ:

ОБ №

1040 Список идентификационных номеров эмитентов международной карты для расчетов за электросвязь (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.118 (05/2006)) (по состоянию на 15 ноября 2013 г.)

1033 Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC) (согласно Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999)) (по состоянию на 1 августа 2013 г.)

1028 Список зоновых/сетевых кодов сигнализации (SANC) (дополнение к Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999)) (по состоянию на 15 мая 2013 г.)

1027 Декретное время 2013 года

1019 Код сетей подвижной связи (MNC) для плана международной идентификации для сетей общего пользования и абонентов (Согласно Рекомендации МСЭ-Т E.212 (05/2008)) (по состоянию на 1 января 2013 г.)

1015 Коды/номера доступа для сетей подвижной связи (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 1 ноября 2012 г.)

1005 Список кодов страны или географической зоны для подвижной связи (дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т E.212 (05/2008)) (по состоянию на 1 июня 2012 г.)

1002 Список кодов стран или географических зон для нестандартных средств телематических услуг (дополнение к Рекомендации МСЭ-Т T.35 (02/2000)) (по состоянию на 15 апреля 2012 г.)

1001 Список национальных полномочных органов, назначенных для присвоения кодов поставщиков терминалов согласно Рекомендации МСЭ-Т T.35 (по состоянию на 1 апреля 2012 г.)

1000 Ограничения обслуживания (обобщающий список действующих ограничений обслуживания, относящихся к функционированию электросвязи) (по состоянию на 15 марта 2012 г.)

994 Процедуры набора номера (международный префикс, национальный (магистральный) префикс и национальный (значащий) номер) (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 15 декабря 2011 г.)

991 Список присвоенных кодов страны согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 1 ноября 2011 г.)

991 Обратный вызов альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06))

981 Список кодов МСЭ операторов связи (согласно Рекомендации МСЭ-Т M.1400 (07/2006)) (по состоянию на 1 июня 2011 г.)

980 Список индексов назначения телеграмм (согласно Рекомендации МСЭ-Т F.32 (10/1995)) (по состоянию на 15 мая 2011 г.)

978 Список телексных кодов назначения (TDC) и идентификационных кодов телексных сетей (TNIC) (дополнение к Рекомендациям МСЭ-Т F.69 (06/1994) и F.68 (11/1988)) (по состоянию на 15 апреля 2011 г.)

977 Список идентификационных кодов сетей передачи данных (DNIC) (согласно Рекомендации МСЭ-Т X.121 (10/2000)) (по состоянию на 1 апреля 2011 г.)

976 Список кодов страны или географической зоны для передачи данных (дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т X.121 (10/2000)) (по состоянию на 15 марта 2011 г.)

974 Список наименований доменов административного управления (ADMD) (в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т серии F.400 и X.400) (по состоянию на 15 февраля 2011 г.)

972 Список кодов страны для подвижной связи в системе наземной транкинговой радиосвязи (дополнение к Рекомендации МСЭ-Т E.218 (05/2004)) (по состоянию на 15 января 2011 г.)

968 Статус радиосвязи между любительскими станциями разных стран (в соответствии с положением необязательного характера п. 25.1 Регламента радиосвязи) и форма позывных сигналов, присвоенных каждой администрацией своим любительским и экспериментальным станциям (по состоянию на 15 ноября 2010 г.)

955 Различные тональные сигналы, используемые в национальных сетях (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.180 (03/1998)) (по состоянию на 1 мая 2010 г.)

669 Группы пятибуквенных кодов, используемые для услуг международных телеграмм общего пользования (согласно Рекомендации МСЭ-Т F.1 (03/1998))

B Нижеследующие списки доступны в онлайновом режиме с веб-сайте МСЭ-Т:

Список кодов МСЭ операторов связи (Рек. МСЭ-T M.1400 (07/2006)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

Таблица Бюрофакс (Рек. МСЭ-Т F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

Список признанных эксплуатационных организаций (ПЭО) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

Утверждение Рекомендаций МСЭ-T

К моменту АПУ-29 было объявлено о том, что в соответствии с процедурами, изложенными в Рекомендации МСЭ-Т A.8, утверждены следующие Рекомендации МСЭ-Т:

– МСЭ-Т G.9903 (02/2014): Узкополосные приемопередатчики с ортогональным частотным разделением для систем связи по линиям электропередачи – для сетей G3-PLC

Услуга телефонной связи
(Рекомендация МСЭ-Т E.164)

URL: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp)

#### **Бразилия** **(код страны +55)**

#### Сообщение от 28.II.2014:

*Национальное управление электросвязи (ANATEL)*, Бразилиа, объявляет о том, что план нумерации для услуг подвижной связи в Бразилии будет изменен в связи с ростом спроса на новые номера.

В настоящее время действует следующий формат номеров подвижной связи: N8N7N6N5N4N3N2N1, и первой цифрой, определяющей эти услуги, является 9, 8, 7 или 6. Однако, в соответствии с резолюцией № 553, выпущенной Национальным управлением электросвязи(ANATEL) 14 декабря 2010 года, будет введена девятизначная длина номеров подвижной связи, и все абонентские номера будут начинаться с цифры "9".

Таким образом, формат номеров подвижной связи будет следующим: +55 XX **9**XXXX XXXX (код страны + код зоны + номер абонента).

Это изменение уже введено для **кодов зоны 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18** и **19** (штат Сан-Паулу) и для **кодов зоны 21, 22, 24, 27** и **28** (штаты Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту).

Теперь, в текущем 2014 году это изменение будет введено для **кодов зоны** **91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98** и **99** **2 ноября** (штаты Амапа, Амазонас, Мараньян, Пара и Рорайма).

В дальнейшем ANATEL определит дату, в которую это изменение будет введено для других кодов зоны Бразилии.

Кроме того, ANATEL хотело бы подчеркнуть, что это изменение формата не будет применяться ни к номерам услуг подвижной радиосвязи, ни к номерам фиксированной коммутируемой телефонной связи. Это означает, что абонентские номера этих услуг останутся восьмизначными.

Коды зоны и национальный план для услуг подвижной и фиксированной связи:

Таблица 1 – Услуги подвижной связи

| *Национальный код (код зоны)* | *Штат* | *Дата перехода* | *Абонентский номер* |
| --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Сан-Паулу** | **29 июля 2012 г.** | 9XXXX XXXX |
| **12**–**19** | **Сан-Паулу** | **25 августа 2013 г.** | 9XXXX XXXX |
| **21, 22, 24** | **Рио-де-Жанейро** | **27 октября 2013 г.** | 9XXXX XXXX |
| **27, 28** | **Эспириту-Санту** | **27 октября 2013 г.** | 9XXXX XXXX |
| 31–35, 37,38 | Минас-Жерайс | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 41–46 | Парана | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8,7 или 6) |
| 47–49 | Санта-Катарина | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 51–55 | Риу-Гранди-ду-Сул | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 61 | Федеральный округ | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 62 и 64 | Гояс | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 63 | Токантинс | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 65, 66 | Мату-Гросу | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 67 | Мату-Гросу-ду-Сул | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 68 | Акри | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 69 | Рондония | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 71, 73–75, 77, 79 | Баия | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 79 | Сержипи | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 81, 89 | Пернамбуку | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 82 | Алагоас | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 83 | Параиба | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 84 | Риу-Гранди-ду-Норти | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 85, 88 | Сеара | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 86, 87 | Пиауи | Еще не определена | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 91, 93, 94 | Пара | 2 ноября 2014 г. | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 92, 97 | Амазонас | 2 ноября 2014 г. | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 95 | Рорайма | 2 ноября 2014 г. | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 96 | Амапа | 2 ноября 2014 г. | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |
| 98, 99 | Мараньян | 2 ноября 2014 г. | XXXX XXXX (первая цифра 9, 8, 7 или 6) |

Таблица 2 – Услуги подвижной радиосвязи

| *Национальный код (код зоны)* | *Штат* | *Дата перехода* | *Абонентский номер* |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сан-Паулу | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 12–19 | Сан-Паулу | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 21, 22, 24 | Рио-де-Жанейро | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 27, 28 | Эспириту-Санту | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 31–35, 37, 38 | Минас-Жерайс | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 41–46 | Парана | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 47–49 | Санта-Катарина | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 51–55 | Риу-Гранди-ду-Сул | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 61 | Федеральный округ | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 62 и 64 | Гояс | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 63 | Токантинс | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 65, 66 | Мату-Гросу | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 67 | Мату-Гросу-ду-Сул | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 68 | Акри | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 69 | Рондония | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 71, 73–75, 77, 79 | Баия | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 79 | Сержипи | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 81, 89 | Пернамбуку | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 82 | Алагоас | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 83 | Параиба | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 84 | Риу-Гранди-ду-Норти | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 85, 88 | Сеара | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 86, 87 | Пиауи | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 91, 93, 94 | Пара | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 92, 97 | Амазонас | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 95 | Рорайма | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 96 | Амапа | Не применяется | 7XXX XXXX |
| 98, 99 | Мараньян | Не применяется | 7XXX XXXX |

Таблица 3 – Услуги фиксированной связи

| *Национальный код (код зоны)* | *Штат* | *Дата перехода* | *Абонентский номер* |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сан-Паулу | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 12–19 | Сан-Паулу | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 21, 22, 24 | Рио-де-Жанейро | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 27, 28 | Эспириту-Санту | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 31–35, 37, 38 | Минас-Жерайс | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 41–46 | Парана | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 47–49 | Санта-Катарина | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 51–55 | Риу-Гранди-ду-Сул | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 61 | Федеральный округ | Не применяется | XXXXXXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 62 и 64 | Гояс | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 63 | Токантинс | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 65, 66 | Мату-Гросу | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 67 | Мату-Гросу-ду-Сул | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 68 | Акри | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 69 | Рондония | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 71, 73–75, 77, 79 | Баия | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 79 | Сержипи | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 81, 89 | Пернамбуку | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 82 | Алагоас | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 83 | Параиба | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 84 | Риу-Гранди-ду-Норти | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 85, 88 | Сеара | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 86, 87 | Пиауи | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 91, 93, 94 | Пара | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 92, 97 | Амазонас | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 95 | Рорайма | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 96 | Амапа | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |
| 98, 99 | Мараньян | Не применяется | XXXX XXXX (первая цифра 2, 3, 4 или 5) |

Для контактов:

 Mr Marcos de Souza Oliveira
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
Gerência de Certificação e Numeração – ORCN
SAUS Quadra 6, Bloco E,
BRASILIA/DF, CEP 70.070-940
Brazil
Тел.: +55 61 2312 2026
Факс: +55 61 2312 2002
URL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

**Коста-Рика** **(код страны +506)**

Сообщение от 21.II.2014:

*Управление электросвязи (SUTEL)*, Сан-Хосе*,* на которое согласно Указу № 35187-MINAET (Национальный план нумерации) возложена ответственность за контроль над ресурсами нумерации в Коста-Рике и их административное управление, действуя в соответствии с положениями Рекомендациями МСЭ-T E.129, представляет:

Исключение Национального плана нумерации E.164 (NNP) Коста-Рики для кода страны: +506

Таблица 1 – Описание исключения нумерации в Национальном плане нумерации МСЭ-T E.164
для кода страны: +506

| Национальный код пункта назначения (NDC) или первые цифры национального (значащего) номера (N(S)N)X = 0–9Y = 0–4 | *Использование номера МСЭ-Т E.164* | *Время и дата исключения* |
| --- | --- | --- |
|
| 50YX-0XXX | Услуга подвижной телефонной связи (OMV) | 2014 – 21 – 02 – 00 :00 |
| 1555 | Услуга пополнения счета с предоплатой Virtualis S.A. | 2014 – 21 – 02 – 00 :00 |
| 1551 | Услуга доступа в центр телеуправления, Virtualis S.A. | 2014 – 21 – 02 – 00 :00 |

Сообщение от 21.II.2014:

*Управление электросвязи (SUTEL)*, Сан-Хосе,на которое согласно Указу № 35187-MINAET (Национальный план нумерации) возложена ответственность за контроль над ресурсами нумерации в Коста-Рике и их административное управление, действуя в соответствии с положениями Рекомендациями МСЭ-T E.129, представляет:

Изменение Национального плана нумерации E.164 (NNP) Коста-Рики для кода страны: +506

Таблица 1 – Описание изменения нумерации в Национальном плане нумерации МСЭ-T E.164
для кода страны: +506

| Национальный код пункта назначения (NDC) или первые цифры национального (значащего) номера (N(S)N)X = 0–9Y = 0–1 | Длина номера N(S)N  | *Использование номера МСЭ-Т E.164* | *Время и датавведения* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Максималь­ная длина* | *Минималь­ная длина* |
| 50YX-XXXX  | 8 цифр | 8 цифр | Услуга подвижной телефонной связи (OMV) | 2014 – 21 – 02 – 00 :00  |
| 1555 | 4 цифр | 4 цифр | Услуга пополнения счета с предоплатой, Radiografica Costarricense S.A. | 2014 – 21 – 02 – 00 :00 |
| 1551 | 4 цифр | 4 цифр | Услуга доступа в центр телеуправления, Radiografica Costarricense S.A. | 2014 – 21 – 02 – 00 :00 |
| 3855503050495510 | 4 цифр | 4 цифр | SMS-коонтент, Radiografica Costarricense S.A. | 2014 – 21 – 02 – 00 :00 |

Для контактов:

 Ing. Pedro Arce Villalobos
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
Apartado Postal 936-1000
SAN JOSÉ
Costa Rica
Тел.: 4000 0000
Факс: +506 2215 6821
Эл. почта: pedro.arce@sutel.go.cr

Изменения в администрациях/ПЭО и других объединениях
или организациях

**Корея** **(Республика)**

Сообщение от 24.II.2014:

*Изменение адреса*

*Корпорация KT,* город Соннам, объявляет об изменении своего адреса.

 KT Corporation
90 Bulljeong-ro (206 Jungja-dong),
GyeongGi-Do
Bundang-gu 463-711
SEONGNAM-CITY,
Korea (Rep. of)
Тел.: +82 31 7271131
Факс: +82 31 7271546
Эл. почта: leeis@kt.com
URL: [www.kt.com](http://www.kt.com)

Ограничения обслуживания

См. URL: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Страна*/*географическая зона* | *ОБ* |  |  |
| Сейшельские Острова | 1006 (стр. 13) |  |  |
| Словакия | 1007 (стр. 12) |  |  |
| Таиланд | 1034 (стр. 5) |  |  |
| Сан-Томе и Принсипи | 1039 (стр. 14) |  |  |
| Уругвай | 1039 (стр. 14) |  |  |

Обратный вызов
и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06))

См. URL: [www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/](http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/)

# ПОПРАВКИ К СЛУЖЕБНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ

Используемые сокращения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | Вставить |  | **PAR** | Абзац |
| **COL** | Столбец |  | **REP** | Заменить |
| **LIR** | Читать |  | **SUP** | Исключить |
| **P** | Страница(ы) |  |  |  |

Список судовых станций и присвоений опознавателей
морской подвижной службы
(Список V)
Издание 2013 года

Раздел VI

**SUP**

**RS08** Posh Maritime Pte. Ltd., 1 Kim Seng Promenade, #07-02 Great World City,

 Singapore 237994, Singapore.

 Тел.: +65 63212933, факс: +65 63212971, эл. почта: llim@paccoffshore.com.sg

 *Для контактов: Lawrence Lim Ying Ching*

Список идентификационных номеров эмитентов
международной карты для расчетов за электросвязь
(согласно Рекомендации МСЭ-Т E.118 (05/2006))
(по состоянию на 15 ноября 2013 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 1040 – 15.XI.2013)
(Поправка № 4)

**Испания** **ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна/географическая зона | Название/адрес компании | Идентифика­ционный номер эмитента | Для контактов | Дата начала использования |
| Испания | **TUENTI TECHNOLOGIES, S.L.**Calle Gran Via, n0 28,60C.P. 28013MADRIDEspaña | **89 34 03** | Sr D.Oscar Casado Oliva,Director del Departamento LegalCalle Gran Via, n0 28,60C.P. 28013MADRIDEspañaТел.: +34 91 429 40 39Факс: +34 91 369 22 87Эл. почта: legal@tuenti.com | 1.IV.2014 |

Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC)
(согласно Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999))
(по состоянию на 1 августа 2013 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 1033 – 1.VIII.2013)
(Поправка № 14)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Страна*/ *Географическая зона* | *Уникальное название пункта сигнализации* | *Название оператора пункта сигнализации* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **Каймановы Острова ADD** |
| 3-093-3 | 6891 | G.T. Server 1 | Infinity Broadband Ltd. |
| 3-093-4 | 6892 | G.T. Server 2 | WestStar Ltd. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: Коды пунктов международной сигнализации.

 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).

 Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Национальный план нумерации
(согласно Рекомендации МСЭ-Т E.129 (01/2013))

Веб-страница: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

Администрациям предлагается уведомлять МСЭ об изменениях в своих национальных планах нумерации или размещать пояснения, а также информацию о лицах для контактов на своих относящихся к национальному плану нумерации веб-страницах, с тем чтобы информация, которая будет доступной всем администрациям/ПЭО и поставщикам услуг бесплатно, могла быть размещена на веб-сайте МСЭ-Т.

Убедительно просим администрации использовать на своих посвященных нумерации веб-сайтах и при отправке информации в БСЭ МСЭ (эл. почта: tsbtson@itu.int) формат, подробно описанный в Рекомендации МСЭ-Т E.129. Напоминаем, что администрации несут ответственность за своевременное обновление этой информации.

В период с 15.II.2014 года следующие страны обновили на нашем сайте свои национальные планы нумерации:

|  |  |
| --- | --- |
| *Страна* | *Код страны (CC)* |
| Кувейт | +965 |
| Уругвай | +598 |